# DRUCKPARAMETER-EINSTELLUNGEN

## Standardeinstellungen

Wenn Sie Daten in einer Umgebung drucken, in der der Druckertreiber nicht verwendet wird (d. h., falls Sie Daten mit dem MS-DOS-System drucken oder mit einem PC, auf dem der mitgelieferte Druckertreiber nicht installiert ist), können Sie die genauen Druckbedingungen einstellen. (Jedoch ist die Funktion „Drucken leerer Seiten unterbinden“ sogar dann wirksam, wenn der PCL-Druckertreiber verwendet wird.)

###### Liste der Einrichtungselemente

Option | Einstellung
--- | ---
Kopien | 1 bis 9999 Sätze
Ausrichtung | Hochformat Horizontal
Standardpapierformat | A3, B4, A4, B5, A5, 320 mm × 450 mm (SRA3), 225 mm × 320 mm (SRA4), 234 mm × 318 mm, 220 mm × 312 mm, 318 mm × 469 mm, 312 mm × 440 mm, 12" × 18" (A3W), 9" × 12" (A4W), 11" × 17", 8-1/2" × 14", 8-1/2" × 13-2/5" (216 mm × 340 mm), 8-1/2" × 13" (216 mm × 330 mm), 8-1/2" × 13-1/2" (216 mm × 343 mm) , 8-1/2" × 11", 7-1/4" × 10-1/2", 5-1/2" × 8-1/2", 8K, 16K
Standard-Ausgabefach | Versatz-Papierfach Finisher oberes Fach Mittl. Finisher-Fach Finisher unteres Fach Oberes Fach (1,2) Hefterfach (1,2)
Standardpapierart | Normalpapier, Briefkopf, Vorgedruckt, Vorgelocht, Recycling-Papier, Farbig
Ausgangseinstellungen Auflösung | 600 dpi 600 dpi (Hohe Qualität) 1200 dpi
Drucken leerer Seiten unterbinden | (Deaktiviert) (Aktiviert)
Linienstärke*1 | 0-9
2-seitig Drucken | 1-seitig 2-seitig (Buch) 2-seitig (Kalender)
N-Up Druck*2 | N-auf 1-Up 2-Up 4-Up 8-Up
Layout Links nach rechts*3 Rechts nach links*3 Oben links nach rechts*4 Oben links nach unten*4 Oben rechts nach links*4 Oben rechts nach unten*4
An Seite anpassen*5 | (An Seite anpassen) (Nicht an Seite anpassen)
AUSGABE | (Drucke pro Einheit verwenden) (Drucke pro Einheit nicht verwenden) (Vor Auftrag einlegen) Papierkassette: Fach 1 bis 8, Bypass-Fach, Zuschießeinheit (obere/untere) (Nicht vor Auftrag einlegen) (Nach Auftrag einlegen) Papierkassette: Fach 1 bis 8, Bypass-Fach, Zuschießeinheit (obere/untere) (Nicht nach Auftrag einlegen) Heftungsposition: Keine, 1 Heftklammer hinten, 2 Heftklammern, 2 Heftklammern (oben) (Schiefe Klammer) (Keine schiefe Klammer) (Lochung verwenden) (Lochung nicht verwenden)
Faltung | Aktiviert Deaktiviert
Sattelfaltung Z-Faltung Brieffaltung Akkordion Doppelt Falten Einzeln Falten
Einstellungen Trimmbetrag | 2,0 bis 20,0 mm
OFFENE ABLAGE | (Daten in der offenen Ablage speichern) (Daten nicht in der offenen Ablage speichern)

*1 Diese Einstellung dient zur Anpassung der Linienstärke bei Vektorgrafiken. Mit Ausnahme von CAD und anderen speziellen Verwendungszwecken ist in der Regel keine Änderung dieser Einstellung erforderlich. Wenn "0" ausgewählt wurde, werden alle Linien mit einer Breite von einem Punkt gedruckt.
*2 Papierformate, die nicht mit dieser Funktion verwendet werden können, sind A3, B4, A4, 11" × 17", 8-1/2" × 14" und 8-1/2" × 11". (Diese Funktion hat bei einigen Druckmethoden keine Wirkung.)
*3 Kann gewählt werden, wenn 2-Up gewählt ist.
*4 Kann gewählt werden, wenn 4-Up/8-Up gewählt ist.
*5 Nur beim Drucken von PDF-, JPEG- und TIFF-Dateien möglich.

- Beim Drucken unter Verwendung des Druckertreibers haben die Druckertreibereinstellungen Vorrang vor den Druckbedingungseinstellungen.
- Die Anzeige weicht abhängig von den installierten Peripheriegeräten ab.

## PCL-Einstellungen

Diese Einstellungen dienen zum Konfigurieren der in PCL-Umgebungen verwendeten Zeichensätze, Schriftarten und Zeilenvorschubcodes.

###### Liste der Einrichtungselemente

Option | Beschreibung | Einstellung
--- | --- | ---
PCL-Zeichensatz-Einst. | Legen Sie den zum Drucken verwendeten Zeichensatz fest. | Wählen Sie eine von 35 Optionen aus.
PCL-Font einstellen | Wählen Sie eine Schriftart zum Drucken aus. | Interner Font Erweiterter Font (Liste interner Fonts, wenn erweiterte Fonts nicht installiert sind.)
PCL-Zeilenvorschubcode | Mit dieser Einstellung kann festgelegt werden, wie der Drucker reagiert, wenn ein Zeilenvorschubbefehl empfangen wird. | 0.CR=CR; LF=LF; FF=FF 1.CR=CR+LF; LF=LF; FF=FF 2.CR=CR; LF=CR+LF; FF=CR+FF 3.CR=CR+LF; LF=CR+LF; FF=CR+FF
A4-Breite | Wenn diese Einstellung aktiviert ist, können auf Papier im A4-Format (8-1/2" × 11") und bei Verwendung einer 10-Punkt-Schriftart 80 Zeichen pro Zeile gedruckt werden. (Wenn die Einstellung deaktiviert ist, können bis zu 78 Zeichen pro Zeile gedruckt werden.) | (Aktiviert) (Deaktiviert)

## PostScript-Einstellungen

Wenn während des PostScript-Drucks ein Fehler auftritt, legen diese Einstellungen fest, ob eine Fehlermeldung gedruckt wird und ob die PostScript-Daten in binärem Format empfangen werden.

###### Liste der Einrichtungselemente

Option | Beschreibung | Einstellung
--- | --- | ---
PS-Fehler drucken | Diese Einstellung legt fest, ob beim Auftreten eines PS-(PostScript)Fehlers während des PostScript-Druckens eine Fehlermeldung gedruckt wird oder nicht. | (Aktiviert) (Deaktiviert)
Binäre Bearbeitung | PostScript-Daten in binärem Format empfangen. | (Aktiviert) (Deaktiviert)

Zurück nach oben