# MANUELLER EINZUG

## Übersicht

Verwenden Sie den manuellen Einzug, um auf Normalpapier, Etiketten, Registerseiten und sonstigen Spezialpapieren zu drucken.
In den manuellen Einzug können (am Gerät) bis zu 100 Blätter und (an den Großraummagazinen) bis zu 500 Blätter eingelegt werden. Wie bei den anderen Fächern ist ein fortlaufendes Drucken möglich.
Ausführliche Informationen zu den Papierformaten und -arten, die in den manuellen Einzug eingelegt werden können, finden Sie in der Kurzanleitung unter „Einstellungsmodus“ unter „TECHNISCHE GERÄTE-/KOPIERDATEN“, „TECHNISCHE DATEN DER GROSSRAUMMAGAZINE“ und „PAPIERFACHEINSTELLUNGEN“.

- Wenn Sie Normalpapier (außer Sharp-Standardpapier) oder Spezialmedien (außer von SHARP empfohlene Transparentfolien) verwenden, oder wenn Sie auf die Rückseite von bereits einseitig bedrucktem Papier drucken, müssen die Blätter einzeln eingelegt werden. Das Einlegen von mehreren Blättern kann einen Papierstau verursachen.
- Glätten Sie wellige Stellen, bevor Sie das Papier einlegen.
- Wenn Sie Papier hinzufügen möchten, entfernen Sie sämtliche Blätter aus dem manuellen Einzug, und legen Sie dann den Stapel als Einheit wieder ein. Wenn Sie Papier hinzufügen, ohne die restlichen Blätter aus dem Fach zu nehmen, kann dies zu einem Papierstau führen.

### Einlegen des Originals

Legen Sie Papierformate bis A5 (7-1/4" × 10-1/2") im Querformat ein.

Manueller Einzug (am Gerät) | Manueller Einzug (an den Großraummagazinen)

### Einlegen von Registerseiten

Beim Drucken auf Registerpapier muss die Druckseite nach oben zeigen.
Für den manuellen Einzug (an den Großraummagazinen) muss hinten an den Führungen des manuellen Einzugs die entsprechende Führung angebracht sein. Die entsprechende Führung befindet sich auf der oberen Seite der Großraummagazine.

| Manueller Einzug (am Gerät) | Manueller Einzug (an den Großraummagazinen)
--- | --- | ---
Links |  |
Rechts |  |

- Verwenden Sie lediglich Registerseiten aus Papier. Registerseiten aus anderem Material als Papier (Folie usw.) können nicht verwendet werden.
- Um auf die Register von Registerpapier zu kopieren, ist [Registerkopie] unter „Sonstiges“ hilfreich.

### Einlegen von Transparentfolien

- Verwenden Sie die von SHARP empfohlenen Transparentfolien.
- Wenn Sie mehrere Transparentfolien in den manuellen Einzug einlegen, fächern Sie die Folien vor dem Einlegen mehrere Male auf.
- Entfernen Sie beim Drucken auf Transparentfolien die einzelnen Blätter, sobald diese vom Gerät ausgegeben werden. Wenn die Blätter im Ausgabefach gestapelt werden, können wellige Stellen entstehen.

## Bedienung

### Manueller Einzug (am Gerät)

1. #### Öffnen Sie den manuellen Einzug

   Ziehen Sie bei der Verwendung von Papier, das größer als A4R oder 8-1/2" × 11"R ist, die verlängerte Führung heraus.
   Ziehen Sie die Erweiterung des manuellen Einzugs vollständig heraus.

   Legen Sie keine schweren Gegenstände auf den Einzelblatteinzug und drücken Sie das Fach nicht nach unten.

2. #### Richten Sie die Führungen des manuellen Einzugs am einzulegenden Papierformat aus

3. #### Legen Sie das Papier entlang der Führungen des manuellen Einzugs bis zum Anschlag ein

   Legen Sie das Papier mit der Druckseite nach oben ein.

   - Schieben Sie es nicht mit Gewalt hinein.
   - Sind die Führungen des manuellen Einzugs breiter als das Papier, verschieben Sie die Führungen, bis diese exakt mit der Papierbreite übereinstimmen. Wenn die Führungen des Einzugs zu breit eingestellt sind, kann dies zu einem Schrägeinzug oder zerknittertem Papier führen.

### Manueller Einzug (an den Großraummagazinen)

1. #### Um das Papier aus dem manuellen Einzug zu entnehmen, drücken Sie die Bedientaste, und entnehmen Sie das Papier

   Der Papiertisch bewegt sich nach unten. Die Bedientaste blinkt, während sich der Papiertisch nach unten bewegt. Die Taste leuchtet, wenn der Papiertisch in der unteren Position angelangt ist. Entnehmen Sie das Papier nicht, bevor die Taste aufgehört hat, zu blinken.

2. #### Richten Sie die Führungen des manuellen Einzugs am einzulegenden Papierformat aus

   Greifen Sie den Führungsverriegelungshebel, um die Führungen des manuellen Einzugs am Papierformat auszurichten. Stellen Sie sicher, dass die Führungen des manuellen Einzugs hinten ausgerichtet sind.
   Ziehen Sie bei der Verwendung von Papier, das größer als A4R oder 8-1/2" × 11"R ist, die Erweiterung des manuellen Einzugs heraus. Entfernen Sie hinten die Führung des manuellen Einzugs, um bringen Sie diese an der Zuschießeinheit an.

   - Ziehen Sie die Erweiterung des manuellen Einzugs vollständig heraus.
   - Entfernen Sie beim Einlegen von Papierformaten größer als A3W oder 8-1/2" × 14" hinten die Führungen des manuellen Einzugs.
   Legen Sie keine schweren Gegenstände auf den Einzelblatteinzug und drücken Sie das Fach nicht nach unten.

3. #### Legen Sie das Papier entlang der Führungen des manuellen Einzugs bis zum Anschlag ein, und richten Sie die rechte Führung aus

   Legen Sie das Papier mit der Druckseite nach oben ein.
   Der Stapel muss höher als die Anzeigelinie sein.
   In das Fach können maximal 500 Blätter eingelegt werden.

   - Schieben Sie es nicht mit Gewalt hinein.
   - Sind die Führungen des manuellen Einzugs breiter als das Papier, verschieben Sie die Führungen, bis diese exakt mit der Papierbreite übereinstimmen. Wenn die Führungen des Einzugs zu breit eingestellt sind, kann dies zu einem Schrägeinzug oder zerknittertem Papier führen.

4. #### Drücken Sie die Bedientaste

   Der Papiertisch bewegt sich nach oben. Die Bedientaste blinkt, während sich der Papiertisch nach oben bewegt. Die Taste leuchtet, wenn der Papiertisch in der oberen Position angelangt ist.

Zurück nach oben