# KOPIEREN EINES ORIGINALS IN UMGEKEHRTER SEITENREIHENFOLGE (UMGEKEHRTE REIHENFOLGE)

## Übersicht

Bei normalen Kopiervorgängen werden die gedruckten Seiten in der Reihenfolge von oben nach unten mit der gedruckten Seite nach unten zeigend ausgegeben, sodass ein Satz Kopien entsteht, die in derselben Reihenfolge wie das Original gestapelt sind. Mit der Funktion „Umgekehrte Reihenfolge“ werden die gedruckten Seiten in der Reihenfolge von oben nach unten mit der gedruckten Seite nach oben zeigend ausgegeben, sodass ein Satz Kopien entsteht, die in der entgegengesetzten Reihenfolge des Originals gestapelt sind.

## Bedienung

1. #### Berühren Sie die Taste [Sonstiges] und anschließend die Taste [Umgekehrte Reihenfolge]

   Berühren Sie nach dem Beenden der Einstellungen die Taste [Zurück].

   ###### So brechen Sie die Einstellung für die umgekehrte Reihenfolge ab:

   Berühren Sie die Taste [Umgekehrte Reihenfolge], um das Kontrollkästchen zu deaktivieren.

2. #### Legen Sie das Original ein, und berühren Sie die Taste [Vorschau].

   Legen Sie das Original in den automatischen Originaleinzug oder auf das Vorlagenglas.
   - AUTOMATISCHER ORIGINALEINZUG
   - VORLAGENGLAS

3. #### Prüfen Sie das Vorschaubild im Vorschaufenster

   ###### So brechen Sie alle Einstellungen ab:

   Berühren Sie das Feld [CA].

4. #### Berühren Sie die Taste [Start], um den Kopiervorgang zu starten.

   ###### So erstellen Sie mindestens zwei Kopiensätze:

   Berühren Sie die Kopienanzeigetaste, um die Anzahl der Kopien festzulegen.

Zurück nach oben