# GROSSRAUMMAGAZINE

## Übersicht

Verwenden Sie die Großraummagazine für die Ausgabe von großen Aufträgen, die mithilfe des gewöhnlichen Fachs nicht durchgeführt werden können.
In den Großraummagazinen können bis zu 5.000 Blätter (jeweils 2.500 Blätter in Fach 5 und 6) in den Formaten A3W (12" × 18") bis B5R (7-1/4" × 10-1/2"R) eingelegt werden.

- Außer Normalpapier können in den Großraummagazinen Spezialmedien wie z. B. Transparentfolie und Registerpapier eingelegt werden.
  Um das Papier einlegen zu können, muss die entsprechende Führung installiert sein.
- Wenn die eingelegte Papierart von dem zuvor eingelegten Papier abweicht, prüfen Sie die „Systemeinstellungen“.

###### So prüfen Sie die in das Fach einzulegende Papierart:

Wählen Sie im „Einstellungsmodus“ [Systemeinstellungen] → [Papierfacheinstellungen] aus.
Legen Sie keine schweren Gegenstände auf die Kassette und drücken Sie die Kassette nicht nach unten.

## Bedienung

1. #### Drücken Sie die Bedientaste

   Die Bedientaste blinkt, und der Fachpapiertisch begibt sich nach unten in die Papiereinlegeposition. Warten Sie, bis die Bedientaste nicht mehr leuchtet.

   Ziehen Sie das Fach erst heraus, wenn die Taste nicht mehr leuchtet. Wenn Sie das Fach gewaltsam herausziehen, während die Taste leuchtet oder blinkt, können Gerätefehler auftreten.

2. #### Ziehen Sie das Papierfach heraus.

   Ziehen Sie das Fach vorsichtig bis zum Anschlag heraus.

3. #### Legen Sie das Papier ein

   Legen Sie das Papier mit der Druckseite nach oben ein. Der Stapel darf nicht über die Markierungslinie hinausragen (maximal 2.500 Blätter).

   Fächern Sie das Papier gut auf, bevor Sie es einlegen. Wenn das Papier nicht gefächert wird, können mehrere Blätter gleichzeitig eingezogen werden und somit einen Papierstau verursachen.

4. #### Schieben Sie das Papierfach vorsichtig in das Gerät zurück

   Schieben Sie das Fach ganz in das Gerät zurück. Der Papiertisch bewegt sich nach dem Hineinschieben des Fachs wieder nach oben.
   Die Bedientaste blinkt, während sich der Papiertisch nach oben bewegt. Die Taste leuchtet, wenn der Papiertisch in der oberen Position angelangt ist.

### Legen Sie das Registerpapier ein

1. #### Entfernen Sie die Registerpapierführung

   Die Führung befindet sich im oberen Fach.

2. #### Legen Sie das Registerpapier in das Fach ein

   Legen Sie das Registerpapier mit der Druckseite nach oben ein, sodass das Register nach rechts zeigt.

   Beachten Sie folgende Abbildung, und richten Sie die Registerposition des Registerpapiers aus.

3. #### Setzen Sie die Registerpapierführung ein

   Setzen Sie die Führung über dem Registerpapier ein.

4. #### Drücken Sie das Fach vorsichtig ins Gerät, und setzen Sie die Papierart auf Registerpapier

   Setzen Sie in den Systemeinstellungen die Papierart unter „Papierkassetten-Einstellung“ auf Registerpapier.

   ###### So setzen Sie die Papierart auf Registerpapier:

   Wählen Sie im „Einstellungsmodus“ [Systemeinstellungen] → [Papierfacheinstellungen] aus.

### Änderung des Papierformats

1. #### Lösen Sie die Schraube für die Papierführung.

2. #### Verschieben Sie die Platte der Papierführung.

   Verschieben Sie die Platte, bis die rote Linie in der Mitte des Größenfensters der Platte erscheint.
   Sowohl die nähere als auch die weiter entfernte Platte werden verschoben, wenn eine der beiden verschoben wird.

3. #### Passen Sie die Papierführung an das zu verwendende Papier an.

   Verschieben Sie die Papierführung vorwärts oder rückwärts, bis die Formatmarkierung für das zu verwendende Papier ( oder ) im Größenfenster der Platte erscheint.
   Sowohl die nähere als auch die weiter entfernte Platte werden verschoben, wenn eine der beiden verschoben wird.

4. #### Sichern Sie die Papierführung.

   (1) Verschieben Sie die Platte der Papierführung.
   Verschieben Sie die Platte, bis die zu verwendende Papiergröße im Größenfenster der Platte angezeigt wird.
   Sowohl die nähere als auch die weiter entfernte Platte werden verschoben, wenn eine der beiden verschoben wird.
   (2) Ziehen Sie die Schraube für die Papierführung fest.
   Ziehen Sie die Schrauben der beiden Papierführungen fest.

5. #### Passen Sie die rechte Papierführung an die zu verwendende Papiergröße an.

   (1) Verschieben Sie die Papierführung an die zu verwendende Papiergröße, während Sie die Sperre für die Papierführung festhalten.
   (2) Lösen Sie die Sperre für die Papierführung.
   (3) Verschieben Sie die Papierführung etwas nach rechts und links, bis sie einrastet.
   Sie hören ein Klicken, wenn die Papierführung einrastet.

6. #### Legen Sie die Papiergröße und Papierart fest.

   Legen Sie die Papiergröße und Papierart fest, indem Sie unter [Systemeinstellungen] → [Einstellungen für Papierfach] auswählen
   . Wenn die Papiergrößeneinstellung nicht richtig konfiguriert ist, funktioniert die automatische Papierauswahl nicht ordnungsgemäß, und es wird möglicherweise mit der falschen Papiergröße oder Papierart gedruckt, oder es treten Papierstaus auf.

Zurück nach oben