# PROTOKOLLEINSTELLUNGEN

## "Registerkarte TCP/IP

Diese Einstellung muss zur Verwendung des Geräts in einem TCP/IP-Netzwerk aktiviert werden.
Wenn die Einstellungen geändert werden, werden diese erst nach einem Neustart des Geräts wirksam. Informationen zum Neustart des Geräts finden Sie unter „EIN- UND AUSSCHALTEN SOWIE NEUSTARTEN DES GERÄTS“.

### IPv4-Einstellungen

Verwenden Sie diese Einstellung zum Konfigurieren der IP-Adresse des Geräts, wenn es in einem TCP/IP-Netzwerk (IPv4) verwendet wird.

###### DHCP/BOOTP

Verwenden Sie diese Einstellung, damit die IP-Adresse automatisch per DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) bzw. BOOTP (Bootstrap Protocol) zugewiesen wird. Ist diese Einstellung aktiviert, müssen Sie die IP-Adresse nicht manuell eingeben.
Wird das Gerät in einem TCP/IP-Netzwerk verwendet, müssen Sie die Option „TCP/IP“ aktivieren.
Bei Verwendung von DHCP/BOOTP kann sich die dem Gerät zugeteilte IP-Adresse automatisch ändern. Wenn sich die IP-Adresse geändert hat, ist Drucken nicht mehr möglich.

###### RARP

Aktivieren Sie diese Option, um das RARP-Protokoll zu verwenden

###### IPv4-Adresse

Geben Sie die IP-Adresse des Geräts ein.

###### Subnetzmaske

Geben Sie die IP-Subnetzmaske ein.

###### Standard-Gateway

Geben Sie die Standard-Gatewayadresse ein.

### IPv6-Einstellungen

Verwenden Sie diese Einstellung zum Konfigurieren der IP-Adresse des Geräts, wenn es in einem TCP/IP-Netzwerk (IPv6) verwendet wird.

###### IPv6

Aktivieren Sie diese Einstellung.

###### DHCPv6

Verwenden Sie diese Einstellung, damit die IP-Adresse automatisch per DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) v6 zugewiesen wird. Ist diese Einstellung aktiviert, müssen Sie die IP-Adresse nicht manuell eingeben.

###### Manuelle Adresse/Präfixlänge

Geben Sie die IP-Adresse und die Präfixlänge (0 bis 128) für das Gerät ein.

###### Standard-Gateway

Geben Sie die Standard-Gatewayadresse ein.

- Wird das Gerät in einem TCP/IP-Netzwerk verwendet, müssen Sie im Folgenden die Option „TCP/IP“ aktivieren.
- In einer IPv6-Umgebung kann das Gerät das LPD oder das IPP-Protokoll verwenden.

- Bei Verwendung von DHCPv6 kann sich die dem Gerät zugeteilte IP-Adresse automatisch ändern. Wenn sich die IP-Adresse geändert hat, ist Drucken nicht mehr möglich.

### Ping-Befehl

Dient zur Prüfung, ob das Gerät mit dem PC mit Netzwerk kommunizieren kann.
Geben Sie die IP-Adresse des gewünschten PCs ein, und berühren Sie die Taste [Ausführen]. Es wird eine Meldung bezüglich der erfolgten bzw. ausbleibenden Antwort vom PC angezeigt.

## "Registerkarte NetWare

Wenn die Einstellungen geändert werden, werden diese erst nach einem Neustart des Geräts wirksam. Informationen zum Neustart des Geräts finden Sie unter „EIN- UND AUSSCHALTEN SOWIE NEUSTARTEN DES GERÄTS“.

### NetWare-Einstellungen

###### NetWare

Diese Einstellung muss zur Verwendung des Geräts in einem NetWare-Netzwerk aktiviert werden.

###### Frame-Typ

Wählen Sie einen Frame-Typ.
Einstellungen: 802.2, 802.3, SNAP, ETHER-II

###### Betriebsmodus

Wählen Sie einen Betriebsmodus.
Einstellungen: PSERVER, RPRINTER

###### Druckername

Geben Sie den Druckernamen ein.

### PSERVER-Einstellungen

###### Druckservername

Geben Sie einen Druckservernamen ein.

###### Anmeldepasswort

Geben Sie das Anmeldepasswort ein.
Zum Ändern des Passworts setzen Sie [Passwort ändern] auf .

###### Prüfungsintervall

Geben Sie ein Auftragsprüfungsintervall ein.

###### Bindery-Modus

Aktivieren Sie diese Option, um den Bindery-Modus zu verwenden

###### Dateiservername 1 bis 8

Geben Sie einen Dateiservernamen ein.

###### NDS-Baum

Geben Sie den Namen des NDS-Baums ein.

###### NDS-Kontext

Geben Sie den NDS-Kontext ein.

### RPRINTER-Einstellungen

###### Druckservername 1 bis 8

Geben Sie einen Druckservernamen ein.

###### Auftrags-Zeitüberschreitung

Geben Sie eine Auftrags-Zeitüberschreitung ein.

## "Registerkarte EtherTalk

Wenn die Einstellungen geändert werden, werden diese erst nach einem Neustart des Geräts wirksam. Informationen zum Neustart des Geräts finden Sie unter „EIN- UND AUSSCHALTEN SOWIE NEUSTARTEN DES GERÄTS“.

### EtherTalk-Einstellungen

###### EtherTalk

Diese Einstellung muss zur Verwendung des Geräts in einem EtherTalk-Netzwerk aktiviert werden.

###### Zonenname

Geben Sie einen Zonennamen ein.

###### Druckername

Geben Sie den Druckernamen ein.

## "Registerkarte NetBIOS

Wenn die Einstellungen geändert werden, werden diese erst nach einem Neustart des Geräts wirksam. Informationen zum Neustart des Geräts finden Sie unter „EIN- UND AUSSCHALTEN SOWIE NEUSTARTEN DES GERÄTS“.

### NetBIOS-Konfiguration

###### NBT/WINS

Diese Einstellung muss zur Verwendung des Geräts in einem NetBIOS-Netzwerk aktiviert werden.
Zurück nach oben