# DIENSTEINSTELLUNGEN

## "Registerkarte DNS“

Auf dieser Registerkarte werden die DNS-Einstellungen konfiguriert.
Wenn die Einstellungen geändert werden, werden diese erst nach einem Neustart des Geräts wirksam. Informationen zum Neustart des Geräts finden Sie unter „EIN- UND AUSSCHALTEN SOWIE NEUSTARTEN DES GERÄTS“.

### DNS-Einstellungen

###### Primärer Server

Geben Sie die IP-Adresse des primären DNS-Servers ein.

###### Sekundärer Server

Geben Sie die IP-Adresse des sekundären DNS-Servers ein.

###### Zeitüberschreitung

Geben Sie einen Zeitüberschreitungswert ein. Die Standardeinstellung sind 20 Sekunden.
Diese Zeit wird verwendet, bis die Verbindung zum DNS-Server gemäß den Standardspezifikationen hergestellt ist.

###### Domänenname

Geben Sie den Namen der Domäne für den ausgewählten DNS-Server ein.

###### Dynamische DNS-Aktualisierung

Aktivieren Sie diese Option, um die dynamische Aktualisierung der DNS-Serverinformationen zu verwenden.

###### Aktualisierungsintervall

Geben Sie ein Intervall für die Aktualisierung des DNS-Servers ein.

## "Registerkarte WINS“

Auf dieser Registerkarte werden die WINS-Einstellungen konfiguriert.
Wenn die Einstellungen geändert werden, werden diese erst nach einem Neustart des Geräts wirksam. Informationen zum Neustart des Geräts finden Sie unter „EIN- UND AUSSCHALTEN SOWIE NEUSTARTEN DES GERÄTS“.

### WINS-Einstellungen

###### Primärer Server

Geben Sie die IP-Adresse des primären WINS-Servers ein.

###### Sekundärer Server

Geben Sie die IP-Adresse des sekundären WINS-Servers ein.

###### Scope ID

Geben Sie die Scope ID ein.

## "Registerkarte SMTP“

Auf dieser Registerkarte werden die SMTP-Einstellungen konfiguriert.
Wenn die Einstellungen geändert werden, werden diese erst nach einem Neustart des Geräts wirksam. Informationen zum Neustart des Geräts finden Sie unter „EIN- UND AUSSCHALTEN SOWIE NEUSTARTEN DES GERÄTS“.

### SMTP-Einstellungen

###### Primärer Server

Geben Sie die IP-Adresse oder den Hostnamen des primären SMTP-Servers ein.

###### Sekundärer Server

Geben Sie die IP-Adresse oder den Hostnamen des sekundären SMTP-Servers ein.

###### Portnummer

Geben Sie eine Portnummer ein. Die Standardeinstellung ist Port 25.

###### Zeitüberschreitung

Geben Sie einen Zeitüberschreitungswert ein. Die Standardeinstellung sind 20 Sekunden. Dieser Wert wird verwendet, um eine Verbindung zum SMTP-Server herzustellen und eine Datenübertragung gemäß den Spezifikationen im E-Mail-System durchzuführen.

###### Antwort E-Mail-Adresse

Falls die Datenübertragung fehlschlägt, wird die nicht zugestellte E-Mail eventuell vom Server zurückgeschickt.
Geben Sie eine E-Mail-Adresse (nur eine einzelne Adresse) an, um derartige nicht zugestellte Mails zu empfangen.
In der Regel sollte die E-Mail-Adresse des Systemadministrators angegeben werden.

###### SSL aktivieren

Wenn ausgewählt wurde, kann die verschlüsselte Kommunikation mittels SMTP-over-TLS mit dem STARTTLS-Befehl gestartet werden.
Hierzu muss der Server den Befehl STARTTLS unterstützen.
Um die SSL-Kommunikation zu ermöglichen, geben Sie als „Portnummer“ die gleiche Portnummer an wie bei normalem SMTP.

###### SMTP-Authentifizierung

Wenn aktiviert ist, wird die SMTP-Server-Authentifizierung durchgeführt.
Bei Verwendung der Authentifizierung über Kerberos stellen Sie auf der Einstellungsseite für Kerberos-Authentifizierung den KDC-Server, die Portnummer und den sog. „Realm“ ein.

###### Benutzername

Geben Sie den Benutzernamen ein.

###### Passwort

Geben Sie das Passwort ein.
Zum Ändern des Passworts setzen Sie [Passwort ändern] auf .

###### POP vor SMTP

Bei der Einstellung auf werden Sie zunächst beim POP-Server authentifiziert, bevor die SMTP-Kommunikation verwendet wird.

- POP3-Server: Geben Sie die IP-Adresse oder den Hostnamen des sekundären SMTP-Servers ein.
- Portnummer: Geben Sie die POP3-Portnummer für die Kommunikation nach „POP vor SMTP“ ein. Die Standardeinstellung ist Port 110.
- POP-Authentifizierung: Bei der Einstellung wird das Authentifizierungsprotokoll (einschließlich APOP) zur Authentifizierung beim POP3-Server verwendet.
- Benutzername: Geben Sie den Benutzernamen für die Kommunikation nach „POP vor SMTP“ ein.
- Passwort: Geben Sie das erforderliche Passwort für die Kommunikation nach „POP vor SMTP“ ein. Zum Ändern des Passworts setzen Sie [Passwort ändern] auf .
- SSL aktivieren: Bei der Einstellung ist die Kommunikation mittels „POP über SSL“ oder „POP über TLS“ mit dem STLS-Befehl aktiviert.
  Dazu muss der Server entweder die Kommunikation mittels „POP über SSL“ oder den Befehl STLS unterstützen.
  Um die SSL-Kommunikation zu ermöglichen, stellen Sie die „Portnummer“ auf die Kommunikations-Portnummer für „POP über SSL“ ein.
  Um die Kommunikation mittels „POP über TLS“ zu ermöglichen, geben Sie als „Portnummer“ die gleiche Portnummer an wie bei normaler POP3-Kommunikation.

###### Verbindungstest

Berühren Sie die Taste [Ausführen], um die Verbindung zum SMTP-Server zu testen.

## "Registerkarte SNMP“

Auf dieser Registerkarte werden die SNMP-Einstellungen konfiguriert.
Wenn die Einstellungen geändert werden, werden diese erst nach einem Neustart des Geräts wirksam. Informationen zum Neustart des Geräts finden Sie unter „EIN- UND AUSSCHALTEN SOWIE NEUSTARTEN DES GERÄTS“.

### SNMP v1-Einstellungen

###### SNMPv1-Einstellungen

Aktivieren Sie diese Option, um die SNMPv1-Einstellungen zu verwenden

###### Zugriffsmethode

Legen Sie eine Zugriffsmethode fest.

###### GET Community

Geben Sie den Namen für die GET Community zum Abfragen der Geräteinformationen über SNMP ein.

###### SET Community

Geben Sie den Namen der SET Community ein, der zum Durchführen von SNMP-Einstellungen erforderlich ist.
Zum Ändern der SET Community wählen Sie .

###### TRAP Community

Geben Sie den Community-Namen ein, der zum Empfang der vom Gerät gesendeten SNMP-TRAPS verwendet werden soll.

###### TRAP-Zieladresse

Geben Sie die IP-Adresse des Zielcomputers für die SNMP-TRAP-Kommunikation ein.

### SNMP v3-Einstellungen

###### SNMPv3-Einstellungen

Aktivieren Sie diese Option, um die SNMPv3-Einstellungen zu verwenden.

###### Benutzername

Geben Sie den Benutzernamen ein.

###### Authentifizierungsschlüssel

Geben Sie den Authentifizierungsschlüssel ein.

###### Privater Schlüssel

Geben Sie den privaten Schlüssel ein.

###### Kontextname

Der Kontextname wird angezeigt.

## "Registerkarte Kerberos“

Auf dieser Registerkarte werden die Kerberos-Einstellungen konfiguriert.
Wenn die Einstellungen geändert werden, werden diese erst nach einem Neustart des Geräts wirksam. Informationen zum Neustart des Geräts finden Sie unter „EIN- UND AUSSCHALTEN SOWIE NEUSTARTEN DES GERÄTS“.

### Setup von Kerberos-Authentifizierung

###### KDC-Server

Geben Sie die IP-Adresse oder den Hostnamen des Kerberos-Authentifizierungs-Servers ein.

###### Portnummer

Geben Sie die Portnummer für den Kerberos-Authentifizierungs-Server ein. Die Standardeinstellung ist Port 88.

###### Realm

Geben Sie den Kerberos Realm ein

## "Registerkarte SNTP“

Auf dieser Registerkarte werden die SNTP-Einstellungen konfiguriert.
Wenn die Einstellungen geändert werden, werden diese erst nach einem Neustart des Geräts wirksam. Informationen zum Neustart des Geräts finden Sie unter „EIN- UND AUSSCHALTEN SOWIE NEUSTARTEN DES GERÄTS“.

### SNTP-Einstellungen

###### SNTP

Aktivieren Sie diese Option, um das SNTP-Protokoll zu verwenden

###### SNTP-Server

Geben Sie die IP-Adresse oder den Hostnamen des SNTP-Servers ein.

###### Portnummer

Geben Sie eine Portnummer ein. Die Standardeinstellung ist Port 123.

###### Zeitüberschreitung

Geben Sie einen Zeitüberschreitungswert ein. Die Standardeinstellung sind 5 Sekunden.

###### Synchronisierungsintervall

Geben Sie ein Intervall zur Synchronisation mit dem SNTP-Server ein.

###### Synchronisieren beim Start

Zum Durchführen einer Synchronisation während des Gerätestarts wählen Sie .

###### Jetzt synchronisieren

Beim Berühren dieser Taste wird das Gerät mit der SNTP-Serverzeit synchronisiert.

## "Registerkarte mDNS“

Auf dieser Registerkarte werden die mDNS-Einstellungen konfiguriert.
Wenn die Einstellungen geändert werden, werden diese erst nach einem Neustart des Geräts wirksam. Informationen zum Neustart des Geräts finden Sie unter „EIN- UND AUSSCHALTEN SOWIE NEUSTARTEN DES GERÄTS“.

### mDNS-Einstellungen

###### mDNS

Aktivieren Sie diese Option, um die mDNS-Einstellungen zu verwenden.

###### Dienstname

Geben Sie einen Dienstnamen ein.

###### Domänenname

Geben Sie den Domänennamen ein.

###### Prioritäts-Dienst

Wählen Sie einen Dienst zur Verwendung mit der Priorität.
Zurück nach oben