# PARALLELES VERWENDEN ZWEIER GERÄTE(TANDEMKOPIE)

## Übersicht

Mithilfe dieser Funktion wird ein Kopierauftrag jeweils zur Hälfte auf zwei am Netzwerk angeschlossene Geräte verteilt, sodass sich die Kopierdauer verringert. Tandemkopien müssen im Einstellungsmodus unter [Tandemverbindung einstellen] aktiviert werden.

Haupt- und Client-Gerät
Auf dem Hauptgerät wird lediglich der Scanvorgang durchgeführt. Auf dem auf dem Hauptgerät registrierten Client-Gerät wird nur der Druckvorgang durchgeführt, ohne die Originale zu scannen.

- Zum Verwenden dieser Funktion müssen zwei Geräte mit Ihrem Netzwerk verbunden sein. Für Tandemkopien können höchstens zwei Geräte verwendet werden.
- Es wird eine Meldung angezeigt, wenn Tandemkopien für eine Funktion, die auf dem Haupt- nicht jedoch auf dem Client-Gerät verfügbar ist, aktiviert wird. Beispiel: Das Hauptgerät verfügt im Gegensatz zum Client-Gerät über einen Sattelheft-Finisher.
  - Tandemkopien wurden beim Angeben des Kopierens ohne Heften aktiviert.
  - Tandemkopien wurden beim Angeben des Kopierens mit Heften deaktiviert.
- Wenn auf einem der beiden Geräte das Papier ausgeht, wird der Auftrag auf dem entsprechenden Gerät angehalten und auf dem anderen Gerät fortgeführt, das nach wie vor über Papier verfügt. Wenn im ersten Gerät Papier nachgelegt wird, wird der Auftrag fortgeführt.
- Wenn eine Benutzerauthentifizierung eingestellt ist, ist Tandemkopie ggf. nicht verfügbar, je nachdem, welche Authentifizierung für das Haupt- und die Client-Geräte angegeben sind.
  - Tandemkopien sind aktiviert, wenn für das Hauptgerät eine Benutzerauthentifizierung festgelegt wurde.
  - Tandemkopien sind deaktiviert, wenn eine Benutzerauthentifizierung zwar für das Client- nicht jedoch für das Hauptgerät festgelegt wurde.
- Wenn eine ungerade Anzahl an Sätzen erstellt wird, wird ein weiterer Satz an das Hauptgerät ausgegeben.

###### So verwenden Sie Tandemkopien:

Wählen Sie im „Einstellungsmodus (Administrator)“ [Systemeinstellungen] → [Gerätesteuerung] → [Tandemverbindung einstellen] aus.

- Die IP-Adresse des Client-Geräts muss im Hauptgerät registriert sein. Als Anschlussnummer sollte am besten die Standardeinstellung (50001) verwendet werden. Sofern Sie mit dieser Einstellung nicht auf Probleme stoßen, ändern Sie die Portnummer nicht. Die Tandemeinstellungen sollten vom Netzwerkadministrator konfiguriert werden. Wenn das Haupt- und Client-Gerät die Rollen tauschen, konfigurieren Sie die IP-Adressinformationen des Hauptgeräts auf dem Client-Gerät. Für beide Geräte kann dieselbe Anschlussnummer verwendet werden.

###### So verhindern Sie die Tandemübertragung bzw. den Tandemempfang:

Wählen Sie im „Einstellungsmodus (Administrator)“ [Systemeinstellungen] → [Gerätesteuerung] → [Tandemverbindung einstellen] aus.

- Aktivieren Sie [Deaktivierung des Master-Maschine-Modus], um die Tandemübertragung zu verhindern.
- Aktivieren Sie [Client-Gerätemodus wird deaktiviert], um den Tandemempfang zu verhindern.

## Bedienung

1. #### Legen Sie das Original ein, und berühren Sie die Taste [Vorschau].

   Legen Sie das Original in den automatischen Originaleinzug oder auf das Vorlagenglas.
   Wenn mit dem Vorlagenglas mehrere Originalseiten kopiert werden sollen, wechseln Sie das Original, und berühren Sie die Taste [Zusätzlich scannen].
   - AUTOMATISCHER ORIGINALEINZUG
   - VORLAGENGLAS

2. #### Berühren Sie die Taste [Sonstiges] und anschließend die Taste [Tandemkopie]

   Berühren Sie nach dem Beenden der Einstellungen die Taste [Zurück].

   ###### So brechen Sie die Einstellung für Tandemkopien ab:

   Berühren Sie die Taste [Tandemkopie], um das Kontrollkästchen zu deaktivieren.

3. #### Berühren Sie die Kopienanzeigetaste, um die Anzahl der Kopien festzulegen

   Maximal 9999 Kopien (Sätze) können eingestellt werden. Die angegebene Kopienanzahl wird auf die Haupt- und Client-Geräte verteilt. Bei einer ungeraden Anzahl übernimmt das Hauptgerät mehr Kopien als das Client-Gerät.

   ###### Wenn eine falsche Kopienanzahl angegeben wurde:

   Berühren Sie die Taste [C], und geben Sie die richtige Anzahl ein.

4. #### Prüfen Sie das Vorschaubild im Vorschaufenster

   ###### So brechen Sie alle Einstellungen ab:

   Berühren Sie das Feld [CA].

5. #### Berühren Sie die Taste [Start], um den Kopiervorgang zu starten.

   ###### So brechen Sie die Tandemkopien ab:

   Berühren Sie die [STOPP]-Tasten des Haupt- und Client-Geräts.

Zurück nach oben