# FESTLEGEN EINER ZIELADRESSE AUS DEM ADRESSBUCH

## Übersicht

Sie können ein Ziel einfach durch Berühren der entsprechenden Kurzwahltaste im Adressbuchbildschirm aufrufen.
Sie können auch mehrere Ziele auf einer Kurzwahltaste speichern, sodass diese Nummern einfach durch Berühren der Taste aufgerufen werden können. Dies ist nützlich, wenn Sie Daten an mehrere Ziele senden möchten.
Auf jeder Kurzwahltaste wird zusammen mit dem Namen des Ziels ein Symbol angezeigt, das den gewünschten Modus angibt. Folgende Symbole werden angezeigt:

| Scannen zu E-Mail
| Scannen zu FTP
| Scannen zum Netzwerkordner
| Gruppentaste mit mehreren Zielen

- Weitere Informationen hierzu finden Sie unter „ADRESSBUCH“.
- Informationen zum Speichern von Adressen im Adressbuch finden Sie unter „SPEICHERN VON ADRESSEN DURCH DIREKTE EINGABE“, „SPEICHERN VON ADRESSEN DURCH GLOBALE ADRESSSUCHE“, „SPEICHERN VON ADRESSEN AUS BILDSENDEPROTOKOLLEN“ oder „GRUPPEN SPEICHERN“.

## Bedienung

1. #### Berühren Sie die Taste [Adressbuch].

2. #### Berühren Sie die Kurzwahltaste des Ziels

   - Die in der Liste angezeigten Zieladressen können über Kategorien, Auftragstypen, Indizes und Stichwörter eingeschränkt werden.
   - Standardmäßig werden Daten nur an das Ziel für den aktuellen Modus gesendet. Wenn z. B. ein Ziel im Modus „Scannen zu E-Mail“ eingerichtet wurde, werden die Daten an kein anderes Ziel als das im Modus „Scannen zu E-Mail“ angegebene gesendet.
   - Wenn Sie [Anzeige umschalten] berühren, können Sie die Reihenfolge der in der Liste angezeigten Ziele ändern.
   - Um ein weiteres Ziel hinzuzufügen, drücken Sie eine weitere Kurzwahltaste.
   - Beim Senden von Daten an mehrere Ziele wird die Anzahl der Ziele neben angezeigt. Dies geschieht auch, wenn die Daten durch Auswahl einer einzigen Kurzwahltaste an mehrere Ziele gesendet werden.

   - In der Standardeinstellung wird die auf den aktuellen Auftrag begrenzte Zielliste angezeigt.
   - Wenn Sie die Kurzwahltaste oder die Taste [Details anzeigen] auf dem Aktionsfeld berühren, werden ausführliche Informationen angezeigt. Diese Vorgehensweise kann ebenfalls verwendet werden, um ein Übertragungsziel zu ändern oder hinzuzufügen.

   ###### Falls Sie ein falsches Ziel gewählt haben:

   Berühren Sie die Kurzwahltaste erneut, um die Auswahl abzubrechen.
   Um das Senden von Daten an andere Ziele als die im aktuellen Modus ausgewählten zu ermöglichen,
   wählen Sie im „Einstellungsmodus (Administrator)“ [Systemeinstellungen] → [Einstellungen für Bild senden] → [Betriebseinstellungen] → [Standardeinstellungen] → [Default-Auswahl Adressbuch] aus, und deaktivieren Sie das Kontrollkästchen [Nur Adressen der Sendemodi anwenden].

Zurück nach oben