# METADATENFELD

## Übersicht

Die folgenden drei Arten von Metadaten sind in der übertragenen XML-Datei enthalten.

###### Automatisch vom Gerät erstellte Daten

Diese Daten sind immer in der XML-Datei enthalten und werden automatisch auf Ihrem Computer gespeichert.

###### Vordefinierte Felder

Diese Felder werden automatisch vom Gerät erkannt und den passenden XML-Tags zugeordnet. Diese Felder sind auswählbar und können nur in die XML-Datei eingefügt werden, wenn dies im „Einstellungsmodus (Webversion)“ aktiviert wurde.

###### Benutzerdefinierte Felder

Benutzerdefinierte Felder werden der XML-Datei hinzugefügt. Diese Felder sind auswählbar und werden im „Einstellungsmodus (Webversion)“ definiert.
Handelt es sich bei den definierten Metadatenfeldern um eines der folgenden Felder, werden Sie über eine Meldung darauf hingewiesen, dass das Feld nicht ausgefüllt werden kann. Geben Sie die entsprechenden Informationen in den jeweiligen Positionen der Übertragungseinstellungen ein.

In Metadatenfelder eingegebener Name | Beschreibung | Wo eingegeben
--- | --- | ---
formName | Name des Benutzers, der den Auftrag gesendet hat. Werden Namen nicht als Metadaten eingegeben, werden die nach den üblichen Regeln zur Bestimmung der Absendernamen ermittelten Namen der Absender als Metadaten verwendet. | [Antwort an] (Absendername des gewählten Absenders)
replyTo | E-Mail-Adresse, an die das Übertragungsergebnis gesendet wird. | [Antwort an] (E-Mail-Adresse eines ausgewählten Absenders)
documentSubject | Auftragsbezeichnung, die in der „Betreff“-Zeile der E-Mail angezeigt wird. Wenn der Benutzer auf dem Sensorbildschirm im Fenster für die Versandeinstellungen einen [Betreff] eingibt, werden die eingegebenen Werte als Metadaten übernommen. | [Betreff] (Leer, bis ein Wert im Übertragungseinstellungsfenster eingegeben wird.)
fileName | Geben Sie den Dateinamen des Bildes ein, das gesendet werden soll. | [Dateiname] (Nur wenn im Einstellungsmodus (Webversion) das Kontrollkästchen [Benutzerspezifische Dateinamen zulassen] im Metadateneingabefenster auf gesetzt wurde) (Leer, bis ein Wert im Übertragungseinstellungsfenster eingegeben wird.)

Zurück nach oben