# VORWÄRMMODUS

## Übersicht

In diesem Modus wird die Temperatur der Fixiereinheit herabgesetzt, und das Gerät verharrt bei geringem Energieverbrauch.
Der Vorwärmmodus wird aktiviert, wenn nach Ablauf des festgelegten Zeitraums im Wartestatus kein Auftrag ausgeführt wird.
Im Vergleich zur Einstellung für die automatische Abschaltung wird weniger Energie gespart und die Anlaufzeit ist kürzer.
Im Vorwärmmodus leuchtet die Schaltfläche [Startseite], nicht jedoch der Sensorbildschirm und die Taste [Stromsparmodus].
Der Sensorbildschirm wird entfernt, wenn Sie diesen berühren oder die Schaltfläche [Startseite] drücken.

###### So richten Sie den Vorwärmmodus ein:

Wählen Sie im „Einstellungsmodus (Administrator)“ [Stromsparmodus] → [Einstellung für Energie-Management] → [Einstellung Vorwärmmodus] aus.
Zurück nach oben