# KOPIEREN MIT UMKEHREN VON SCHWARZ UND WEISS (S/W INVERTIERT)

## Übersicht

Mit dieser Funktion können Sie Schwarz und Weiß in einer Kopie umkehren, um ein Negativ zu erstellen. Hiermit kann der Tonerverbrauch verringert werden, wenn Originale mit großen schwarzen Bereichen kopiert werden.

- Vor dem Scannen des Originals muss S/W Invertiert angegeben werden.
- Wenn diese Funktion gewählt ist, wird die Einstellung „Original-Bildtyp“ für die Belichtungskorrektur automatisch in „Text“ geändert.

## Bedienung

1. #### Berühren Sie die Taste [Sonstiges] und anschließend die Taste [S/W Invertiert]

   Berühren Sie nach dem Beenden der Einstellungen die Taste [Zurück].

   ###### So brechen Sie die S/W-Umkehrung ab:

   Berühren Sie die Taste [S/W Invertiert], um das Kontrollkästchen zu deaktivieren.

2. #### Legen Sie das Original ein, und berühren Sie die Taste [Vorschau].

   Legen Sie das Original in den automatischen Originaleinzug oder auf das Vorlagenglas.
   - AUTOMATISCHER ORIGINALEINZUG
   - VORLAGENGLAS

3. #### Prüfen Sie das Vorschaubild im Vorschaufenster

   ###### So brechen Sie alle Einstellungen ab:

   Berühren Sie das Feld [CA].

4. #### Berühren Sie die Taste [Start], um den Kopiervorgang zu starten.

   ###### So erstellen Sie mindestens zwei Kopiensätze:

   Berühren Sie die Kopienanzeigetaste, um die Anzahl der Kopien festzulegen.

Zurück nach oben