# STARTEN EINER ÜBERTRAGUNG ZU EINER FESTGELEGTEN ZEIT (TIMER)

## Übersicht

Sie können einen Zeitpunkt festlegen, zu dem eine Übertragung oder Rundsendung automatisch ausgeführt wird.
Die Timerübertragung vereinfacht die Durchführung von reservierten Übertragungen, Rundsendungen und anderen Übertragungen in Ihrer Abwesenheit, in der Nacht oder wenn die Telefonkosten niedrig sind.

- Wenn beim Erreichen des spezifizierten Zeitpunkts eine andere Übertragung erfolgt, beginnt die Timerübertragung, nachdem diese Übertragung abgeschlossen ist.
- Für eine Timerübertragung gewählte Einstellungen (Belichtung, Auflösung, andere Funktionen usw.) werden nach Beendigung der Übertragung automatisch gelöscht. (Bei Verwendung der Dokumentenablagefunktion jedoch werden das gescannte Original und die Einstellungen auf der internen Festplatte gespeichert.)
- Wird einer geplanten Timerübertragung im Auftragsstatusbildschirm Vorrang gegeben, wird die Zeiteinstellung abgebrochen. Die Übertragung beginnt, sobald der in Arbeit befindliche Auftrag abgeschlossen ist.
- Der Zeitpunkt kann bis zu einer Woche im Voraus spezifiziert werden.
- Nach dem Einrichten einer Timerübertragung können andere Vorgänge ausgeführt werden.
- Eine Timerübertragung kann im Auftragsstatusbildschirm gelöscht werden.

- Achten Sie darauf, dass der Hauptschalter in der Stellung „“ bleibt, wenn eine Timerübertragung eingestellt ist. Die Übertragung findet nicht statt, wenn der Status zur angegebenen Zeit auf „“ steht.
- Zur Durchführung einer Timerübertragung müssen Sie das Original bei der Vorbereitung der Übertragung in den Speicher scannen. Es ist nicht möglich, das Dokument im automatischen Originaleinzug oder auf dem Vorlagenglas liegen zu lassen und es zur angegebenen Übertragungszeit zu scannen.
- Es können jeweils bis zu 100 Timerübertragungen gespeichert werden.

## Bedienung

1. #### Legen Sie das Original ein

   Legen Sie das Original in den automatischen Originaleinzug oder auf das Vorlagenglas.
   - AUTOMATISCHER ORIGINALEINZUG
   - VORLAGENGLAS

2. #### Geben Sie das Ziel an

   - FESTLEGEN EINER ZIELADRESSE AUS DEM ADRESSBUCH
   - FESTLEGEN EINER ZIELADRESSE MITHILFE DER SUCHNUMMER
   - MANUELLE ZIELEINGABE
   - FESTLEGEN EINER ZIELADRESSE AUS DEM GLOBALEN ADRESSBUCH
   - FESTLEGEN EINER ZIELADRESSE AUS DEM ÜBERTRAGUNGSPROTOKOLL

3. #### Berühren Sie die Taste [Sonstiges] und anschließend die Taste [Timer]

4. #### Berühren Sie die Taste [EIN].

   Die Einstellung zeigt die aktuelle Uhrzeit. Falls die angezeigte Uhrzeit abweicht, korrigieren Sie diese im Einstellungsmodus, bevor Sie einen Auftrag beginnen.

   ###### So stellen Sie Datum und Uhrzeit am Gerät ein:

   Wählen Sie im „Einstellungsmodus“ [Systemeinstellungen] → [Standardeinstellungen] → [Uhrzeit einstellen] aus.
   Wenn [Uhreinstellungen löschen] aktiviert wurde, können Datum und Uhrzeit nicht geändert werden. Deaktivieren Sie in diesem Fall im „Einstellungsmodus (Administrator)“ unter [Systemeinstellungen] und [Betriebseinstellungen] die Einstellung [Uhreinstellungen löschen].

5. #### Geben Sie ein Datum und anschließend die Uhrzeit (Stunden und Minuten) im 24-Stunden-Format an

   Berühren Sie nach dem Beenden der Einstellungen nacheinander die Tasten und [Zurück].
   Berühren Sie die Bereiche für Stunde bzw. Minute, und geben Sie dann die Formate über die Zifferntasten ein. Oder berühren Sie , um die Größe einzugeben.

   ###### So brechen Sie die Einstellungen für die Timerübertragung ab:

   Berühren Sie die Taste [AUS].

6. #### Berühren Sie die Taste [Start], um mit dem Scanvorgang des Originals zu beginnen

   Wenn Sie die Originalseiten in das Dokumenteinzugsfach eingelegt haben, werden alle Seiten gescannt.
   Wenn Sie die Originale auf das Vorlagenglas eingelegt haben, werden die Seiten nacheinander eingescannt.
   Berühren Sie nach dem Scannen des letzten Originals die Taste [Einles.-Ende].
   Ein Signalton weist auf das Ende des Scanvorgangs und die Bereitschaft des Geräts zur Übertragung hin.
   Berühren Sie die Taste [Vorschau], um vor dem Senden eine Vorschau des Ausgabebilds anzuzeigen. Wenn Sie die Taste [Vorschau] berührt haben, um ein Original zu scannen, können Sie anschließend die Taste [Zusätzliches Scannen] berühren, um das nächste Original zu scannen. Berühren Sie nach dem Prüfen des Vorschaubilds die Taste [Start].
   Weitere Informationen finden Sie unter „PRÜFEN DES AUSGABEBILDS VOR DER ÜBERTRAGUNG“.
   Das Original wird in den Speicher gescannt. Es ist nicht möglich, das Original zu einem spezifizierten Zeitpunkt zu scannen.

Zurück nach oben