# DRUCKEREINSTELLUNGEN

## Parametereinstellungen

Nachfolgend werden die Druckbedingungseinstellungen erläutert.

###### Kein Drucken der Meldungsseite

Deaktiviert das Drucken einer Meldungsseite.

###### Kein Drucken der Testseite

Deaktiviert das Drucken der Testseite.
Wenn diese Einstellung aktiviert ist, können Sie im „Einstellungsmodus“ unter [Systemeinstellungen] → [Listendruck (Benutzer)] → [Druckertestseite] keine Testseiten drucken.

###### A4/Letter-Auto-Auswahl

Beim Druck eines Bilds im Format A4 (8-1/2" x 11") kann bei dieser Einstellung das Papierformat A4 (8-1/2" x 11") verwendet werden, sofern das Format A4 (8-1/2" x 11") nicht eingelegt wurde.

###### Drucker-Druckdichte

Diese Einstellung erhöht bzw. reduziert die Druckdichte von Bildern. Die Druckdichte kann auf fünf Stufen eingestellt werden.

###### Bypass-Fach-Einstellungen

Dies wird nur angezeigt, wenn ein manueller Einzug installiert ist.

Option | Beschreibung
--- | ---
Erfasste Papiergröße im Bypass-Fach aktivieren | Mit dieser Einstellung kann das Drucken unterbunden werden, wenn das für einen Druckauftrag gewählte Papierformat vom Format des in den manuellen Einzug eingelegten Papiers abweicht.
Erfasste Papierart im Bypass-Fach aktivieren | Mit dieser Einstellung kann das Drucken unterbunden werden, wenn das für einen Druckauftrag gewählte Papierformat vom Format des in den manuellen Einzug eingelegten Papiers abweicht.
Manuellen Einzug von der automatischen Papierwahl ausschließen | Wenn die Papiersortenauswahl auf [Auto] eingestellt ist, kann der manuelle Einzug aus den wählbaren Fächern ausgeschlossen werden. Die Verwendung dieser Einstellung wird empfohlen, wenn in den manuellen Einzug häufig Spezialpapier eingelegt wird.

###### Job-Warteschlange

Wenn diese Funktion aktiviert ist, werden empfangene Druckaufträge in der Spulenwarteschlange der Auftragsstatusmaske angezeigt. Die Aufträge werden in die Auftragswarteschlange verschoben, nachdem sie vom Gerät analysiert wurden. Mehrere, noch nicht analysierte Aufträge werden in der Spoolerwarteschlange angezeigt.
Wenn diese Funktion deaktiviert ist, werden empfangene Druckaufträge in der Auftragswarteschlange, aber nicht in der Spoolerwarteschlange angezeigt. Wird jedoch ein verschlüsselter PDF-Auftrag gedruckt, erscheint der Auftrag in der Spulenwarteschlange.

###### Deaktivieren Direktdruck USB-Speicher

Deaktiviert die Funktion zum direkten Drucken einer Datei auf einem USB-Speichergerät.

###### Deaktivieren Direktdruck Netzwerkordner

Deaktiviert das direkte Drucken aus einem Netzwerkordner.

###### Senden beim Drucken deaktivieren

Deaktiviert die Funktion Bild senden beim Drucken.

## Schnittstelleneinstellungen

Diese Einstellungen dienen zum Steuern und Überwachen von an den USB-Port, an den Netzwerkport oder an das Gerät übertragenen Daten.

###### Hex-Dump-Modus

Diese Funktion dient zum Drucken der von einem Computer empfangenen Druckdaten im Hexadezimalformat neben dem entsprechenden ASCII-Text. Im „Hex-Dump-Modus“ kann geprüft werden, ob die Druckdaten vom Computer ordnungsgemäß an den Drucker übertragen werden.
Hex-Dump-Beispiel:

###### E/A-Zeitüberschreitung

Die E/A-Zeitüberschreitung kann auf einen beliebigen Wert von 1 bis 999 Sekunden eingestellt werden.
Die Funktion E/A-Zeitüberschreitung trennt vorübergehend die Verbindung, wenn der Port während der festgelegten Zeitdauer keine Daten empfangen hat. Nachdem die Verbindung getrennt wurde, wird entweder der Port für die automatische Auswahl konfiguriert oder der nächste Druckauftrag gestartet.

###### USB-Schnttst. aktivieren

Ermöglicht das Drucken über den USB-Port.

###### USB-Port-Emulationsumschaltung

Wählen Sie die Druckersprache, die emuliert werden soll, wenn das Gerät über den USB-Port verbunden ist.
Die folgenden Einstellungen stehen zur Verfügung.

- Auto
- PostScript
- PCL

- Die Einstellungen sind die gleichen wie bei „Umschaltung Netzwerkschnittstellenemulation“.
- Sofern keine häufigen Fehler auftreten, wird empfohlen, die werksseitige Standardeinstellung "Auto" zu verwenden.

###### Netzwerkschn. aktivieren

Ermöglicht das Drucken über den Netzwerkport.

###### Umschaltung Netzwerkschnittstellenemulation

Diese Einstellung dient zur Auswahl der emulierten Druckersprache, wenn das Gerät über einen Netzwerkport verbunden ist.
Die folgenden Einstellungen stehen zur Verfügung.

- Auto
- PostScript
- PCL

- Die Einstellungen sind die gleichen wie bei „USB-Port-Emulationsumschaltung“.
- Sofern keine häufigen Fehler auftreten, wird empfohlen, die werksseitige Standardeinstellung "Auto" zu verwenden.

###### Anschlussumschaltmethode

Legt fest, wann die Portumschaltung erfolgen soll.

Option | Beschreibung
--- | ---
Umschalten bei Auftragsende | Der Port wechselt nach dem Ende des Druckvorgangs zur automatischen Auswahl.
Umschalten nach E/A-Zeitüberschreitung | Nachdem die unter „E/A-Zeitüberschreitung“ festgelegte Zeit verstrichen ist, wechselt der Port zur automatischen Auswahl.

Am Gerät stehen die beiden folgenden Druckerports zur Verfügung:

- USB-Port
- Netzwerkport

## Automatische Kalibrierung

Korrigiert Abstufungen, wenn es ausgeschaltet ist. Wenn das Gerät ein gedrucktes Testmuster scannt, wird die Abstufung automatisch korrigiert.
Wenn Sie die Taste [Ausführen] berühren und ein Testmuster drucken, werden Sie über eine Meldung aufgefordert, die automatische Farbkalibrierung zu starten.
Legen Sie das Testmuster wie unten gezeigt auf das Vorlagenglas (so dass die dünne Linie an der Kante der Seite links liegt).

Legen Sie Kopierpapier (ca. fünf Blatt) im Format des Testmusters über das eingelegte Testmuster, schließen Sie den automatischen Originaleinzug vorsichtig, und berühren Sie die Taste [Ausführen].
Wenn Sie auch nach dem Durchführen der automatischen Kalibrierung eine Abweichung feststellen, kann die Abstufung möglicherweise durch das nochmalige Durchführen der automatischen Kalibrierung verbessert werden.
Zurück nach oben