# KOPIEREN IM BROSCHÜRENFORMAT (BROSCHÜRE KOPIEREN)

## Übersicht

Die mithilfe von „Broschüre kopieren“ angefertigten Kopien können in der Mitte gefaltet werden, um eine Broschüre zu erstellen.
Scannen Sie die Originale nacheinander von der ersten bis zur letzten Seite. Die Reihenfolge der Kopien wird vom Gerät automatisch angepasst. Auf jedes Blatt Papier werden vier Originalseiten kopiert. Leere Seiten werden automatisch am Ende der Broschürenkopien erstellt, wenn die Anzahl der Originalseiten nicht durch vier teilbar ist.
Diese Funktion ist nützlich zum Anordnen von Kopien in ansprechender Form als Heft oder Broschüre.
Broschürenkopie mit 8 Originalseiten
Bindungsseite

- Um Broschürenkopien von Büchern oder anderen gebundenen Originalen zu erstellen, verwenden Sie die Buchkopiefunktion.
- Bei Auswahl der Broschürenkopiefunktion wird automatisch der zweiseitige Kopiermodus gewählt. Sollte durch gewählte Einstellungen das zweiseitige Kopieren nicht möglich sein, kann die Broschürenkopiefunktion nicht verwendet werden.
- Wenn ein Heft-Finisher installiert ist, können Sie die Sattelheftung einrichten (Heftet jeden Kopiensatz an zwei Positionen in der Mitte des Papiers).
  - SATTELHEFTEN SORTIERTER KOPIEN

###### So heften Sie Kopien automatisch, wenn „Broschüre kopieren“ aktiviert ist:

Wählen Sie im „Einstellungsmodus (Administrator)“ [Systemeinstellungen] → [Einstellungen für Kopieren] (Registerkarte) → [Einstellungen für Kopieren] → [Autom. Sattelheftung] aus.
Wenn [Autom. Sattelheftung] aktiviert ist, werden die Kopien automatisch geheftet, wenn „Broschüre kopieren“ aktiviert ist. Wenn [Autom. Sattelheftung] aktiviert ist, werden die Broschürenkopien ohne Heftung erstellt.

## Bedienung

1. #### Legen Sie ein Original ein

   Legen Sie das Original in den automatischen Originaleinzug oder auf das Vorlagenglas.
   - AUTOMATISCHER ORIGINALEINZUG
   - VORLAGENGLAS
   Legen Sie in den automatischen Originaleinzug ein 2-seitiges Original ein.

2. #### Berühren Sie die Taste [Sonstiges] und anschließend die Taste [Broschüre kopieren]

3. #### Wählen Sie die Bindungsseite aus

   ###### So brechen Sie die Einstellung für Broschürenkopien ab:

   Berühren Sie die Taste [AUS].

4. #### Berühren Sie die Taste [1-seitig] oder [2-seitig], um dem Original zu entsprechen

5. #### Wenn ein Deckblatt eingelegt wird, berühren Sie die Taste [Deckblatteinstellung] und anschließend die Taste [EIN]

   Berühren Sie nach dem Beenden der Einstellungen nacheinander die Tasten und [Zurück].
   So ändern Sie das Einzugsfach für das Deckblatt:
   Berühren Sie die Taste [Papierfach], um das Fenster für die Papierfachauswahl anzuzeigen.
   Berühren Sie in diesem Fenster das gewünschte Eingabefach für das Deckblatt.
   Weitere Informationen finden Sie unter EINRICHTEN DES PAPIERFACHS“ und „EINRICHTEN DES MANUELLEN EINZUGS“.
   Wenn auf das Deckblatt kopiert werden soll, dürfen keine Etiketten, Transparentfolien, Registerseiten und Glanzpapier verwendet werden.

6. #### Berühren Sie die Taste [Vorschau], und prüfen Sie das Vorschaufenster

   ###### So brechen Sie alle Einstellungen ab:

   Berühren Sie das Feld [CA].

7. #### Berühren Sie die Taste [Start], um den Kopiervorgang zu starten.

   ###### So erstellen Sie mindestens zwei Kopiensätze:

   Berühren Sie die Kopienanzeigetaste, um die Anzahl der Kopien festzulegen.

Zurück nach oben