# GEEIGNETE PAPIERARTEN

## Übersicht

In diesem Abschnitt werden die Papierarten erläutert, die verwendet oder nicht verwendet werden können. Zudem für das Einlegen von Papier in das Papierfach auf die Druckseite hingewiesen.
Dickes Papier, dünnes Papier und andere Papierarten mit Ausnahme von Normalpapier werden als Spezialmedien bezeichnet.

- Im Handel sind verschiedene Papierarten erhältlich, die jedoch nicht alle für das Gerät verwendet werden können.
  Wenden Sie sich vor der Verwendung einer Papierart an Ihren Händler oder Servicevertreter.
- Die mit dem jeweiligen Papier erreichbare Bildqualität und Tonerfixierung kann aufgrund von Umgebungsbedingungen, Betriebsbedingungen und Papiercharakteristika variieren, sodass sich eine geringere als mit Sharp-Standardpapier erreichbare Bildqualität ergeben kann.
  Wenden Sie sich vor der Verwendung einer Papierart an Ihren Händler oder Servicevertreter.
- Die Verwendung von nicht empfohlenem oder nicht verwendbarem Papier kann in einem schrägen Papiereinzug, in Papierstaus, in schlechter Tonerfixierung (der Toner haftet nicht am Papier und kann abgerieben werden) oder in Gerätefehlern resultieren.
- Das Verwenden von nicht empfohlenem Papier kann zu Papierstaus oder einer schlechten Bildqualität führen. Vergewissern Sie sich vor der Verwendung von nicht empfohlenem Papier, ob der Druckvorgang fehlerfrei durchgeführt werden kann.

### Verwendbares Papier

###### Technische Daten für Normalpapier, dickes Papier und dünnes Papier

Normalpapier | Sharp-Standardpapier 80 g/m2 (21 lbs bond). Die technischen Daten für das Papier finden Sie unter „TECHNISCHE DATEN DES SHARP-STANDARDPAPIERS“ in der „Starthandbuch“. Standardnormalpapier von anderen Anbietern als Sharp 60 g/m2 bis 105 g/m2 (16 lbs bond bis 28 lbs bond)
Dickes Papier | 106 g/m2 bis 300 g/m2 (28 lbs bond bis 110 lbs Deckblatt)
Dünnes Papier | 52 g/m2 bis 59 g/m2 (13 lbs bond bis 16 lbs bond)

Recyclingpapier, farbiges Papier und vorgelochtes Papier müssen dieselben Anforderungen wie Normalpapier erfüllen.
Wenden Sie sich vor der Verwendung einer Papierart an Ihren Händler oder Servicevertreter.

###### Papierarten, die in jedem Fach verwendet werden können

| FACH 1/2 | Fach 3 | Fach 4 | Manueller Einzug | Fach 5 Großraummagazin (MX-LC12 / MX-LCX3 N) | GROSSRAUMMAGAZINE | Manueller Einzug (für Großraummagazine) | Inserter (Oben/Unten)
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
Fach 5/7 | Fach 6/8
Dünnes Papier | - | - | - | Ja | - | Ja | Ja | Ja | -
Normalpapier | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja
Recyclingpapier | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja
Farbe | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja
Briefkopf | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja
Vorgedruckt | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja
Vorgelocht | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja
Dickes Papier 1: 106 g/m2 bis 176 g/m2 (28 lbs bond bis 65 lbs Index) | - | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja
Dickes Papier 2: 177 g/m2 bis 220 g/m2 (65 lbs Index bis 80 lbs Deckblatt) | - | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja
Dickes Papier 3: 221 g/m2 bis 256 g/m2 (80 lbs bond bis 140 lbs Index) | - | - | - | Ja | - | Ja | Ja | - | -
Dickes Papier 4: 257 g/m2 bis 300 g/m2 (140 lbs Index bis 110 lbs Deckblatt) | - | - | - | Ja | - | Ja | Ja | - | -
Registerpapier | - | - | Ja | Ja | - | Ja | Ja | Ja | -
Transparentfolie | - | - | Ja | Ja | - | Ja | Ja | Ja | -
Etiketten | - | - | Ja | Ja | - | Ja | Ja | - | -
Glanzpapier | - | - | - | Ja | - | Ja | Ja | - | -

Ja: Kann verwendet werden
-: Kann nicht verwendet werden
Ausführliche Informationen zu den Papierformaten und -arten, die in die einzelnen Fächer des Geräts eingelegt werden können, finden Sie in der Starthandbuch unter „Einstellungsmodus“ unter „TECHNISCHE GERÄTE-/KOPIERDATEN“ und „PAPIERFACHEINSTELLUNGEN“.
Recyclingpapier, farbiges Papier und vorgelochtes Papier müssen dieselben Anforderungen wie Normalpapier erfüllen.
Wenden Sie sich vor der Verwendung einer Papierart an Ihren Händler oder Servicevertreter.

###### Festlegen der Ausrichtung der Druckseite

Die Einstellungsausrichtung für die Druckseite des Papiers ist abhängig vom verwendeten Fach.

Fach | Druckseite
--- | ---
Fächer 1 - 4 | Nach unten
Bypass-Fach, Fach 5, Fach 6, Fach 7, Fach 8 | Nach oben

Wenn für „Briefkopf“ oder „Vorgedruckt“ [Deaktivierung Duplex] eingestellt wurde, muss die Druckseite wie bei der gewöhnlichen Vorgehensweise eingelegt werden.

###### So legen Sie [Deaktivierung Duplex] fest:

Wählen Sie im „Einstellungsmodus (Administrator)“ [Systemeinstellungen] → [Gerätesteuerung] → [Deaktivierung Duplex] aus.

### Papier, das nicht verwendet werden kann

Spezialmedien für Tintenstrahldrucker (dünnes Papier, Glanzpapier, Glanzfolie usw.) Kohlepapier oder Thermodruckpapier Geklebtes Papier Papier mit Klammern Papier mit Faltzeichen Gerissenes Papier Umschlag Prägepapier Ölige Transparentfolie | Dünneres Papier als 52 g/m2 (13lbs bond) Dickes Papier mit 301 g/m2 (110 lbs Deckblatt) oder mehr Unregelmäßig geformtes Papier Geheftetes Papier Feuchtes Papier Gewelltes Papier Papier, auf dessen Druck- oder Rückseite bereits mit einem anderen Drucker oder Multifunktionsgerät gedruckt wurde Durch Feuchtigkeitsabsorption gewelltes Papier

### Nicht empfohlenes Papier

Bügeleisentransferpapier Reispapier Perforiertes Papier

Zurück nach oben