# ANPASSEN DER AUFLÖSUNG BEIM SCANNEN (SCANAUFLÖSUNG)

## Übersicht

Mithilfe dieser Funktion wird die Auflösung beim Scannen des Originals angepasst, sodass je nach Anwendung qualitativ hochwertige oder besonders schnelle Ausgaben möglich sind.
Vor dem Scannen des Originals muss die Scanauflösung angegeben werden.

## Bedienung

1. #### Berühren Sie die Taste [Sonstiges] und anschließend die Taste [Scanauflösung]

2. #### Wählen Sie die Auflösung aus

   Die Auflösung kann sowohl für den Originaleinzug als auch für das Vorlagenglas festgelegt werden.
   Berühren Sie nach dem Beenden der Einstellungen nacheinander die Tasten und [Zurück].

3. #### Legen Sie das Original ein, und berühren Sie die Taste [Vorschau].

   Legen Sie das Original in den automatischen Originaleinzug oder auf das Vorlagenglas.
   - AUTOMATISCHER ORIGINALEINZUG
   - VORLAGENGLAS

4. #### Berühren Sie die Taste [Start], um den Kopiervorgang zu starten.

   ###### So erstellen Sie mindestens zwei Kopiensätze:

   Berühren Sie die Kopienanzeigetaste, um die Anzahl der Kopien festzulegen.

Zurück nach oben