# PAPIERKASSETTEN-EINSTELLUNG

Mit diesen Einstellungen werden die Funktion für automatischen Papierfachwechsel sowie die Papierart und das Format für jedes Fach festgelegt.

### Automatischer Papierfachwechsel

Wenn während des Druckens der Papiervorrat eines Fachs erschöpft wird, legt diese Einstellung fest, ob ein Fach mit demselben Papierformat/derselben Papierart automatisch gewählt und der Druckvorgang fortgesetzt wird oder nicht.

### Einstellungen der einzelnen Fächer

Diese Einstellungen legen die Papierart, das Papierformat sowie die zulässigen Funktionen für die einzelnen Papierfächer fest.
Wenn Sie einen Namen berühren, wird der Bildschirm zum Anmelden des Fachs angezeigt.

###### Liste der einzustellenden Elemente

Option | Beschreibung
--- | ---
Art | Wählen Sie eine Papierart, die in das Fach geladen werden soll. Die wählbaren Papierarten variieren je nach verwendetem Papierfach und Modell. Weitere Informationen finden Sie unter „Einstellungen für Fach“. Weitere Informationen zur benutzerdefinierten Einrichtung finden Sie unter „Registrierung des Papierfachs“.
Format | Wählen Sie das Papierformat aus der Liste aus. Die wählbaren Papierformate hängen vom jeweiligen Papierfach ab. Die wählbaren Papierformate können auch durch die oben ausgewählte Papierart beschränkt werden. Weitere Informationen finden Sie unter „Einstellungen für Fach“. Findet sich das gewünschte Papierformat nicht in der Liste, so wählen Sie [Direkteingabe] und geben das Format direkt ein (nur für den manuellen Einzug möglich). Weitere Informationen finden Sie unter „Einstellungen für Fach“.
Job mit Papierzufuhr | Wählen Sie die zur Verfügung stehenden Modi aus. Wenn eine Funktion für das ausgewählte Papierfach nicht zur Verfügung stehen soll, deaktivieren Sie diese Funktion.
Doppelzuführungs-Kontrolle | Wählen Sie aus, ob Doppelzuführung erkannt werden soll.

- Wenn sich das hier festgelegte Papierformat von dem in ein Fach eingelegten Format unterscheidet, können beim Drucken Papierstaus oder andere Probleme auftreten.
  Informationen zum Ändern des Papierformats für ein Fach finden Sie unter „VOR VERWENDUNG DES GERÄTS“.
- Papiereigenschaften wie „Fixierte Papierseite“ werden beim Auswählen der Papierart automatisch festgelegt. Die Papierfacheigenschaften können in diesem Fenster nicht geändert werden.
- Wenn Sie unter „Einstellungsmodus (Administrator)“ [Systemeinstellungen] → [Geräte- Steuerung] → [Facheinstellungen ausschalten] gewählt haben, können Sie die Facheinstellungen nicht konfigurieren (Ausnahme: manuelle Zufuhr).

###### Papierfacheinstellungen

Papierkassette | Papierart | Format | Doppelzuführungs-Kontrolle
--- | --- | --- | ---
Fach 1 | Normal, Vorgedruckt, Recycling, Briefkopf, Vorgelocht, Farbig, Benutzerdefiniert | Letter (8-1/2" × 11"), A4 | Deaktivieren
Fach 2 | Letter (8-1/2" × 11"), A4 | Deaktivieren
Fach 3 | Normal, Vorgedruckt, Recycling, Briefkopf, Vorgelocht, Farbig, Dickes Papier 1*1, Dickes Papier 2*1, Benutzerdefiniert | Auto-Inch (12" × 18", 11" × 17", 8-1/2" × 14", 8-1/2" × 11", 8-1/2" × 11"R, 7-1/4" × 10-1/2"R), Auto-AB (A3W, A4W*2, A3, B4, A4, A4R, B5, B5R, 216 mm × 330 mm (8-1/2" × 13")), 8-1/2" × 13-2/5" (216 mm × 340 mm), 8-1/2" × 13-1/2" (216 mm × 343 mm), 9 × 12", 8K, 16K, 16KR | Deaktivieren
Fach 4 | Normal, Vorgedruckt, Recycling, Briefkopf, Vorgelocht, Farbig, Dickes Papier 1*1, Dickes Papier 2*1, Benutzerdefiniert | Auto-Inch (12" × 18", 11" × 17", 8-1/2" × 14", 8-1/2" × 11", 8-1/2" × 11"R, 7-1/4" × 10-1/2"R, 5-1/2" × 8-1/2R), Auto-AB (A3W, A3, B4, A4, A4R, B5, B5R, A5R, 216 mm × 330 mm (8-1/2" × 13")), Größeneingabe-Inch, Größeneingabe-AB, 8-1/2" x 13-2/5", 8-1/2" x 13-1/2", 9" x 12" (A4W), 8K, 16K, 16KR | Deaktivieren
Etiketten | Auto-Inch (Letter (8-1/2" × 11"), Letter R (8-1/2" × 11"R)), Auto-AB (A4, A4R, B5, B5R) | Deaktivieren
Transparenzfolie | Auto-Inch (Letter (8-1/2" × 11"), Letter R (8-1/2" × 11"R)), Auto-AB (A4, A4R) | Deaktivieren
Registerpapier | Auto-Inch (Letter (8-1/2" × 11")), Auto-AB (A4) | Deaktivieren
Fach 5 (bei installiertem MX-LC12) | Normal, Vorgedruckt, Recycling, Briefkopf, Vorgelocht, Farbig, Dickes Papier 1*1, Dickes Papier 2*1 | 8-1/2" ｘ 11", A4, B5 | Deaktivieren
Fach 5 (bei installiertem MX-LC13 N) | Normal, Vorgedruckt, Recycling, Briefkopf, Vorgelocht, Farbig, Dickes Papier 1*1, Dickes Papier 2*1, Dickes Papier 3*1, Dünnes Papier, Glanzpapier, Benutzerdefiniert | Auto-Inch (12" × 18" (A3W), 11" × 17", 8-1/2" × 14"*2, 8-1/2" × 11", 8-1/2" × 11"R, 7-1/4" × 10-1/2"R, 8-1/2" × 13-1/2"*2, 8-1/2" × 13-2/5"*2, SRA3, SRA4, A3, B4, 9" × 12" (A4W), A4, A4R*2, B5, B5R*2), Auto-AB (A3W (12" × 18"), 11" × 17", 216 mm × 330 mm (8-1/2" × 13")*2, 216 mm × 340 mm (8-1/2" × 13-2/5")*2, 216 mm × 343 mm (8-1/2" × 13-1/2")*2, 8-1/2" × 11", SAR3, SAR4, A3, B4, A4W (9" × 12"), A4, A4R, B5, B5R), Größeneingabe-Inch, Größeneingabe-AB, 8K, 16K, 16KR, 318 mm x 469 mm, 234 mm x 318 mm, 312 mm x 440 mm, 220 mm x 312 mm | Deaktivieren
Transparenzfolie | Wie Fach 4
Registerpapier | Wie Fach 4
Fach 6 (bei installiertem MX-LC13 N) | Normal, Vorgedruckt, Recycling, Briefkopf, Vorgelocht, Farbig, Dickes Papier 1*1, Dickes Papier 2*1, Dickes Papier 3*1, Dickes Papier 4*1, Dünnes Papier, Registerpapier, Transparenzfolien, Glanzpapier, Etiketten, Benutzerdefiniert | Wie Fach 5 (bei installiertem MX-LC13 N) | Deaktivieren
Fach 7 (wenn zwei Großraumfächer installiert sind) | Wie Fach 5 (bei installiertem MX-LC13 N) | Wie Fach 5 (bei installiertem MX-LC13 N) | Deaktivieren
Fach 8 (wenn zwei Großraumfächer installiert sind) | Wie Fach 6 (bei installiertem MX-LC13 N) | Wie Fach 5 (bei installiertem MX-LC13 N) | Deaktivieren
Manueller Einzug (am Gerät) | Normal, Vorgedruckt, Recycling, Briefkopf, Vorgelocht, Farbig, Dickes Papier 1*1, Dickes Papier 2*1, Dickes Papier 3*1, Dickes Papier 4*1, Dünnes Papier, Glanzpapier, Benutzerdefiniert | Auto-Inch (12" × 18" (A3W), 11" × 17", 8-1/2" × 14"*2, 8-1/2" × 13-2/5"*2, 8-1/2" × 13-1/2"*2, 8-1/2" × 11", 8-1/2" × 11"R, 7-1/4" × 10-1/2"R, 5-1/2" × 8-1/2"R, A3, B4, 9" × 12" (A4W), A4, B5R), Auto-AB (A3W (12" × 18"), A3, B4, A4W (9" × 12"), A4, A4R, B5, B5R, A5R, 11" × 17", 216 mm × 330 mm (8-1/2" × 13")*2, 216 mm × 340 mm (8-1/2" × 13-2/5")*2, 216 mm × 343 mm (8-1/2" × 13-1/2")*2, 8-1/2" × 11"), Größeneingabe-Inch, Größeneingabe-AB, 8K, 16K, 16KR | Deaktivieren
Transparenzfolie | Wie Fach 4
Registerpapier | Wie Fach 4
Etiketten | Wie Fach 4
Manueller Einzug (bei installiertem MX-LC13 N) | Normal, Vorgedruckt, Recycling, Briefkopf, Vorgelocht, Farbig, Dickes Papier 1*1, Dickes Papier 2*1, Dünnes Papier, Transparenzfolie, Benutzerdefiniert | Auto-Inch (12" × 18" (A3W), 9" × 12" (A4W), 11" × 17", 8-1/2" × 14"*2, 8-1/2" × 13-1/2"*2, 8-1/2" × 13-2/5"*2, 8-1/2" × 11"R*2, 8-1/2" × 11", 7-1/4" × 10-1/2"R, 5-1/2" × 8-1/2"R, A3, B4, A4) Auto-AB (A3W (12" × 18"), A3, B4, A4W (9" × 12"), A4, A4R*2, B5, B5R, A5R, 11" × 17", 216 mm × 330 mm (8-1/2" × 13")*2, 216 mm × 340 mm (8-1/2" × 13-2/5")*2, 216 mm × 343 mm (8-1/2" × 13-1/2")*2, 8-1/2" × 11"), Größeneingabe-Inch, Größeneingabe-AB, SRA3 (320 mm × 450 mm), SRA4 (225 mm × 320 mm), 8K, 16K, 16KR, 318 mm x 469 mm, 234 mm x 318 mm, 312 mm x 440 mm, 220 mm x 312 mm | Deaktivieren
Transparenzfolie | Wie Fach 4
Registerpapier | Wie Fach 4
Zuschießeinheit (oben) | Normal, Vorgedruckt, Recycling, Briefkopf, Vorgelocht, Farbig, Dickes Papier 1*1, Dickes Papier 2*1, Benutzerdefiniert | Auto-Inch (12" × 18" (A3W), 11" × 17", 8-1/2" × 11", 8-1/2" × 11"R*2, 8-1/2" × 14"*2, 8-1/2" × 13"-1/2*2, 8-1/2" × 13-2/5"*2, 7-1/4" × 10-1/2"R, 5-1/2" × 8-1/2R, A3, B4, 9" × 12" (A4W), A4) Auto-AB (A3W (12" × 18"), 11" × 17", 8-1/2" × 11", A3, B4, A4W (9" × 12"), A4, A4R*2, 216 mm × 330 mm (8-1/2" × 13")*2, 216 mm × 340 mm (8-1/2" × 13-2/5")*2, 216 mm × 343 mm (8-1/2" × 13-1/2")*2, B5, B5R, A5R) Größeneingabe-Inch, Größeneingabe-AB, SRA3 (320 mm × 450 mm), SRA4 (225 mm × 320 mm), 8K, 16K, 16KR, 318 mm x 469 mm, 234 mm x 318 mm, 312 mm x 440 mm, 220 mm x 312 mm | -
Zuschießeinheit (unten) | -

*1 Dickes Papier 1: 28 lbs Klebung bis 65 lbs Index (106 g/m2 bis 176 g/m2)
Dickes Papier 2: 65 lbs Index bis 80 lbs Einband (177 g/m2 bis 220 g/m2)
Dickes Papier 3: 80 lbs Klebung bis 140 lbs Index (221 g/m2 bis 256 g/m2)
Dickes Papier 4: 140 lbs Index bis 110 lbs Einband (257 g/m2 bis 300 g/m2)
*2 Die automatisch erkannte Größe entspricht der, die unter „Ähnliche Größe für Auto-Erkennung wählen“ festgelegt wurden (siehe unten).

### Ähnliche Größe für Auto-Erkennung wählen

Mit der Funktion „Ähnliche Größe für Auto-Erkennung wählen“ wird ein Papierformat ausgewählt, das dem bei der automatischen Formaterkennung erkannten ähnelt.
Berühren Sie die Taste [Ähnl. Format Auswahl], um den Bildschirm „Ähnliche Größe für Auto-Erkennung wählen“ aufzurufen.
Wenn optional ein Papierformat ausgewählt ist, wird jedes Papierformat als das ausgewählte erkannt.

Fach | Auto-Inch | Auto-AB
--- | --- | ---
Fach 5/Fach 6 (wenn die Großraumfächer installiert sind) | 8-1/2" × 13-1/2" (216 mm × 343 mm), 8-1/2" × 13-2/5" (216 mm × 340 mm), 8-1/2" × 14" | 8-1/2" × 13" (216 mm × 330 mm), 8-1/2" × 13-2/5" (216 mm × 340 mm), 8-1/2" × 13-1/2" (216 mm × 343 mm)
Fach 7/Fach 8 (wenn zwei Großraumfächer installiert sind)
Manueller Einzug (am Gerät) | 8-1/2" × 14", 8-1/2" × 13-2/5" (216 mm × 340 mm), 8-1/2" × 13-1/2" (216 mm × 343 mm) | 8-1/2" × 13" (216 mm × 330 mm), 8-1/2" × 13-2/5" (216 mm × 340 mm), 8-1/2" × 13-1/2" (216 mm × 343 mm)
Manueller Einzug (wenn die Großraumfächer installiert sind) | 8-1/2" × 13-1/2" (216 mm × 343 mm), 8-1/2" × 13-2/5" (216 mm × 340 mm), 8-1/2" × 11"R, 8-1/2" × 14" | 8-1/2" × 13" (216 mm × 330 mm), 8-1/2" × 13-2/5" (216 mm × 340 mm), 8-1/2" × 13-1/2" (216 mm × 343 mm), A4R
Zuschießeinheit (oben) | 8-1/2" × 13-1/2" (216 mm × 343 mm), 8-1/2" × 13-2/5" (216 mm × 340 mm), 8-1/2" × 11"R, 8-1/2" × 14" | 8-1/2" × 13" (216 mm × 330 mm), 8-1/2" × 13-2/5" (216 mm × 340 mm), 8-1/2" × 13-1/2" (216 mm × 343 mm), A4R
Zuschießeinheit (unten)

## Benutzerdefinierte Größe registrieren (Bypass)

### Manueller Einzug

Falls Sie häufig im manuellen Einzug Papier in einem Nicht-Standardformat verwenden, können Sie dieses Papierformat im Voraus registrieren.
Durch das Speichern von Papierformaten können Sie vermeiden, die Formate immer wieder erneut eingeben zu müssen.
Es können bis zu sieben Papierformate registriert werden.
Berühren Sie die Taste ([Kundenspez. 1] bis [Kundenspez. 7]), für die Sie das Papierformat speichern oder ändern möchten, woraufhin der Bildschirm zur Registrierung angezeigt wird.
Wählen Sie die gewünschte Größe in Zoll („Größeneingabe-Inch“) oder mm („Größeneingabe-AB“) aus und legen Sie dann die X- und Y-Maße des Papiers fest.

###### Liste der einzustellenden Elemente

Inch-Auswahl | Position des Papierfachs | Einstellungsbereich
--- | --- | ---
Größeneingabe-Inch | Im Gerät installiert | Richtung X-Achse: 7-1/5" bis 18" Richtung Y-Achse: 4" bis 12"
Großraumfach | Richtung X-Achse: 5-1/2" bis 18-1/2" Richtung Y-Achse: 4" bis 12-1/2"
Größeneingabe-AB | Im Gerät installiert | Richtung X-Achse: 182 mm bis 457 mm Richtung Y-Achse: 100 mm bis 305 mm
Großraumfach | Richtung X-Achse: 140 mm bis 470 mm Richtung Y-Achse: 100 mm bis 320 mm

### Fach 4, Großraummagazin (MX-LC13 N)

Falls Sie häufig Papier in einem Nicht-Standardformat verwenden, können Sie dieses Papierformat im Voraus registrieren. Durch das Speichern von Papierformaten können Sie vermeiden, die Formate immer wieder erneut eingeben zu müssen.
Diese Option kann auf dem Bedienfeld unter [Einstellungen für Fach] eingestellt werden. Berühren Sie die Option [Direkteingabe] in der Registerkarte [Format] des entsprechenden Fachs, um das Papierformat zu registrieren. Wählen Sie anschließend die gewünschte Größe in Zoll („Größeneingabe-Inch“) oder mm („Größeneingabe-AB“) aus und legen Sie dann die X- und Y-Maße des Papiers fest.

###### Liste der einzustellenden Elemente

Inch-Auswahl | Position des Papierfachs | Einstellungsbereich
--- | --- | ---
Größeneingabe-Inch | Fach 4 | Richtung X-Achse: 5-7/8" bis 18" Richtung Y-Achse: 4" bis 12"
Großraumfächer | Richtung X-Achse: 7-1/5" bis 18-1/2" Richtung Y-Achse: 7-1/5" bis 12-1/2"
Größeneingabe-AB | Fach 4 | Richtung X-Achse: 148 mm bis 457 mm Richtung Y-Achse: 100 mm bis 305 mm
Großraumfächer | Richtung X-Achse: 180 mm bis 470 mm Richtung Y-Achse: 180 mm bis 320 mm

## Regist. d. Papiereinstellungen

Unter Papiereigenschaften können für jedes Format die optimalsten Einstellungen registriert werden und die Qualität des Ausdrucks dadurch verbessert werden.
Wählen Sie zum Einstellen der Papiereigenschaften [Systemeinstellungen] → [Facheinstell./ Papiereinstell.] → [Papiereinstellungen].
Wenn Sie in den Papiereinstellungen [Hinzufügen] berühren, erscheint der Bildschirm „Regist. d. Papiereinstellungen“. Unter „Regist. d. Papiereinstellungen“ können Einstellungen für jedes Format registriert werden. Die Papiereigenschaften können ebenfalls in den Benutzertyp-Einstellungen ausgewählt werden.
Wenn Sie in den Papiereigenschaften für das zu verwendende Papier die erweiterten Einstellungen auswählen, können Sie mit den am besten geeigneten Gegebenheiten für das Druckmaterial drucken.
Es können bis zu 1000 Eigenschaften registriert werden.

Option | Beschreibung
--- | ---
Name | Geben Sie einen Namen für die Papiereinstellungen ein (maximal 50 Zeichen in halber oder voller Breite).
Suchnummer | Legen Sie eine Suchnummer fest.
Registerkarte [Standardeinstellungen]
Einstell. Papiergew. | Legen Sie das zu verwendende Papiergewicht fest.
| Einh. | Legen Sie die Einheiten für das Papiergewicht fest.
Papierart | Legen Sie die Papierart nach Glanz fest.
Papierinformationen | Legen Sie fest, ob Farbpapier, Registerpapier oder vorgelochtes Papier verwendet werden soll.
Papiereigenschaften | Legen Sie die Eigenschaften des zu verwendenden Papiers fest. Hinweise zu den Eigenschaften finden Sie bei den Einstellungen unter „Registrierung des Papierfachs“.
Registerkarte [Detail]
Einstellungen der Fixierungstemperatur | Legen Sie eine geeignete Temperatur der Fixiereinheit für das verwendete Papier fest.
Doppelzuführungs-Kontrolle | Geben Sie an, ob Doppelzuführungen erkannt werden sollen. Diese Funktion kann nicht verwendet werden, wenn das Gewicht des verwendeten Papiers 68 lbs. (256 g/m2) übersteigt.
Einstellung aktuellen Wert übertragen | Legen Sie den Strom der Transporteinheit fest, mit dem der Toner an das Transferband übertragen wird. Indem Sie den Strom der Transporteinheit anpassen, werden Probleme wie unzureichende Übertragung an das Transferband verringert.
Einstellung Motorgeschwindigkeit | Die Motorgeschwindigkeit und die Drehzahlveränderung kann angepasst werden.
Einstellung maximale Sättigung | Hiermit wird die maximale Sättigung angepasst.
S.1/2, XY Verhältniseinst. | Konfigurieren Sie Einstellungen zum Angleichen der Größe des Bildes beim zweiseitigen Druck. Hiermit wird die Größe des Bildes auf Seite 1 und Seite 2 des Papiers angepasst.
S.1/2, XY Druckposition | Konfigurieren Sie Einstellungen für die Übereinstimmung der Mitten auf Seite 1 und Seite 2 beim zweiseitigen Druck. Dies dient der Korrektur von Fehlausrichtungen zwischen Seite 1 und Seite 2.

- Abhängig vom verwendeten Papierfach liegen möglicherweise Einschränkungen zu den auswählbaren Optionen vor oder eine Einstellung ist nicht möglich.
- Die Optionen, die eingestellt werden können, variieren je nach installierten Peripheriegeräten.
- „S.1/2, XY Verhältniseinst.“ kann nur ausgewählt werden, wenn das Gerät als Drucker verwendet wird.
- Die Eigenschaften einiger Papierarten führen eventuell nicht zu einem geeigneten Druckergebnis.

## S.1/2, XY Verhältniseinst. / S.1/2, XY Druckposition

### S.1/2, XY Verhältniseinst.

Mit den „S.1/2, XY Verhältniseinst.“ werden Druckabweichungen beseitigt, indem das Verhältnis zwischen Seite 1/Seite 2 auf gleiche Druckgrößen geändert wird.
Berühren Sie in den „S.1/2, XY Verhältniseinst.“ die Option [Ändern], um den Bildschirm für die erweiterten Einstellungen der „S.1/2, XY Verhältniseinst.“ anzuzeigen.

1. #### Drucken eines Testmusters

   Drucken Sie vor dem Start ein Druckmuster, indem Sie unter den „S.1/2, XY Verhältniseinst.“ die Option [Testdruck] auswählen. Es wird eine Seite von Mustern für die Einstellungen im zweiseitigen Druck gedruckt.
   Weitere Informationen zu den Anpassungsmustern finden Sie unter „Anpassungsmuster für S.1/2, XY Verhältniseinst. / S.1/2, XY Druckposition“.

2. #### Berechnen Sie aus den Mustern die Werte und geben Sie diese ein.

   [AB-Größen]
   Messen Sie die Länge von (a-1) in mm. Teilen Sie 10000 durch die gemessene Länge von (a-1) und geben Sie diesen Wert unter [Y] für Seite 1 ein.
   Messen Sie die Länge von (b-1) in mm. Teilen Sie 10000 durch die gemessene Länge von (b-1) und geben Sie diesen Wert unter [X] für Seite 1 ein.
   [Inch-Größen]
   Messen Sie die Länge von (a-2) in Zoll. Teilen Sie 500 durch die gemessene Länge von (a-2) und geben Sie diesen Wert unter [Y] für Seite 1 ein.
   Messen Sie die Länge von (b-2) in Zoll. Teilen Sie 500 durch die gemessene Länge von (b-2) und geben Sie diesen Wert unter [X] für Seite 1 ein.
   Berechnen Sie die Werte für Seite 2 genauso wie die für Seite 1 und geben Sie X und Y für Seite 2 ein.
   Messungen mit einer anderen als der oben genannten Messlinie
   Wenn Sie nicht die oben genannten Linien zur Berechnung nutzen, verwenden Sie die folgende Formel.
   Durch das Messlinienintervall angegebene Länge ÷ tatsächlicher Abstand zwischen den Messlinien x 100 = Werte X, Y
   Die „durch das Messlinienintervall angegebene Länge“ können Sie der nachstehenden Tabelle entnehmen.

   Messlinie(Messmarkierung) | Durch Messlinienintervall angegebene Länge
   --- | ---
   Hilfslinie | 50 mm (1,969 Zoll)
   | 100 mm
   | 5 Zoll

3. #### Berühren Sie [OK].

4. #### Kehren Sie zu Schritt 1 zurück und überprüfen Sie das Ergebnis der Anpassung.

   Wenn die Größe nach der Anpassung Abweichungen aufweist, wiederholen Sie die Anpassung, bis die Abweichung beseitigt ist.
   - Wenn sich aufgrund dieser Einstellungen die Druckposition verschoben hat, konfigurieren Sie die Einstellungen S.1/2, XY Druckposition.
   - „S.1/2, XY Verhältniseinst.“ kann nur verwendet werden, wenn das Gerät als Drucker verwendet wird.

   ### S.1/2, XY Druckposition

   Über die Einstellungen S.1/2, XY Druckposition können Sie eine Übereinstimmung zwischen den Mitten der Druckpositionen von Seite 1 und Seite 2 herstellen, um Fehlausrichtungen beim Druck zu beseitigen.
   Berühren Sie unter S.1/2, XY Druckposition die Taste [Ändern], um den Bildschirm für die erweiterten Einstellungen für S.1/2, XY Druckposition anzuzeigen.

   #### Wählen Sie die Einheiten aus, die für S.1/2, XY Druckposition verwendet werden sollen.

   Berühren Sie [mm], um die Einheiten für die Einstellungen auszuwählen.

   #### Drucken Sie ein Testmuster.

   Drucken Sie vor dem Start ein Druckmuster, indem Sie unter S.1/2, XY Druckposition die Option [Testdruck] auswählen. Es wird eine Seite von Mustern für die Einstellungen im zweiseitigen Druck gedruckt.
   Weitere Informationen zu den Anpassungsmustern finden Sie unter „Anpassungsmuster für S.1/2, XY Verhältniseinst. / S.1/2, XY Druckposition“.

   #### Lesen Sie die Skala der Muster ab und geben Sie die Werte ein.

   Falten Sie das Blatt zur Hälfte jeweils entlang der Falzlinien in horizontaler sowie vertikaler Richtung und markieren Sie beide Enden mit einer Falte. Falten Sie das Blatt anschließend wieder auseinander.
   Messen Sie die Falzposition von X und Y anhand der Skala jeweils für Seite 1 und Seite 2 und geben Sie die Werte ein.
   Wenn die Werte beider Enden unterschiedlich sind, sollte der Durchschnittswert eingegeben werden.

   #### Berühren Sie [OK].

   #### Kehren Sie zu Schritt 2 zurück und überprüfen Sie das Ergebnis der Anpassung.

   Wenn die Größe nach der Anpassung Abweichungen aufweist, wiederholen Sie die Anpassung, bis die Abweichung beseitigt ist.
   - Die enthaltenen Messlinien im Anpassungsmuster sind vom Papierformat abhängig. Messen Sie von der Messlinie aus, die am nächsten am Rand des Papiers liegt.
   - Der Anpassungsbereich in Y-Richtung von (± 3 mm) kann je nach Geräteeinstellungen oder Papierformat nicht garantiert werden.
   - Wenn die vertikale oder horizontale Breite 100 mm oder weniger beträgt, messen Sie von der Hilfslinie aus.
   - Wenn Sie diese Einstellung gemeinsam mit den „S.1/2, XY Verhältniseinst.“ verwenden müssen, nehmen Sie die „S.1/2, XY Verhältniseinst.“ zuerst vor.
   - Änderungen in den Umgebungsbedingungen des Geräts wie der Luftfeuchtigkeit und der Temperatur können Abweichungen von ca. 1 mm in der S.1/2, XY Druckposition hervorrufen.

   ### Anpassungsmuster für S.1/2, XY Verhältniseinst. / S.1/2, XY Druckposition

   Um die „S.1/2, XY Verhältniseinst.“ und „S.1/2, XY Druckposition“ anzugeben, drucken Sie ein Muster für Messungen.
   Inhalt des Anpassungsmusters

   Nr. | Option | Beschreibung
   --- | --- | ---
   1 | Messlinie | Referenzlinie für Messungen. Messlinien für AB-Formate und Inch-Formate wurden erstellt.
   2 | Gepunktete Linie | Diese Linie ist auf Seite 1 und Seite 2 sichtbar, sodass Sie eine Sichtprüfung auf Fehlausrichtungen durchführen können. Die Linie wird an der gleichen Position von Seite 1 und Seite 2 gedruckt. Wenn sich bei der Sichtprüfung zeigt, dass die Linien nicht übereinstimmen, sind die Druckpositionen für Seite 1 und Seite 2 nicht richtig ausgerichtet.
   3 | Hilfslinie | Hilfslinie, 25 mm von der Mitte des Papiers entfernt. Wenn das Papierformat 100 mm oder weniger beträgt, verwenden Sie diese Linie für die Messung.
   4 | Hinweise (Seite 1/Seite 2) | Diese markieren Seite 1 und Seite 2.
   5 | Hinweise (X-/Y-Achse) | Beim Eingeben der Einstellungen weisen diese auf die X- und die Y-Achse des Papiers hin.
   6 | Hilfslinie (Vergrößerung) | Zeigt eine Position an, die ±1 % von dem gemessenen Abstand entfernt liegt.

   Es wird in jedem Papierformat das gleiche Anpassungsmuster in der gleichen Größe gedruckt. Der äußere Rand des Anpassungsmusters wird so beschnitten, dass dieses mit dem Papierformat übereinstimmt.
   Beispiel: Inhalt für AB-Format beschnitten

   Beispiel: Inhalt für Inch-Format beschnitten

   Zurück nach oben