# FESTLEGEN EINER PAPIERPOSITION(BILD POSITIONIEREN)

## Übersicht

Mithilfe dieser Funktion wird das gescannte Original an eine bestimmte Position verschoben, um eine Kopie zu erstellen.

Vor dem Scannen des Originals muss „Bild positionieren“ angegeben werden.

## Bedienung

1. #### Berühren Sie die Taste [Sonstiges] und anschließend die Taste [Bild positionieren]

2. #### Geben Sie die Druckstartposition an

   Berühren Sie die numerische Wertanzeige für die Vorder- oder Rückseite, und geben Sie die Druckstartposition mit den Zifferntasten ein.
   Oder berühren Sie , um die Druckstartposition einzugeben.
   Berühren Sie nach dem Beenden der Einstellungen nacheinander die Tasten und [Zurück].

   Wenn Sie das Kontrollkästchen [2. Seitenwert an 1. anpassen.] auf setzen, können Sie die Vorder- und Rückseite separat einrichten.

   ###### So brechen Sie die Einstellung „Bild positionieren“ ab:

   Berühren Sie die Taste [Löschen].

3. #### Legen Sie das Original ein, und berühren Sie die Taste [Vorschau].

   Legen Sie das Original in den automatischen Originaleinzug oder auf das Vorlagenglas.
   - AUTOMATISCHER ORIGINALEINZUG
   - VORLAGENGLAS

4. #### Prüfen Sie das Vorschaubild im Vorschaufenster

   ###### So brechen Sie alle Einstellungen ab:

   Berühren Sie das Feld [CA].

5. #### Berühren Sie die Taste [Start], um den Kopiervorgang zu starten.

   ###### So erstellen Sie mindestens zwei Kopiensätze:

   Berühren Sie die Kopienanzeigetaste, um die Anzahl der Kopien festzulegen.

Zurück nach oben