# SCANNEN VON ORIGINALEN MIT UNTERSCHIEDLICHEN FORMATEN (DOKUMENT GEM. GRÖSSE)

## Übersicht

Über den automatischen Originaleinzug können Sie Originale verschiedener Formate gleichzeitig scannen, z. B. Originale im B4-Format (8-1/2" x 14") gemeinsam mit Originalen im A3-Format (11" x 17").
Das Gerät erkennt beim Scannen der Originale automatisch das jeweilige Format.
Diese Funktion kann nur mit den unten gezeigten Kombinationen von Originalformaten verwendet werden.

- A3 und B4, A3 und B5, B4 und A4, sowie A4 und B5
- A4R und B5, B4 und A4R, B4 und A5, sowie B5 und A5
- 11" x 17" und 8-1/2" x 14", 11" x 17" und 8-1/2" x 13", sowie 11" x 17" und 5-1/2" x 8-1/2"

- Zusammen mit der Option „Dokument gemischter Größe“ können Sie kein Original-Scanformat angeben.
- Nach der Auswahl der Originalscangröße ist die Option „Dokument gemischter Größe“ nicht mehr verfügbar.
- Diese Funktion ist nicht verfügbar wenn im „Einstellungsmodus (Administrator)“ [Systemeinstellungen] → [Gerätesteuerung] → [Einstellung für Originalformat-Erkennung] auf „AB-3“ gesetzt ist.

## Bedienung

1. #### Einlegen von Originalen in den automatischen Originaleinzug

   Legen Sie die Originale so ein, dass alle Seiten jeweils an der linken Kante des Originaleinzugsfachs ausgerichtet sind.
   - AUTOMATISCHER ORIGINALEINZUG

2. #### Geben Sie das Ziel an

   - FESTLEGEN EINER ZIELADRESSE AUS DEM ADRESSBUCH
   - FESTLEGEN EINER ZIELADRESSE MITHILFE DER SUCHNUMMER
   - MANUELLE ZIELEINGABE
   - FESTLEGEN EINER ZIELADRESSE AUS DEM GLOBALEN ADRESSBUCH
   - FESTLEGEN EINER ZIELADRESSE AUS DEM ÜBERTRAGUNGSPROTOKOLL

3. #### Berühren Sie die Taste [Sonstiges] und anschließend die Taste [Dokument gemischter Größe]

   Auf dem Symbol erscheint ein Häkchen.
   Berühren Sie nach dem Beenden der Einstellungen die Taste [Zurück].

4. Setzen Sie für Dokumente gemischter Größe die Funktion „Original“ auf „Auto“.

   ###### So brechen Sie die Einstellung für Dokumente gemischter Größe ab:

   Berühren Sie die Taste [Dokument gemischter Größe], um das Kontrollkästchen zu deaktivieren.

5. #### Berühren Sie die Taste [Start], um mit dem Scanvorgang des Originals zu beginnen

   Ein Signalton weist darauf hin, dass das Scannen und die Übertragung beendet sind.
   Berühren Sie die Taste [Vorschau], um vor dem Senden eine Vorschau des Ausgabebilds anzuzeigen. Wenn Sie die Taste [Vorschau] berührt haben, um ein Original zu scannen, können Sie anschließend die Taste [Zusätzliches Scannen] berühren, um das nächste Original zu scannen. Berühren Sie die Taste [Start], um das Senden des Bilds zu starten.
   Weitere Informationen finden Sie unter „PRÜFEN DES AUSGABEBILDS VOR DER ÜBERTRAGUNG“. Beachten Sie, dass Sie im Vorschaubildschirm keine Einstellungen für diese Funktion ändern können.

Zurück nach oben