# LÖSCHEN VON RANDSCHATTEN UM DAS DOKUMENT (LÖSCHEN)

## Übersicht

Beim Scannen von dicken Originalen oder Büchern können Sie alle Randschatten löschen, die eventuell auf dem Bild erzeugt werden.

### Löschmodi

Diese Funktion löscht diejenigen Bildteile, in denen sich häufig Schatten bilden, es erfolgt jedoch keine gezielte Erkennung und Entfernung von Schatten.
Die Löschbreite entspricht jeweils der Vergrößerungsverhältniseinstellung. Wenn Sie zum Beispiel das Originalformat auf 70 % verringern möchten, nachdem die Löschbreite auf 10 mm (1/2") gesetzt wurde, wird die Löschbreite auf 7 mm (3/8") gesetzt.

###### So ändern Sie Voreinstellung für die Löschbreite:

Berühren Sie im „Einstellungsmodus (Administrator)“ [Systemeinstellungen] → [Einstellungen für Bild senden] → [Betriebseinstellungen] → [Standardeinstellungen] → [Randlöschung einstellen], und ändern Sie die Einstellung für die Löschbreite.

## Bedienung

1. #### Legen Sie das Original ein

   Legen Sie das Original in den automatischen Originaleinzug oder auf das Vorlagenglas.
   - AUTOMATISCHER ORIGINALEINZUG
   - VORLAGENGLAS

2. #### Geben Sie das Ziel an

   - FESTLEGEN EINER ZIELADRESSE AUS DEM ADRESSBUCH
   - FESTLEGEN EINER ZIELADRESSE MITHILFE DER SUCHNUMMER
   - MANUELLE ZIELEINGABE
   - FESTLEGEN EINER ZIELADRESSE AUS DEM GLOBALEN ADRESSBUCH
   - FESTLEGEN EINER ZIELADRESSE AUS DEM ÜBERTRAGUNGSPROTOKOLL

3. #### Berühren Sie die Taste [Sonstiges] und anschließend die Taste [Löschen]

4. #### Legen Sie eine Löschposition fest

   Aktivieren Sie das Kontrollkästchen des zu löschenden Rands, sodass angezeigt wird.

   - Taste [Äußerer Rahmen]: Zeigt die Kontrollkästchen für Oben, Unten, Links und Rechts an, z. B. .
   - Taste [Rahmen + Mitte angeben]: Zeigt alle Kontrollkästchen an, z. B. .
   Legen Sie beim 2-seitigen Scannen den zu löschenden Rand auf der Rückseite fest, wenn Sie auf der Vorderseite einen oder bis zu drei der Seitenränder löschen.
   - Wenn das Kontrollkästchen [Löschposition der Rückseite umkehren.] auf gesetzt ist, wird der dem auf der Vorderseite gelöschten Rand gegenüberliegende Rand gelöscht.
   - Wenn das Kontrollkästchen [Löschposition Rückseite umkehren] auf gesetzt ist, wird der Rand auf der Rückseite an derselben Position wie auf der Vorderseite gelöscht.

5. #### Legen Sie die Löschbreite fest

   Berühren Sie die numerische Wertanzeige, um die Löschbreite auf der Vorder- oder Rückseite anzugeben, und geben Sie den Bereich über die Zifferntasten ein.
   Um den Bereich schnell einzustellen, geben Sie zuerst über die Zifferntasten einen Wert an, der nahe am gewünschten Wert liegt, und passen Sie diesen dann mit an.
   Berühren Sie nach dem Beenden der Einstellungen nacheinander die Tasten und [Zurück].

   ###### So brechen Sie die Löscheinstellung ab:

   Berühren Sie die Taste [Löschen].

6. #### Berühren Sie die Taste [Start], um mit dem Scanvorgang des Originals zu beginnen

   Wenn Sie die Originalseiten in das Dokumenteinzugsfach eingelegt haben, werden alle Seiten gescannt.
   Wenn Sie die Originale auf das Vorlagenglas eingelegt haben, werden die Seiten nacheinander eingescannt.
   Berühren Sie nach dem Scannen des letzten Originals die Taste [Einles.-Ende].
   Ein Signalton weist darauf hin, dass das Scannen und die Übertragung beendet sind.
   Berühren Sie die Taste [Vorschau], um vor dem Senden eine Vorschau des Ausgabebilds anzuzeigen. Wenn Sie die Taste [Vorschau] berührt haben, um ein Original zu scannen, können Sie anschließend die Taste [Zusätzliches Scannen] berühren, um das nächste Original zu scannen. Berühren Sie die Taste [Start], um das Senden des Bilds zu starten.
   Weitere Informationen finden Sie unter „PRÜFEN DES AUSGABEBILDS VOR DER ÜBERTRAGUNG“.

Zurück nach oben