# SENDEEINSTELLUNG FÜR ZIELE, DIE UNTER MEHREREN BETRIEBSMODI VORHANDEN SIND

## Übersicht

Wenn Sie für ein Dokument eine Rundsendung an Ziele durchführen, die in mehreren Modi (z. B. im Scannermodus) vorhanden sind, gilt Ihre Einstellung in auch dann in allen Modi, wenn Sie die Übertragung in einem der jeweiligen Modusfenster eingerichtet haben. Folgende Ausnahmen sind zu beachten:

Sende-Format | Wird ein größeres Format als A4 (8-1/2" x 11") gescannt, wird das Format vor der Übertragung automatisch auf A4R (8-1/2" × 11"R) verkleinert.
Auflösung (Bild) | Seiten werden mit den im jeweiligen Modus konfigurierten Einstellungen gesendet.
Dateiformat (Dateikomprimierungsmodus) | Wählen Sie im „Einstellungsmodus (Administrator)“ [Systemeinstellungen] → [Einstellungen für Bild senden] → [Scaneinstellungen] → [Scaneinstellungen] aus. Das unter [Komprimierungsmodus bei Rundsendung] ausgewählte Komprimierungsformat wird verwendet.
Farbscannen | Ist im Scanmodus der Farbmodus [Vollfarbe] eingestellt, wird das Original an Scanziele in Farbe gesendet.
Originalzählung | Dies gilt nur im aktuell ausgewählten Modus.
Scandateigröße | Wählen Sie im „Einstellungsmodus (Administrator)“ [Systemeinstellungen] → [Einstellungen für Bild senden] → [Scaneinstellungen] → [Scaneinstellungen] → [Komprimierungsmodus bei Rundsendung] aus. Wenn für das Rundsendungsziel unter [Einstellung maximale Anzahl gesendeter Daten (E-Mail)] oder [Maximale Größe des Datenanhangs (FTP/Desktop/Netzwerkordner)] eine Begrenzung der Datengröße eingerichtet wurde, werden auch die Ziele ohne eine solche Begrenzung eingeschränkt.
Blindfarbe | Dieser Modus ist nur für Scanner und Dateneingabe verfügbar. Er ist mit einem Modus mit der entsprechenden Funktion verknüpft.

Zurück nach oben