# HEFTEN VON KOPIEN/LOCHEN VON KOPIEN

## Übersicht

### Heftfunktion

Mithilfe dieser Funktion werden Kopien geheftet und ausgegeben. Wenn Sie die Heftfunktion z. B. beim Vorbereiten von Materialien für Besprechungen verwenden, können Sie die für das Erstellen der Materialien erforderliche Anzahl an Schritten erheblich verringern.
Wenn Sie diese Funktion gemeinsam mit der Funktion für 2-seitiges Drucken verwenden, können Sie qualitativ hochwertige Materialien erstellen.
Legen Sie die Bindungsseite und die Anzahl der Heftungen aus, um wie im Folgenden dargestellt einen Druckvorgang mit Heftung auszuführen.

###### Heftfunktionstypen

Heftung | Links | Rechts | Oben
--- | --- | --- | ---
1 Klammer* |  |  |
2 Klammern |  |  |

*Die Heftrichtung weicht je nach Papierformat oder Ausrichtung ab.

### Lochfunktion

Mithilfe dieser Funktion werden Kopien gelocht und ausgegeben. An der Bindungsseite kann eine Lochposition festgelegt werden.

###### Lochfunktionstypen

Links | Rechts | Oben
--- | --- | ---

- Die Anzahl der möglichen Löcher und der Abstand zwischen diesen hängt vom jeweils installierten Lochermodul ab.
- Für die Verwendung der Heftfunktion ist ein Finisher oder Heft-Finisher erforderlich.
- Für die Lochfunktion muss eine Lochereinheit am Finisher oder Heft-Finisher angebracht werden.
- Weitere Informationen über die maximale Anzahl von Blättern, die geheftet werden können, finden Sie unter „TECHNISCHE DATEN“ in der Starthandbuch.
- Zur maximalen Anzahl an Blättern, die auf einmal geheftet werden können, zählen gegebenenfalls auch Deckblätter oder Einzugsbögen.
- Informationen zur Sattelheftfunktion finden Sie unter „ERSTELLEN EINER BROSCHÜRE“.

- Die Heft- und Versatzfunktionen (bei denen die Ausgabe mit auftragsweisem Versatz erfolgt) können nicht gleichzeitig verwendet werden.
- Wenn die Verwendung eines Finishers in den Geräteeinstellungen untersagt ist, sind die Heft- und Lochfunktionen nicht verfügbar.
- Wenn die Verwendung der Heft- oder Lochfunktion in den Geräteeinstellungen untersagt ist, können die Kopien nicht geheftet oder gelocht werden.

## Bedienung

### Windows

1. #### Klicken Sie auf die Registerkarte [Allgemein] und wählen Sie „Bindungsseite“ aus

2. #### Legen Sie das Heften oder Lochen fest

   - Zum Heften von Kopien wählen Sie die Zahl der Heftklammern im Menü „Heften“ aus.
   - Um die Kopien zu lochen, legen Sie die Lochart im Menü „Lochen“ fest.

### Macintosh

1. #### Wählen Sie [Druckereigenschaften] und anschließend „Bindungsseite“ aus

2. #### Legen Sie das Heften oder Lochen fest

   - Zum Heften von Kopien wählen Sie die Zahl der Heftklammern im Menü „Heften“ aus.
   - Um die Kopien zu lochen, legen Sie die Lochart im Menü „Lochen“ fest.

Zurück nach oben