# GERÄTESTEUERUNG

## Geräte-Steuerung

Sie können verschiedene am Gerät angebaute Geräte einstellen.

### EINSTELLUNG FÜR ERKENNUNG DER ORIGINALFORMATE

Eine der unten gezeigten 8 Gruppen von Standard-Originalformaten kann für die Erkennung durch die Formaterkennungsfunktion gewählt werden.

Auswahloptionen | Erkennbare Originalformate
--- | ---
VORLAGENGLAS | Originaleinzugfach (automatischer Originaleinzug)
AB-1 | A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R | 11" × 17", 8-1/2" × 14", 8-1/2" × 11", A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R
AB-2 | A3, A4, A4R, A5, B5, B5R, 216 mm × 330 mm (8-1/2" × 13") | A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R, 11" × 17", 8-1/2" × 11", 216 mm × 330 mm (8-1/2" × 13")
AB-3 | A4, A4R, A5, B4, 8K, 16K, 16KR | A3, A4, A4R, A5, B4, 11" × 17", 8-1/2" × 11", 216 mm × 330 mm (8-1/2" × 13"), 8K, 16K, 16KR
AB-4 | 216 mm × 340 mm (8-1/2" × 13-2/5"), A3, A4, A4R, A5, B5, B5R | A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R, 11" × 17", 8-1/2" × 11", 216 mm × 340 mm (8-1/2" × 13-2/5")
AB-5 | 216 mm × 343 mm (8-1/2" × 13-1/2"), A3, A4, A4R, A5, B5, B5R | A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R, 11" × 17", 8-1/2" × 11", 216 mm × 343 mm (8-1/2" × 13-1/2")
Inch-1 | 11" × 17", 8-1/2" × 14", 8-1/2" × 11", 8-1/2" × 11"R, 5-1/2" × 8-1/2" | 11" × 17", 8-1/2" × 14", 8-1/2" × 11", 8-1/2" × 11"R, 5-1/2" × 8-1/2", A3, A4
Inch-2 | 11" × 17", 216 mm × 330 mm (8-1/2" × 13"), 8-1/2" × 11", 8-1/2" × 11"R, 5-1/2" × 8-1/2" | 11" × 17", 216 mm × 330 mm (8-1/2" × 13"), 8-1/2" × 11", 8-1/2" × 11"R, 5-1/2" × 8-1/2", A3, A4
Inch-3 | 11" × 17", 8-1/2" × 13-2/5" (216 mm × 340 mm), 8-1/2" × 11", 8-1/2" × 11"R, 5-1/2" × 8-1/2" | 11" × 17", 8-1/2" × 13-2/5 (216 mm × 340 mm), 8-1/2" × 11", 8-1/2" × 11"R, 5-1/2" × 8-1/2", A3, A4

###### Erkennung am Vorlagenglas abbrechen

Die Originalformaterkennung am Vorlagenglas kann deaktiviert werden. Danach werden alle auf das Vorlagenglas gelegte Originale als Originale in Spezialformaten behandelt.

### Geräte ausschalten/Heftereinst.

Setup-Positionen werden in Abhängigkeit von den installierten Peripheriegeräten möglicherweise nicht angezeigt.

###### Deaktivierung Originaleinzug

Verwenden Sie diese Einstellung, um die Verwendung des automatischen Originaleinzugs zu unterbinden. Zum Beispiel bei einer Störung des Einzugs. (Wenn diese Einstellung aktiviert ist, kann weiter über das Vorlagenglas gescannt werden.)

###### Original-Einzugsmodus

Die folgenden Originaleinzugsmodi können für die standardmäßige Verwendung in den Modi Kopieren, Bild senden, Scan zur Festplatte und Speichern auf externem Speichergerät gewählt werden. Bei der häufigen Verwendung eines bestimmten Modus erspart Ihnen diese Einstellung, den Modus bei jeder Verwendung in einem anderen Modus auswählen zu müssen.

- Dokument gemischter Größe (Gleiche Breite (nur Kopiermodus)/Unterschiedliche Breite)
- Modus langsamer Scan
- Leere Seite überspringen

###### Deaktivierung Duplex

Diese Einstellung dient zum Deaktivieren des zweiseitigen Druckens. Zum Beispiel bei einer Störung des Duplexmoduls.

###### Deaktivieren des Großraummagazins

Diese Einstellung soll die Verwendung des Großraummagazins verhindern, z. B. bei einer Fehlfunktion.

###### Facheinstellung aus

Diese Einstellung dient zum Unterbinden von Facheinstellungen (ausgenommen Einzelblatteinzug).

###### Bypass aus

Deaktiviert die Verwendung des manuellen Einzugs.

###### Deaktivierung der Zuschießeinheit

Deaktiviert die Verwendung der Zuschießeinheit.

###### Offset ausschalten

Deaktiviert die Verwendung des Versatzfachs.

###### Deaktivierung Hefter

Diese Einstellung soll die Verwendung des Hefters verhindern, z. B. bei einer Fehlfunktion des Hefter des Finishers oder Heft-Finishers.

###### Automatische Sattelheftung

Die Sattelheftung wird beim Kopieren von Broschüren automatisch aktiviert.

###### Anpassung Falzposition für Heftung/Falz Broschüre

Mit dieser Einstellung wird sowohl die Falz- als auch die Heftklammerposition angepasst, wenn ein Heft-Finisher (100-Blatt-Sortierung) installiert ist und die Broschürefunktion verwendet wird.
Geben Sie in Schritten von 0,25 mm einen Wert innerhalb von +/-2,0 mm an.

###### Feinanpassung Heftklammerposition für Broschüre

Mit dieser Einstellung wird die Heftposition angepasst, wenn ein Heft-Finisher (100-Blatt-Sortierung) installiert ist und die Sattelheftfunktion verwendet wird.
Legen Sie die Heftposition mithilfe des Einstellungswerts „Position der Sattelfaltung/-heftung anpassen“ als Standard fest.
Geben Sie in Schritten von 0,1 mm einen Wert innerhalb von +/-3,0 mm an.

###### Anpassung Heftklammerposition für Broschüre

Mit dieser Einstellung wird sowohl die Falz- als auch die Heftklammerposition angepasst, wenn ein Heft-Finisher (50-Blatt-Sortierung) installiert ist.
Geben Sie in Schritten von 0.2 mm einen Wert innerhalb von +/-3,0 mm an.

###### Deaktivieren des Lochers

Diese Einstellung soll die Verwendung von Lochungen verhindern, z. B. bei einer Fehlfunktion der Lochungseinheit von Finisher oder Heft-Finisher.

###### Deaktivieren der Falteinheit

Diese Einstellung wird zum Deaktivieren der Falteinheit verwendet.
Die Sattelfaltung des Heft-Finishers kann auch dann verwendet werden, wenn die Falteinheit deaktiviert wurde.

### Deaktivieren des Hefters

Setup-Positionen werden in Abhängigkeit von den installierten Peripheriegeräten möglicherweise nicht angezeigt.

###### Trimming-Modul wird deaktiviert

Diese Einstellung wird zum Deaktivieren des Trimming-Moduls verwendet.

###### Deaktivieren von Hefter 1

Diese Einstellung wird verwendet, um den primären Hochleistungshefter zu deaktivieren.

###### Deaktivieren von Hefter 2

Diese Einstellung wird verwendet, um den sekundären Hochleistungshefter zu deaktivieren.

### Einstellung Auto-Papierwahl

Die von der Funktion „Auto-Papierwahl“ ausgewählten Papierarten* können festgelegt werden. Berühren Sie eine der folgenden Einstellungen:

- Normalpapier
- Normales und Recyclingpapier
- Recyclingpapier

Die Auto-Papierwahlfunktion wählt nur die von dieser Einstellung festgelegten Papiersorten.
* Die Papierart, die für die einzelnen Papierfächer im „Einstellungsmodus“ unter [Systemeinstellungen] → [Einstellungen für Papierfach] eingestellt wurde.

### Heftereinstellungen

###### Heftereinstellungen für zusätzliche Aufträge

Legen Sie fest, ob für neue Aufträge zusätzlich Papier eingelegt werden soll, wenn bereits Papier in das Hefterfach des Hochleistungshefters eingelegt wurde.

###### Einstellungen für automatische Umstellung

Wenn zwei Hochleistungshefter installiert sind, legen Sie fest, ob das Papier in den anderen Hochleistungshefter ausgegeben werden soll, wenn der aktuelle voll ist.

### Tandemverbindung einstellen

Wenn zwei Geräte als Netzwerkdrucker über das TCP/IP-Protokoll verwendet werden, können Sie mit dieser Einstellung die Portnummer und IP-Adresse des Geräts konfigurieren, das als Tandem-Clientgerät verwendet wird.

###### Deaktivieren des Hauptgerätemodus

Aktivieren Sie diese Einstellung, um die Tandemübertragung zu verhindern. (Normalerweise ist diese Einstellung nicht erforderlich.)

###### Client-Gerätemodus wird deaktiviert

Aktivieren Sie diese Einstellung, um den Tandemempfang zu verhindern. (Normalerweise ist diese Einstellung nicht erforderlich.)
Die werksseitige Voreinstellung für die Portnummer ist „50001“. Sofern Sie mit dieser Einstellung nicht auf Probleme stoßen, ändern Sie die Portnummer nicht.
Um die Tandemfunktion bei aktivierter Benutzerauthentifizierung zu verwenden, muss auf dem Haupt- und dem Client-Gerät die gleiche Kombination aus Anmeldename und Passwort verwendet werden. Falls nicht der gleiche Login-Name und das gleiche Passwort verwendet wird, kann entweder der Seitenzähler für das entsprechende Benutzerkonto nicht aktualisiert werden oder es kann sein, dass nur das Hauptgerät drucken kann.

### Doppelzuführungs-Kontrolle

Wählen Sie aus, ob Doppelzuführung kontrolliert werden soll.

###### Originaleinzug

Legen Sie fest, ob Doppelzuführung aus dem Originaleinzug kontrolliert werden soll.

### Automatische Umschaltung der Finisherfächer

Wenn das obere Fach des Finishers mit Papier gefüllt ist, wird für die Ausgabe automatisch zum unteren Fach gewechselt.
Wenn das untere Fach des Finishers für die Papierausgabe ausgewählt wurde, wird nur das Papier nur in diesem ausgegeben.

### Optimierung einer Festplatte

Sie können verschiedene am Gerät angebaute Geräte einstellen.
Diese Funktion optimiert die Festplatte des Geräts anhand der Datendefragmentierung. Falls ein Auftrag ausgeführt wird, wird eine Meldung angezeigt und die Optimierung beginnt erst, wenn der Auftrag abgeschlossen ist. Während der Optimierung sind die folgenden Vorgänge nicht möglich:

- Zugriff auf den „Einstellungsmodus (Webversion)“ und Empfang von Druckdaten
- Verwendung der Tasten des Bedienfelds
- Abschalten der Stromzufuhr mit dem Hauptstromschalter des Geräts.
- Automatische Abschaltung

Nachdem die Optimierung abgeschlossen ist, wird das Gerät automatisch neu gestartet.
Wenn die Dokumentenablagefunktion häufig verwendet wird und die Dateiausgabe langsam scheint, kann durch das Optimieren der Festplatte möglicherweise eine bessere Leistung erzielt werden.

### Fixierreinigungsmodus

Verwenden Sie diese Funktion, um die Fixiereinheit des Geräts zu reinigen, wenn Flecken oder andere Verschmutzungen auf der Druckseite des Papiers auftreten. Beim Ausführen dieser Funktion wird mit „V“ bedrucktes Papier ausgegeben und die Fixiereinheit gereinigt.
Wenn nach der ersten Verwendung der Funktion keine Verbesserung eintritt, führen Sie diese erneut aus.

### MC Reinigungsmodus

Auf diesem Gerät wird regelmäßig eine automatische Reinigung durchgeführt, sodass dieser Modus in der Regel nicht ausgeführt werden muss. Führen Sie diesen Modus lediglich für den Fall aus, dass auf dem bedruckten Papier schwarze oder farbige Linien (lineare Farbunebenheit) auftreten.

- Führen Sie diese Funktion nicht aus, wenn keine schwarzen oder farbigen Linien auftreten. Wenn diese Funktion unter normalen Bedingungen ausgeführt wird, kann dies zum Verschleiß des Reinigers führen.

### Einstellungen Fixiersteuerung

Mit diesen Einstellungen können Sie die Toner-Fixiertemperatur gemäß dem Papiergewicht steuern.
Diese Einstellungen sind gültig für Normalpapier, Recyclingpapier, gelochtes Papier, vorgedrucktes Papier, Briefköpfe, farbiges Papier und benutzerdefiniertes Papier.
Sie können „60g/m2 bis 89g/m2“ oder „90g/m2 bis 105g/m2“ („16 bis 23 lbs.“ oder “23+ bis 28 lbs.") wählen.

- Achten Sie darauf, nur Papier zu verwenden, dessen Gewicht innerhalb des festgelegten Bereichs liegt. Mischen Sie keine Normal- oder sonstige Papiere, die außerhalb dieses Bereichs liegen, mit dem im Fach eingelegten Papier.
- Wenn die Einstellungen geändert werden, werden diese erst nach einem Neustart des Geräts wirksam. Informationen zum Neustart des Geräts finden Sie unter „EIN- UND AUSSCHALTEN SOWIE NEUSTARTEN DES GERÄTS“.

### Listendruck

Um für den Listendruck [Einseitig] oder [Zweiseitig] festzulegen.

### Schwarze Streifen reduzieren

Legen Sie fest, ob die schwarzen Streifen reduziert werden sollen oder nicht.
Die Reduzierung schwarzer Streifen kann für „Scannen Original“, „Kopie“, „Bild senden“ und „Scan zu HDD“ verwendet werden.
Wenn die Reduzierung schwarzer Streifen aktiviert ist, wählen Sie eine der folgenden Optionen aus.

- Dünne schwarze Streifen bearbeiten
- Normal
- Dünne und dicke schwarze Streifen bearbeiten

###### Warnmeldung anzeigen für Erkennung schwarzer Streifen.

Aktivieren Sie diese Option, wenn eine Warnmeldung angezeigt werden soll, wenn im Dokumenteinzug schwarze Streifen erkannt werden.

### Einstell. Statusanzeige

Die Statusanzeige auf der Rückseite des Geräts leuchtet oder blinkt je nach Status des Geräts.
Sie können diese Einstellung ändern, um den Gerätestatus anzugeben, der die grüne Anzeige (Statusanzeige) leuchten oder blinken lässt. Die Anzeige geht aus, wenn „Automatische Abschaltung“ aktiviert ist.
Statusanzeige (grün): Sie können festlegen, welcher Auftragsstatus und welcher Originalscan-Status jeweils die Anzeige leuchten oder blinken lassen.
Grüne Anzeige (Statusanzeige): Diese Anzeige leuchtet oder blinkt, wenn ein Fehler beim Gerät aufgetreten ist.
Grüne Anzeige (Statusanzeige) leuchtet und blinkt in derselben Weise, unabhängig von dem Muster, das Sie auswählen.

Status | Muster 1 | Muster 2
--- | --- | ---
Grüne Anzeige (Statusanzeige) | Das Gerät führt gerade einen Druckauftrag aus. | Grün: Leuchtet | -
Das Gerät kann einen Druckauftrag annehmen. | - | Grün: Leuchtet
Das Gerät scannt gerade ein Original. | Grün: Blinkt | -
Das Gerät scannt gerade ein Original/verarbeitet Daten. | - | Grün: Blinkt
Das Gerät befindet sich in einem anderen als den oben genannten Status. | Grün: Aus | Grün: Aus
Rote Anzeige (Fehleranzeige) | Ein Fehler ist aufgetreten, jedoch ist das Gerät einsatzbereit. | Rot: Leuchtet | Rot: Leuchtet
Ein Fehler ist aufgetreten, und das Gerät ist nicht einsatzbereit. | Rot: Blinkt | Rot: Blinkt
Das Gerät befindet sich in einem anderen als den oben genannten Status. | Rot: Aus | Rot: Aus

Zurück nach oben