# EINSTELLUNG FÜR DRUCK VOM MFP (FTP)

Vom Bedienfeld des Geräts können Sie auf den FTP-Server zugreifen und Daten auf dem Server zum Drucken auswählen.

### Hinzufügen oder Bearbeiten eines FTP-Servers

Wenn Sie die Taste [Hinzufügen] berühren, wird das FTP-Server-Registrierungsfenster angezeigt. Es können bis zu 20 Netzwerkordner registriert werden.
Wenn Sie einen FTP-Servernamen berühren, wird das Registrierungsfenster für diesen FTP-Server angezeigt. Sie können diesen nun bearbeiten.

###### Liste der Einrichtungselemente

Option | Beschreibung
--- | ---
Name | Geben Sie einen Namen ein, der im Bedienfeld des Geräts angezeigt werden soll.
FTP-Server | Geben Sie die IP-Adresse oder den Hostnamen des FTP-Servers ein.
Verzeichnis | Geben Sie das Zielverzeichnis auf dem FTP-Dateiserver ein.
Benutzerauthentifizierung aktivieren | Aktiviert die Benutzerauthentifizierung. Benutzername und Passwort müssen eingegeben werden.
Benutzername | Geben Sie den Anmelde-Benutzernamen zum Anmelden am FTP-Dateiserver ein.
Passwort | Geben Sie das erforderliche Passwort zum Anmelden am FTP-Dateiserver ein. Zum Ändern des Passworts setzen Sie [Passwort ändern] auf , und geben das neue Passwort in das Textfeld ein.
SSL aktivieren | Aktiviert die verschlüsselte Kommunikation mittels SSL.

### Wählen Sie einen FTP-Server aus

Um einen ausgewählten FTP-Server zu löschen, setzen Sie das Kontrollkästchen links neben dessen Namen auf , und berühren Sie die Taste [Löschen].
Zurück nach oben