# PRÜFSTEMPELPATRONE

## Übersicht

Wenn der Prüfstempel zu hell ist, wechseln Sie die Prüfstempelpatrone.
Wenn am automatischen Originaleinzug eine Stempeleinheit (AR-SU1) angebracht ist, ersetzen Sie die „Prüfstempelpatrone AR-SV1 (2 Stck enthalten)“.

## Bedienung

1. #### Öffnen Sie den automatischen Originaleinzug

2. #### Entfernen Sie die Dokumentenabdeckung aus dem automatischen Originaleinzug.

   Nehmen Sie die Abdeckung vorsichtig heraus. Legen Sie die entnommene Abdeckung mit der Befestigungsseite nach oben auf das Vorlagenglas.

3. #### Greifen Sie die Lasche an der Prüfstempeleinheit, und ziehen Sie die Einheit heraus

4. #### Entnehmen Sie die leere Prüfstempelpatrone (A)

5. #### Setzen Sie eine neue Prüfstempelpatrone ein

6. #### Drücken Sie die Prüfstempeleinheit wieder hinein

   Drücken Sie die Stempeleinheit hinein, bis diese mit einem Klicken einrastet.

7. #### Richten Sie das Original mit der der hinteren linken Ecke an der oberen linken Ecke der Dokumentenabdeckung (an der Spitze der Markierung ) des Vorlagenglases aus.

8. #### Schließen Sie den automatischen Originaleinzug

   Die Dokumentenabdeckung auf dem Vorlagenglas ist am automatischen Originaleinzug befestigt.

9. #### Stellen Sie sicher, dass die Dokumentenabdeckung ordnungsgemäß am automatischen Originaleinzug angebracht ist, und schließen Sie dann den automatischen Originaleinzug

   Wenn die Dokumentenabdeckung nicht ordnungsgemäß angebracht ist, nehmen Sie diese heraus, und bringen Sie sie erneut an.

Zurück nach oben