# DATENVERSAND WÄHREND DES KOPIERVORGANGS

## Übersicht

Mit dieser Funktion können Sie während eines Kopiervorgangs eine E-Mail versenden oder Daten im Netzwerkordner speichern.

- Dazu müssen Sie zuvor das Ziel im Adressbuch speichern.
- - SPEICHERN VON ADRESSEN DURCH DIREKTE EINGABE
  - SPEICHERN VON ADRESSEN DURCH GLOBALE ADRESSSUCHE
  - SPEICHERN VON ADRESSEN AUS BILDSENDEPROTOKOLLEN
- Die Bildübertragung startet nach Abschluss des Kopiervorgangs, und die gleichen Einstellungen wie beim Kopieren werden auch für die Übertragung verwendet. Jedoch können einige Funktionen zu Abweichungen gegenüber dem Kopierergebnis führen.

## Bedienung

1. #### Berühren Sie auf dem Aktionsfeld die Taste [Senden und Drucken]

2. #### Wählen Sie einen Empfänger aus dem Adressbuch aus

   - AUSWÄHLEN EINES KONTAKTS
   Nachdem Sie den Empfänger ausgewählt haben, berühren Sie die Taste [Adresse eingeben].

   Hierzu muss zuvor das Ziel im Adressbuch gespeichert werden.
   - SPEICHERN VON ADRESSEN DURCH DIREKTE EINGABE
   - SPEICHERN VON ADRESSEN DURCH GLOBALE ADRESSSUCHE
   - SPEICHERN VON ADRESSEN AUS BILDSENDEPROTOKOLLEN

3. #### Legen Sie das Original ein

   Legen Sie das Original in den automatischen Originaleinzug oder auf das Vorlagenglas.
   - AUTOMATISCHER ORIGINALEINZUG
   - VORLAGENGLAS

4. #### Nehmen Sie alle erforderlichen Kopiereinstellungen vor

   Jedoch sind je nach verwendeter Funktion manche Einstellungen eventuell nicht verfügbar.
   Um eine Vorschau des gescannten Originals zu sehen, berühren Sie die Taste [Vorschau].

5. #### Berühren Sie die Taste [Start], um den Kopiervorgang zu starten.

   Die Übertragung beginnt nach Abschluss des Kopiervorgangs.
   Nach dem Kopiervorgang können Sie keine Vorschau der Einstellungen vor der Übertragung aufrufen.

Zurück nach oben