# ERSTELLEN EINES PROBEDRUCKS

## Übersicht

Mithilfe dieser Funktion wird unabhängig von der festgelegten Anzahl der Sätze nur ein Kopiensatz gedruckt, damit Sie das Vorschaubild prüfen können. Nach dem Prüfen des Vorschaubilds können Sie gegebenenfalls Einstellungen ändern und einen effizienten Kopierauftrag ausführen.
Probekopieabfolge

- Wird ein Probedruck ausgeführt, während das Gerät einen anderen Druckauftrag abarbeitet, wird der andere Auftrag unterbrochen und nur ein Kopiensatz wird bevorzugt ausgedruckt. Der unterbrochene Auftrag wird nach Abschluss des einzelnen Kopiensatzes fortgesetzt.
  Wenn der Probedruck ausgeführt wird, während auf dem Gerät ein 2-seitiger Druck mit Heften gedruckt wird, wird nach Abschluss des aktuell aktiven Druckauftrags nur ein Kopiensatz gedruckt.
- Wenn die verbleibenden Kopien für den Probedruck gedruckt werden, während das Gerät einen anderen Druckauftrag druckt, wird mit dem Kopieren begonnen, nachdem der erste reservierte Druckauftrag abgeschlossen wurde.

## Bedienung

1. #### Legen Sie das Original ein

   Legen Sie das Original in den automatischen Originaleinzug oder auf das Vorlagenglas.
   - AUTOMATISCHER ORIGINALEINZUG
   - VORLAGENGLAS

2. #### Geben Sie gegebenenfalls die erforderlichen Funktionen an (z. B. „Belichtung“ und „Zoomfaktor“)

3. #### Stellen Sie die Kopienanzahl (Anzahl der Sätze) mit den Zifferntasten ein

   - Maximal 9999 Kopien (Sätze) können eingestellt werden.
   - Wenn eine falsche Anzahl von Kopien festgelegt wurde, berühren Sie die Taste [C], und geben Sie die richtige Anzahl ein.

4. #### Berühren Sie die Taste [Probedruck]

   Es wird nur ein Kopiensatz gedruckt.

5. #### Prüfen Sie das Kopierergebnis. Wenn keine Probleme aufgetreten sind, berühren Sie die Taste [Druck starten]

   Wenn das Kopierergebnis Fehler aufweist, ändern Sie die Einstellungen, und berühren Sie die Taste [Probedruck].

   Sie können zudem die Kopienanzahl ändern.
   Die Taste [Probedruck] wird nicht angezeigt, wenn eine nicht verfügbare Funktion angegeben wurde.

Zurück nach oben