# SENDEN BEIDER SEITEN EINER KARTE AUF EINER SEITE (KARTENBEILAGE)

## Übersicht

Mit dieser Funktion können Sie die Vorder- und Rückseite einer Karte auf einer einzelnen Seite senden, ohne jede Seite separat senden zu müssen.

Legen Sie das Original auf das Vorlagenglas.

- Falls das Originalformat größer ist als das Sendeformat, führt dies zu einem Sendefehler.
- Das Verhältnis kann nicht festgelegt werden, und die Einstellung „Drehen bei Senden“ ist nicht verfügbar.

## Bedienung

1. #### Legen Sie eine Karte mit der bedruckten Seite nach unten auf das Vorlagenglas

   - VORLAGENGLAS

2. #### Geben Sie das Ziel an

   - FESTLEGEN EINER ZIELADRESSE AUS DEM ADRESSBUCH
   - FESTLEGEN EINER ZIELADRESSE MITHILFE DER SUCHNUMMER
   - MANUELLE ZIELEINGABE
   - FESTLEGEN EINER ZIELADRESSE AUS DEM GLOBALEN ADRESSBUCH
   - FESTLEGEN EINER ZIELADRESSE AUS DEM ÜBERTRAGUNGSPROTOKOLL

3. #### Berühren Sie nacheinander die Tasten [Sonstiges] und [Kartenbeilage]

4. #### Berühren Sie die Taste [EIN], um das erforderliche Originalformat festzulegen.

   Berühren Sie die Bereiche für Breite bzw. Höhe des Originals, und geben Sie dann die Formate über die Zifferntasten ein.
   Oder berühren Sie , um die Größe einzugeben.
   Berühren Sie nach dem Beenden der Einstellungen nacheinander die Tasten und [Zurück].

   - Wenn Sie das Kontrollkästchen [An Sendeformat anpassen] auf setzen, wird das Original entsprechend dem Verhältnis zur Originalgröße vergrößert oder verkleinert.
   - Im Anschluss an die Auswahl von „Kartenbeilage“, berühren Sie im Ausgangsfenster die Taste [Original], um das Originalscanformat oder das Sendeformat zu ändern. In diesem Fall erscheint der Bildschirm dieses Schritts, wenn Sie die Taste Scangröße berühren. Weitere Informationen zum Einstellen des Sendeformats finden Sie unter „FESTLEGEN DES SENDEFORMATS DES ORIGINALS“.
   - Um die angegebenen Formateinstellungen abzubrechen, berühren Sie die Taste [Format zurücks.].

   ###### So brechen Sie die Kartenbeilageeinstellung ab:

   Berühren Sie die Taste [AUS].

5. #### Berühren Sie die Taste [Start], und scannen Sie die Vorderseite

   Berühren Sie die Taste [Vorschau], um vor dem Senden eine Vorschau des Ausgabebilds anzuzeigen.
   Weitere Informationen finden Sie unter „PRÜFEN DES AUSGABEBILDS VOR DER ÜBERTRAGUNG“. Beachten Sie, dass Sie im Vorschaubildschirm keine Einstellungen für diese Funktion ändern können.

6. #### Legen Sie eine Karte mit der Vorderseite nach oben auf das Vorlagenglas, und berühren Sie die Taste [Start], um die Rückseite zu kopieren.

   - Bevor Sie die Kartenrückseite scannen, können Sie durch Berühren der Taste [Funktionsüber.] am Bedienfeld die Belichtung ändern.
   - Nachdem Sie die Ausgabe mithilfe der Taste [Vorschau] geprüft haben, berühren Sie die Taste [Zusätzliches Scannen], um das nächste Original zu scannen. Berühren Sie die Taste [Start], um das Senden des Bildes zu starten. Nun ist Schritt 7 erforderlich.

7. #### Berühren Sie die Taste [Einles.-Ende]

   Ein Signalton weist darauf hin, dass die Übertragung beendet ist.
   Wenn Sie mit dem Scannen von weiteren Karten fortfahren möchten, können Sie durch Berühren der Taste [Funktionsüber.] Belichtung, Auflösung, Scangröße und Sendeformat ändern.

Zurück nach oben