# BETRIEBSEINSTELLUNGEN

## Betriebs-Einstellungen

Der Gerätebetrieb kann wie folgt eingerichtet werden.

### Verschiedene Einstellungen

Legt verschiedene Vorgänge fest.

###### Vergrößern Anzeigemodus

Vergrößert die angezeigten Zeichen.
Wenn der Anzeigemodus Vergrößern aktiviert ist, wird im Systembereich angezeigt.

###### Ton bei Tastendruck

Passt den Ton bei Tastendruck an. Sie können den Ton abschalten. Sie können auch festlegen, dass beim Einstellen des Verhältnisses im Kopiermodus oder beim Einstellen der Belichtung in allen Modi drei Signaltöne generiert werden, wenn Ausgangswerte angezeigt werden.

Bildschirm, in dem die Einstellung wirksam ist | Ausgangswert
--- | ---
Verhältniseinstellungsbildschirm im Ausgangsbildschirm des Kopiermodus | Verhältnis 100%
Belichtungseinstellungsbildschirm im Ausgangsbildschirm des Kopiermodus | Belichtungspegel: 3 (mittel)
Belichtungseinstellungsbildschirm im Ausgangsbildschirm des Netzwerkscannermodus.
Belichtungskorrekturfenster für Scannen auf Festplatte im Dokumentenablagemodus

###### Tastenberührungston am Anfangspunkt

Beim Festlegen der Belichtung in den Belichtungskorrekturfenstern der einzelnen Modi ertönt beim Erreichen des Referenzwerts jeweils ein dreifacher Piepton.

###### Rückstellautomatik

Die Zeit bis zum Aktivieren der Rückstellautomatik kann in Schritten von 10 Sekunden auf einen beliebigen Wert von 10 bis 240 Sekunden eingestellt werden.
Wenn das Gerät für die hier festgelegte Zeitdauer nicht verwendet wird, löscht die Rückstellautomatik alle gewählten Einstellungen und schaltet die Anzeige zum Ausgangsbildschirm des Kopiermodus oder zum Bildschirm Auftragsverwaltung um.

###### Timer abbrechen

Dient zum Deaktivieren der automatischen Löschfunktion.

###### Meldungszeitdauer einstellen

Die Zeitdauer, für die Meldungen im Sensorbildschirm angezeigt werden (die Zeitdauer, nach der eine Meldung automatisch gelöscht wird), kann auf einen beliebigen Wert von 1 bis 12 Sekunden eingestellt werden.

###### Spracheinstellung für MFP-Display

Die im Sensorbildschirm angezeigte Landessprache kann auf eine beliebige Sprache geändert werden.
Wenn die Benutzer-Authentifizierung aktiviert und eine Anzeigesprache in der bevorzugten Bedienergruppe festgelegt wurde, genießen diese Einstellungen Priorität.

###### Einstellung Standardanzeige

Legen Sie den Bildschirm fest, der nach dem Rückstellen und dem Login angezeigt wird.
Sie haben die Auswahl zwischen Kopieren, E-Mail, Netzwerkordner, FTP, Dateneingabe, Adressbuch, Dokumentenablage, dem Startbildschirm oder dem Sharp OSA-Bildschirm*.
* Wenn das Anwendungs-Kommunikationsmodul installiert ist.

###### Favoritenmenü als Standard anzeigen

Sie können festlegen, dass die „Favoriten“ bei der Modusauswahl zuerst angezeigt werden.

###### Aktionsfeld standardmäßig anzeigen

Legen Sie fest, ob die Anzeige auf dem Bildschirm zusammen mit dem Aktionsfeld erfolgen soll.

###### Vorgangsprioritäts-Betrieb deaktivieren

Die Auftragsprioritätsfunktion kann deaktiviert werden. In diesem Fall wird die Taste [Priorität] nicht im Auftragsstatusfenster angezeigt.

###### Bypassdruck ausschalten

Diese Einstellung dient zum Deaktivieren des Bypassdruckens (Drucken anderer Aufträge vor einem gestoppten Auftrag*, weil das für den Auftrag erforderliche Papier in keinem der Fächer vorhanden ist).
* Situationen, in denen der Papiervorrat während der Auftragsausführung erschöpft wird, sind davon nicht betroffen.

###### Schalten Sie die Anzahl der Sätze, die für den Auftragsstatus angezeigt werden sollen, um.

Wählen Sie aus, ob Sie die Anzahl der Fortschrittssätze oder die verbleibenden Sätze in der Auftragsverwaltung anzeigen möchten.

###### Tastenbedienung einstellen

Diese Einstellung legt fest, wie lange eine Taste im Bedienfeld berührt werden muss, bis ihre Betätigung registriert wird. Dieser Zeitwert kann von 0 bis 2 Sekunden in Schritten von 0,5 Sekunden eingestellt werden.
Durch eine längere Zeiteinstellung kann die Eingabe beim versehentlichen Berühren einer Taste vermieden werden. Beachten Sie jedoch, dass bei der Wahl einer längeren Zeiteinstellung sorgfältiger darauf geachtet werden muss, dass beim Berühren einer Taste auch tatsächlich eine Eingabe erfolgt.

###### Autom. Tastenwiederholung deaktivieren

Damit wird die Tastenwiederholung deaktiviert.
Mit der Tastenwiederholung ändert sich eine Einstellung kontinuierlich, solange eine Taste gedrückt wird, und nicht nur einmal pro Tastendruck.

###### Erkennungszeit für lange Berührung

Legen Sie eine Zeit fest, ab der eine Tastenberührung als lange Berührung erkannt wird.

###### Intervall für Doppelberührung

Legen Sie ein Intervall zum Erkennen einer Doppelberührung fest.

###### Deaktivierung der Uhreinstellung

Verhindert, dass Datum und Uhrzeit geändert werden können.

###### Deaktivieren des Modus Deckblätter/Trennblätter

Deaktiviert die Funktion für Deckblätter/Trennblätter.

###### Manuelle Fertigstellung aus

Deaktiviert die manuelle Fertigstellung, wenn ein Inserter installiert ist.

###### Priorität der Tastatur einstellen

Gibt an, ob die Softtastatur oder eine externe Tastatur zur Zeicheneingabe verwendet wird, falls eine externe Tastatur angeschlossen ist.

###### Aktuellen Pfad in den Systemeinstellungen anzeigen

Während der Einstellungsmodus des Gerätes verwendet wird, wird die Menüposition in hierarchischer Form oben auf dem Touch-Panel angezeigt.

###### Link des aktuellen Pfads aktivieren

Wenn „Aktuellen Pfad in den Systemeinstellungen anzeigen“ eingeschaltet wird, wird der Link des aktuellen Pfads aktiviert.

###### Urspr.Orig.-Zähl.-Einstell.

Hier können Sie festlegen, ob „Orig.-Zählung“ in den Sonderfunktionen für alle Funktionen aktiviert werden soll.

Funktion | Funktionstypen
--- | ---
Kopie | Kopie
Bild senden | Scanner Dateneingabe
Dokumentenablage | Scannen auf Festplatte Scan an ext. Speicherg.

###### 10-stellige Nummer in aufst. Reihenfolge von oben links vereinheitlichen

Hiermit können Sie Zifferntasten in aufsteigender Folge ausgehend von links oben anordnen.

###### Mustereinstellung anzeigen

Wählen Sie eines von sieben Farbmustern für das Bedienfeld aus.
Die ausgewählte Vorlage kann in einer Vorschau betrachtet werden.

### Einstellungsvorschau

###### Datenabruf der Dokumentenablage

- Hauptordner/Offene Ablage: Wählen Sie aus, ob das Standardformat der Fenster für den Dokumentenablage-Hauptordner und den temporären Ordner als Liste oder als Miniaturansicht angezeigt werden soll.
- Spezif. Ordner: Wählen Sie aus, ob das Standardformat des Fenster für den benutzerdefinierten Ordner der Dokumentenablage als Liste oder als Miniaturansicht angezeigt werden soll.

### Einstellung Fernbedienung

Konfigurieren Sie die Einstellungen, die für einen Remote-Betrieb des Geräts über einen PC innerhalb desselben Netzwerks erforderlich sind.

###### Software-Fernbedienung

- Betriebsberechtigung: Dies wird verwendet, wenn für den Remote-Betrieb des Geräts eine Remote-Software verwendet wird.
- Passworteingabebildschirm ansehen: Bei der Verwendung von Fernsteuersoftware zur Fernbedienung des Geräts können Sie das Passworteingabefenster am Gerät, am PC oder an beiden anzeigen lassen.

###### Betrieb über Festgelegten PC

- Betriebsberechtigung: Dies wird verwendet, um einen Remote-Betrieb des Geräts mithilfe eines bestimmten PCs zuzulassen.
- Hostname oder IP-Adresse des PCs: Geben Sie den Hostnamen oder die IP-Adresse des PCs ein, der mit dem Gerät verbunden werden soll. Sie können maximal 127 Zeichen eingeben.
- Passworteingabebildschirm ansehen: Bei der Verwendung eines angegebenen Computers zur Fernbedienung des Geräts können Sie das Passworteingabefenster am Gerät, am PC oder an beiden anzeigen lassen.

###### Bedienung durch Passworteigentümer

- Betriebsberechtigung: Dies wird verwendet, um einem Benutzer mit Passwort die Fernbedienung des Geräts zu genehmigen. Weitere Informationen über das Kennwort erhalten Sie von Ihrem Servicetechniker.
- Passworteingabebildschirm ansehen: Wenn ein Benutzer, der das Passwort kennt, das Gerät fernsteuert, kann er das Passworteingabefenster am Gerät, am PC oder an beiden anzeigen lassen.

### Cookie-Einstellung

Legen Sie fest, ob Cookies bei der Verwendung von Sharp OSA oder beim Anzeigen von Webseiten gespeichert oder gelöscht werden sollen.
Wenn „Cookie nicht behalten“ ausgewählt wurde, werden die erhaltenen Cookies nach Abschluss des Vorgangs verworfen.

## Einstellung Softtastatur-Vorlage

Speichern Sie einen Text vorab, den Sie bei der Eingabe von Adressen oder Domänennamen häufig verwenden. Sie können maximal 16 Zeichen eingeben.

## Benutzerdefinierte Tastenbelegung

Weisen Sie häufig verwendeten Funktionen Schnellzugriffstasten zu. Diese werden im Ausgangsbildschirm im Favoritenbildschirm der einzelnen Modi angezeigt. Wählen Sie den Modus für die benutzerdefinierte Tastenbelegung aus, indem Sie auf die Registerkarte „Kopie“, „Scan“, oder „Dateneingabe“ klicken und die benutzerdefinierten Tasten einrichten.
Setzen Sie das Kontrollkästchen „Verbergen“ auf , um die benutzerdefinierten Tasten einzurichten.

###### Liste der Einrichtungselemente

Option | Beschreibung
--- | ---
Benutzerdefinierte Tasten 1 bis 40 | Geben Sie einen Namen für die benutzerdefinierte Taste ein (maximal 20 Zeichen).
Option | Wählen Sie die Funktion aus, die Sie der Taste zuweisen möchten. Die zur Auswahl stehenden Funktionen sind je nach Modus unterschiedlich.
Zurück auf Standard | Die ausgewählten Favoriten-Einstellungen werden auf die werksseitigen Voreinstellungen zurückgesetzt.

Dies kann nur im „Einstellungsmodus (Webversion)“ eingestellt werden. Auf dem Sensorbildschirm des Geräts können diese Einstellungen nicht konfiguriert werden.

## EINSTELLUNGEN FÜR ANZEIGE MODUS-TASTE

Die Modusauswahltasten können im oberen Bildschirmbereich angezeigt werden.

Option | Beschreibung
--- | ---
Modus-Tasten auf Bildschirm anzeigen | Die Modusauswahltasten können im oberen Bildschirmbereich angezeigt werden.
Modus-Tasten anzeigen | Wählen Sie über die Modusauswahltasten den gewünschten Modus.
Modus-Tasten auf Startseite anzeigen | Legen Sie fest, ob die Modusauswahltasten auf der Startseite angezeigt werden sollen. Wenn diese Option deaktiviert ist, werden die Modusauswahltasten auch dann nicht auf der Startseite angezeigt, wenn " Modus-Tasten auf Bildschirm anzeigen" aktiviert ist.

## Startseite-Einstellung

Sie können die Startseite konfigurieren, die beim Berühren der Taste [Startseite] angezeigt wird.
Dies kann nur im „Einstellungsmodus (Webversion)“ eingestellt werden. Auf dem Sensorbildschirm des Geräts können diese Einstellungen nicht konfiguriert werden.
Wenn Sie auf einen Namen klicken, wird das Fenster zum Speichern von Tasten angezeigt.
Die folgenden Einstellungen stehen zur Verfügung.

### "Registerkarte Element

Option | Beschreibung
--- | ---
Startbildschirmtasten 1 bis 60 | Stellen Sie die Rolltasten oben auf dem Startbildschirm ein. Wenn Sie einen Namen berühren, wird Maske zum Speichern von Tasten angezeigt.
Feste Tasten 1 bis 10 | Legen Sie die Rolltasten fest, die stets unten auf dem Startbildschirm angezeigt werden. Wenn Sie einen Namen berühren, wird Maske zum Speichern von Tasten angezeigt.
Vorlage | Wählen Sie eines von sechs Mustern aus. Das Tastenlayout für das über [Tastenbelegung des Bildschirms] ausgewählte Muster wird angezeigt.

### "Registerkarte Bild

Option | Beschreibung
--- | ---
Hintergrundbild | Zeigt den Dateinamen für das gewählte Hintergrundbild. Klicken Sie auf die Taste [Ändern], um die Bilder zu ändern.

Zurück nach oben