# AUSRICHTUNG BEIM EINLEGEN DES PAPIERS

## Übersicht

Bei Verwendung der Heft-, Loch- oder Faltfunktion muss das Original wie im Folgenden abgebildet eingelegt werden, damit das Papier an der gewünschten Position geheftet oder gelocht wird.

### Heftung

Taste auf dem Sensorbildschirm | Ausrichtung beim Einlegen des Papiers | Ergebnis
--- | --- | ---

- Um die Heftfunktion verwenden zu können, muss ein Finisher (100-Blatt-Sortierung) oder Heft-Finisher (100-Blatt-Sortierung) montiert werden.
- Um die Sattelheftfunktion verwenden zu können, muss ein Heft-Finisher (großer Hefter) montiert werden.

### Faltung

Taste auf dem Sensorbildschirm | Ausrichtung | Ergebnis
--- | --- | ---

- Um über die Sattelfaltung hinausgehende Faltfunktionen verwenden zu können, muss eine Falteinheit installiert sein.
- Um die Sattelfaltfunktion verwenden zu können, muss ein Heft-Finisher (100-Blatt-Sortierung) montiert werden.

### Lochung

Taste auf dem Sensorbildschirm | Ausrichtung | Ergebnis
--- | --- | ---

- Für die Papierlochung ist ein Lochermodul erforderlich.
- Bei der Abbildung der Sensorbildschirmtaste handelt es sich um ein Beispiel. Dieses kann je nach installiertem Lochermodul abweichen.

Zurück nach oben