# IEEE802.1X-EINSTELLUNG

## IEEE802.1X Einstellung

Verwenden Sie die IEEE802.1X-Authentifizierung, um nur autorisierten Geräten den Zugriff auf das Netzwerk zu erlauben und das Netzwerk gegen Missbrauch durch Dritte zu schützen.
Das IEEE802.1X-Protokoll definiert die Port-basierte Authentifizierung für LAN- und WLAN-Netzwerke.
Sie können mit dieser Einstellung die IEEE802.1X-Authentifizierung aktivieren oder deaktivieren. Die IEEE802.1X-Detaileinstellungen können im „Einstellungsmodus (Webversion)“ eingerichtet werden.
Je nach den Einstellungen für die Webseiten ist der Zugriff auf das Gerät u. U. nicht zugelassen, oder die Einstellungen lassen das Drucken, das Scannen oder die Anzeige des „Einstellungsmodus (Webversion)“ nicht zu. Wenn dies der Fall ist, deaktivieren Sie die IEEE802.1X-Einstellungen für das Gerät, und bestätigen Sie die Einstellungen erneut.
Zurück nach oben