# AUSSEN

In diesem Abschnitt werden die Namen und Funktionen der jeweiligen Teile am Geräteäußeren beschrieben.
Berühren Sie den Namen, um detaillierte Informationen anzuzeigen.

×
Automatischer Originaleinzug
Mehrere Originale können eingezogen und gescannt werden. Beide Seiten von beidseitig bedruckten Originalen können gleichzeitig automatisch gescannt werden.
-AUTOMATISCHER ORIGINALEINZUG
×
Deckblatt
Öffnen Sie diese Abdeckung, um einen Papierstau zu entfernen oder den Hauptstromschalter auf „Ein“ oder „Aus“ zu stellen.
×
Statusanzeige*
Der Gerätestatus wird angezeigt.
-STATUSANZEIGEN
×
Bedienfeld
Auf dem Bedienfeld befinden sich die Taste [EIN/AUS], die Taste/Anzeige [ENERGIESPAREN], die Taste/Anzeige [Startseite], der Hauptschalter, der IC-Kartenleserhalter, der USB-Anschluss (Typ A) und der Sensorbildschirm. Mit dem Sensorbildschirm können all diese Funktionen ausgeführt werden.
-BEDIENFELD
×
Lochermodul*
Hier wird das Papier gelocht und ausgegeben.
×
USB-Anschluss (Typ A)
Hier wird ein USB-Gerät (z. B. ein USB-Speichergerät) an das Gerät angeschlossen.
Verwenden Sie ein abgeschirmtes USB-Kabel.
Unterstützt USB 2.0 (hohe Geschwindigkeit).
×
Tastatur*
Verwenden Sie die Tastatur als Ersatz für die im Sensorbildschirm angezeigte Softtastatur.
-NAMEN UND FUNKTIONEN DER TASTEN DER SOFTTASTATUR
×
Fach 1
Legen Sie in dieses Fach Papier ein. Es können bis zu 1.200 Blätter eingelegt werden.
-FACH 1/2
×
Fach 2
Legen Sie in dieses Fach Papier ein. Es können bis zu 800 Blätter eingelegt werden.
-FACH 1/2
×
Fach 3
Legen Sie in dieses Fach Papier ein. Es können bis zu 500 Blätter eingelegt werden.
-FACH 3/4
×
Fach 4
Legen Sie in dieses Fach Papier ein. Es können bis zu 500 Blätter eingelegt werden.
-FACH 3/4
×
Fach 5 (MX-LC12)*
Legen Sie in dieses Fach Papier ein. Es können bis zu 3.500 Blätter eingelegt werden.
-GROSSRAUMMAGAZIN
×
Manueller Einzug*
Verwenden Sie diesen Einzug, um das Papier manuell einzulegen.
Ziehen Sie bei der Verwendung von Papier, das größer als A4R oder 8-1/2" × 11"R ist, die verlängerte Führung heraus.
-MANUELLER EINZUG
×
Trimming-Modul*
Hier wird überstehendes Papier von der sattelgehefteten Ausgabe entfernt.
×
Sattelheft-Finisher (Heftung für 100 Blatt)*
Hier wird das Papier geheftet und gefaltet.
-HEFT-FINISHER (100-BLATT-SORTIERUNG)
×
Finisher (100-Blatt-Sortierung)*
Hier wird das Papier sortiert und ausgegeben.
-FINISHER (100-BLATT-SORTIERUNG)
×
Papierglätteinheit*
Hier wird das Papier gelocht und ausgegeben.
×
Tonerfach
Dieses Fach enthält die Tonerpatrone. Wenn eine Tonerpatrone leer wird, muss die betreffende Patrone ausgetauscht werden.
-TONERPATRONE
Die Anzeigen auf dem Bedienfeld können je nach Land und Region abweichen.

×
Großraummagazine*
Legen Sie in dieses Fach Papier ein. Es können in jedes Fach bis zu 2.500 Blätter eingelegt werden.
-GROSSRAUMMAGAZINE
×
Manueller Einzug*
Verwenden Sie diesen Einzug, um das Papier manuell einzulegen.
Ziehen Sie bei der Verwendung von Papier, das größer als A4R oder 8-1/2" × 11"R ist, die verlängerte Führung heraus.
×
Papierwagen*
Dies ist ein Wagen, der im Großraumstapler installiert ist. Er ist hilfreich, wenn Sie eine große Anzahl an ausgegebenen Seiten transportieren.
×
Inserter*
Hier können Deckblätter und Einzugsbögen für die bedruckten Blätter eingeführt werden.
Mithilfe der manuellen Fertigstellungsfunktion können Sie Papier zum Sortieren, Lochen oder Falten direkt in den Finisher oder Heft-Finisher einführen.
×
Falteinheit*
Mit dieser Einheit wird Papier gefaltet und ausgegeben.
×
Hochleistungshefter*
Diese Einheit ist hilfreich, wenn Sie eine große Anzahl Kopien ausgeben. Es können bis zu 5.000 Blätter ausgegeben werden.
Sie können auch zwei Einheiten anschließen.
-GROSSRAUMSTAPLER
* Optional.
Zurück nach oben