# KOPIERVORGANG

Wechseln Sie von der Startseite oder den einzelnen Modi in den Kopiermodus, und führen Sie die folgenden Schritte durch.

- AUSWAHL DES KOPIERMODUS

## Bedienung

1. #### Legen Sie das Original ein

   Legen Sie das Original in den automatischen Originaleinzug oder auf das Vorlagenglas.
   - AUTOMATISCHER ORIGINALEINZUG
   - VORLAGENGLAS

2. #### Scannen Sie das Original

   Berühren Sie die Taste [Vorschau], um das Original zu scannen.

   - Um ein 2-seitiges Original zu scannen, konfigurieren Sie die Einstellungen für das 2-seitige Kopieren, bevor Sie das Original scannen.
   - Wenn das Vorschaubild nicht geprüft werden muss, berühren Sie die Taste [Start], um den Kopiervorgang zu starten.

3. #### Prüfen Sie das Vorschaubild

   Prüfen Sie die Einstellung für 2-seitige Kopie, Heftposition und andere Einstellungen im Vorschaubild.

4. #### Starten Sie den Kopiervorgang

   Berühren Sie die Taste [Start].
   - Um zwei oder mehrere Kopien zu machen, berühren Sie die Taste für die Kopienanzeige, um eine Anzahl von Kopien festzulegen.

   - Um die Anzahl der Kopien abzubrechen, berühren Sie (auf der Zifferntastatur) die Taste [C].
   - Um einen Kopierauftrag abzubrechen, berühren Sie die Taste [Druck abbrechen].
   - Wenn Sie vor dem Kopieren auf dem Aktionsfeld die Tasten [Datei] oder [Offene Ablage] berühren, können Sie das gescannte Original als Daten speichern.
   - - SPEICHERN VON DATEN IM MODUS OFFENE ABLAGE
     - SPEICHERN GESCANNTER ORIGINALDATEN

Zurück nach oben