# BESEITIGUNG VON PAPIERSTAUS

## Übersicht

Bei einem Papierstau wird auf dem Sensorbildschirm die Meldung „Papierstau“ angezeigt, und der Druck- und Scanvorgang wird gestoppt.
Berühren Sie in diesem Fall auf dem Sensorbildschirm die Taste [Bes. v. Papierstaus prüfen].
Beim Berühren der Taste werden Anweisungen zum Beseitigen des Papierstaus angezeigt. Befolgen Sie die Anweisungen. Wenn der Papierstau beseitigt ist, wird die Meldung automatisch ausgeblendet.

- Die Fixiereinheit und der Papierausgabebereich sind heiß.
- Berühren Sie die Fixiereinheit nicht, wenn Sie einen Papierstau beseitigen. Es herrscht Verbrennungsgefahr.

Zurück nach oben