# ÜBERPRÜFEN DER ZAHL DER GESCANNTEN ORIGINALBLÄTTER (ORIG.-ZÄHLUNG)

## Übersicht

Zählt die Anzahl der gescannten Originalblätter und zeigt diese vor der Übertragung an.
Das Überprüfen der Anzahl der gescannten Originalblätter vor der Übertragung hilft dabei, Übertragungsfehler zu vermeiden.

- Beim Zählergebnis handelt es sich um die gescannten Originalblätter, nicht um die Anzahl der gescannten Originalseiten. Wenn beispielsweise ein einzelnes Original 2-seitig übertragen wird, wird „1“ angezeigt, um darauf hinzuweisen, dass ein Originalblatt übertragen wird, und nicht „2“, um anzuzeigen, dass die Vorder- und die Rückseite des Blattes übertragen werden.
- Die Rundendungseinstellung sollte für jeden Modus separat aktiviert werden.

## Bedienung

1. #### Einlegen von Originalen in den automatischen Originaleinzug

   - AUTOMATISCHER ORIGINALEINZUG

2. #### Geben Sie das Ziel an

   - FESTLEGEN EINER ZIELADRESSE AUS DEM ADRESSBUCH
   - FESTLEGEN EINER ZIELADRESSE MITHILFE DER SUCHNUMMER
   - MANUELLE ZIELEINGABE
   - FESTLEGEN EINER ZIELADRESSE AUS DEM GLOBALEN ADRESSBUCH
   - FESTLEGEN EINER ZIELADRESSE AUS DEM ÜBERTRAGUNGSPROTOKOLL

3. #### Berühren Sie die Taste [Sonstiges] und anschließend die Taste [Orig.-Zählung]

   Auf dem Symbol erscheint ein Häkchen.
   Berühren Sie nach dem Beenden der Einstellungen die Taste [Zurück].

   ###### So beenden Sie die Moduseinstellung Orig.-Zählung:

   Berühren Sie die Taste [Orig.-Zählung], um das Kontrollkästchen zu deaktivieren.

4. #### Berühren Sie die Taste [Start], um mit dem Scanvorgang des Originals zu beginnen

   Berühren Sie die Taste [Vorschau], um das Ausgabebild vor dem Senden der Daten anzuzeigen. Wenn Sie die Taste [Vorschau] berührt haben, um ein Original zu scannen, können Sie anschließend die Taste [Zusätzliches Scannen] berühren, um das nächste Original zu scannen. Berühren Sie die Taste [Start], um das Senden des Bilds zu starten.
   Weitere Informationen finden Sie unter „PRÜFEN DES AUSGABEBILDS VOR DER ÜBERTRAGUNG“. Beachten Sie, dass Sie im Vorschaubildschirm keine Einstellungen für diese Funktion ändern können.

5. #### Prüfen Sie nach Abschluss des Scanvorgangs die Anzahl der Originalblätter

6. #### Berühren Sie die Taste [OK], um die Übertragung zu starten

   ###### Wenn die angezeigte Anzahl der Originalblätter nicht der tatsächlichen Anzahl der Blätter entspricht:

   Berühren Sie die Taste [Abbrechen] und anschließend im Meldungsfenster [OK], um alle gescannten Daten zu löschen. Die Scan- und Zieleinstellungen werden nicht gelöscht. Legen Sie die Originalblätter erneut in den automatischen Originaleinzug ein, und berühren Sie die Taste [Start], um den Scanvorgang zu wiederholen.

Zurück nach oben