# SHARP OSA-EINSTELLUNGEN

Die folgenden Einstellungen beziehen sich auf Sharp OSA.
Sie können die Sharp OSA-Einstellungen verwenden, wenn das Gerät über ein externes Kontomodul oder ein Anwendungs-Kommunikationsmodul verfügt.

### Konfiguration der Externen Kontensteuerung

###### Externe Kontensteuerung

Wenn diese Einstellung aktiviert ist, wechselt das Gerät in den externen Gesamtsummenzählmodus und die Gesamtsummenzählfunktion kann über eine externe Kontoanwendung verwendet werden.

###### Authentifizierung durch externen Server freigeben

Wenn diese Einstellung aktiviert ist, wechselt das Gerät in den externen Authentifizierungsmodus. Der Zugriff auf das Gerät wird über die externe Anwendung gesteuert.
Wenn die Einstellungen geändert werden, werden diese erst nach einem Neustart des Geräts wirksam. Informationen zum Neustart des Geräts finden Sie in „EIN- UND AUSSCHALTEN SOWIE NEUSTARTEN DES GERÄTS“ unter „VOR VERWENDUNG DES GERÄTS“.

### Einstellungen USB-Treiber

Wenn des externe Kontomodul oder das Anwendungs-Kommunikationsmodul installiert ist, muss der Treiber des USB-Geräts angeschlossen werden.

###### Externe Tastatur

Wählen Sie, ob Sie für die externe Tastatur den internen oder externen Treiber verwenden möchten.

###### Karten-Lese-/Schreibgerät

Wählen Sie, ob Sie für den IC-Kartenleser/-schreiber den internen oder externen Treiber verwenden möchten.

###### USB Speicher

Wählen Sie, ob der interne oder der externe Gerätetreiber für das USB-Speichergerät verwendet wird.

###### Verschlüsselungsgrad

Wählen Sie den Verschlüsselungsgrad für die Kommunikation mithilfe eines externen Treibers.
Wählen Sie keine, AES-128 oder AES-256.

- Bei Auswahl des externen Treibers wird das angeschlossene USB-Gerät als nicht angeschlossen behandelt und kann nicht verwendet werden.
- Wenn die Einstellungen geändert werden, werden diese erst nach einem Neustart des Geräts wirksam.
  Informationen zum Neustart des Geräts finden Sie unter „EIN- UND AUSSCHALTEN SOWIE NEUSTARTEN DES GERÄTS“.
- Informationen zum Prüfen der Verbindung, wenn ein USB-Gerät am Gerät angeschlossen wird, finden Sie unter „USB-GERÄT PRÜFEN“.

### Bevorzugte Vorgangspriorität

Stellen Sie die Wiedergabegeschwindigkeit der Animation in Sharp OSA-Anwendungen ein.
Die folgenden Einstellungen stehen zur Verfügung.

- Priorität Drucken
- Halbton
- Priorität Animationswiedergabe

Bei Auswahl von [LCD-Animationswiedergabe] oder [Ausgeglichen] kann sich u. U. die Verarbeitungs- bzw. Druckgeschwindigkeit des Geräts verringern.
Wählen Sie [Priorität Drucken] aus, um die Verarbeitungsgeschwindigkeit von Druckaufträgen zu steigern.
Zurück nach oben