# SCANNEN DÜNNER ORIGINALE (MODUS LANGSAMER SCAN)

## Übersicht

Verwenden Sie diese Funktion, wenn Sie dünne Originale mithilfe des automatischen Dokumenteneinzugs scannen möchten. Mithilfe dieser Funktion können Sie bei dünnen Originalen einen Papierstau vermeiden.

Wenn „Modus langsamer Scan“ gewählt ist, ist ein automatisches, zweiseitiges Scannen nicht möglich.

## Bedienung

1. #### Einlegen von Originalen in den automatischen Originaleinzug

   Stellen Sie die Originalführungen vorsichtig ein.
   - AUTOMATISCHER ORIGINALEINZUG

   Wenn die Originale gewaltsam eingeschoben werden, können diese verknittert werden und einen Stau verursachen.

2. #### Geben Sie das Ziel an

   - FESTLEGEN EINER ZIELADRESSE AUS DEM ADRESSBUCH
   - FESTLEGEN EINER ZIELADRESSE MITHILFE DER SUCHNUMMER
   - MANUELLE ZIELEINGABE
   - FESTLEGEN EINER ZIELADRESSE AUS DEM GLOBALEN ADRESSBUCH
   - FESTLEGEN EINER ZIELADRESSE AUS DEM ÜBERTRAGUNGSPROTOKOLL

3. #### Berühren Sie die Taste [Sonstiges] und anschließend die Taste [Modus langsamer Scan]

   Auf dem Symbol erscheint ein Häkchen.
   Berühren Sie nach dem Beenden der Einstellungen die Taste [Zurück].

   ###### So brechen Sie die Einstellung „Modus langsamer Scan“ ab:

   Berühren Sie die Taste [Modus langsamer Scan], um das Kontrollkästchen zu deaktivieren.

4. #### Berühren Sie die Taste [Start], um mit dem Scanvorgang des Originals zu beginnen

   Ein Signalton weist darauf hin, dass das Scannen und die Übertragung beendet sind.
   Berühren Sie die Taste [Vorschau], um das Ausgabebild vor dem Senden der Daten anzuzeigen. Wenn Sie die Taste [Vorschau] berührt haben, um ein Original zu scannen, können Sie anschließend die Taste [Zusätzliches Scannen] berühren, um das nächste Original zu scannen. Berühren Sie die Taste [Start], um das Senden des Bilds zu starten.
   Weitere Informationen finden Sie unter „PRÜFEN DES AUSGABEBILDS VOR DER ÜBERTRAGUNG“. Beachten Sie, dass Sie im Vorschaubildschirm keine Einstellungen für diese Funktion ändern können.

Zurück nach oben