# PORT-KONTROLLE

Aktivieren oder deaktivieren Sie wichtige Systemports, legen Sie Portnummern fest, und berühren Sie die Taste [Speichern].
Die folgenden Ports können konfiguriert werden.

Server-Port | Client-Port
--- | ---
HTTP HTTPS FTP-DRUCK Raw-Druck LPD IPP IPP-SSL Tandemausgabe bei Empfangen PC-Scan Bedienfeld für Fernbedienung SNMPD Telnet NBT/WINS JCP RARP SMTP WSD USB-Geräteerweiterung (wenn das externe Konto- oder Anwendungs-Kommunikationsmodul aktiviert ist) Sharp OSA (wenn das externe Konto- oder Anwendungs-Kommunikationsmodul aktiviert ist) HTTP HTTPS | HTTP HTTPS FTP FTPS SMTP SMTP-SSL POP3 POP3-SSL SNMP-TRAP Benachrichtigung bei Auftragsende LDAP LDAP-SSL SMB/WINS SNTP mDNS Tandemausgabe bei Senden Sicherungskopie der Daten Senden

Zurück nach oben