# REINIGEN DES GERÄTS

Um eine dauerhaft gute Leistung des Geräts zu garantieren, müssen Sie das Gerät regelmäßig reinigen.
Wenn farbige/weiße Linien oder Papierstaus auftreten, reinigen Sie die folgenden Teile.

Wenn auf den gescannten Bildern Verschmutzungen oder farbige/weiße Linien auftreten: | VORLAGENGLAS DOKUMENTENABDECKUNG SCANBEREICH
Wenn im Einzelblatteinzug ein Papierstau auftritt: | EINZUGSROLLE DES MANUELLEN EINZUGS

Benutzen Sie kein brennbares Spray zum Reinigen des Geräts. Wenn Gas vom Spray mit heißen elektrischen Komponenten oder mit der Fixiereinheit innerhalb des Geräts in Kontakt kommt, könnte es zu Feuer oder einem elektrischen Schlag kommen.

- Benutzen Sie keine Lösungsmittel, Benzol oder ähnliche flüchtige Reinigungsmittel für die Reinigung des Geräts. Das Gehäuse könnte dadurch beschädigt oder verfärbt werden.
- Wischen Sie die spiegelartige Oberfläche des Bedienfelds mit einem weichen Tuch vorsichtig ab. Wenn Sie ein hartes Tuch verwenden oder zu sehr rubbeln, könnte es zu Beschädigungen der Oberfläche kommen.

Zurück nach oben