# VERWENDUNG MANUELLER FERTIGSTELLUNG

## Übersicht

Wechseln Sie von der Startseite oder den einzelnen Modi in den manuellen Fertigstellungsmodus, und führen Sie die folgenden Schritte durch.

- AUSWAHL DES MANUELLEN FERTIGSTELLUNGSMODUS

## Bedienung

1. #### Passen Sie die Führungen an das Format des Papiers an

   Greifen Sie den Führungsverriegelungshebel, um die Führungen auszurichten.
   Geben Sie anschließend den Verriegelungshebel wieder frei.

   Fahren Sie bei Verwendung von Papier, das größer als A4R oder 8-1/2" × 11"R ist, den manuellen Einzug vollständig aus. Wenn dieser nicht vollständig ausgefahren wird, kann das Format des eingelegten Papiers nicht ordnungsgemäß erkannt werden.

2. #### Legen Sie Papier in das obere oder untere Fach ein

   Die Papierausrichtung variiert je nach manueller Fertigungsstellungsfunktion.

   - ÄNDERN VON PAPIERART UND -FORMAT
   - AUSRICHTUNG
   - In das obere und untere Fach können jeweils 200 Blätter eingelegt werden.
   - Führen Sie das Papier entlang der Führungen vollständig in das Fach ein.
   - Wenn die Führungsbreite nicht richtig auf die Papierbreite abgestimmt ist, kann die zu Papierstaus, schrägem Einzug oder Knicken führen. Richten Sie die Papierführungen an der Papierbreite aus.

3. #### Wählen Sie die gewünschte Fertigstellungsmethode

   - HEFTFUNKTION
   - PAPIERFALTFUNKTION
   - LOCHFUNKTION

4. #### Ändern Sie bei Bedarf das Papierfach oder Ausgabefach

   - SO WECHSELN SIE DAS PAPIERFACH
   - SO WECHSELN SIE DAS AUSGABEFACH

5. #### Berühren Sie die Taste [Start], um die manuelle Fertigstellung zu starten

   ###### So beenden Sie die manuelle Fertigstellung:

   Berühren Sie die Taste [STOPP].

Zurück nach oben