# LOCHEN VON KOPIEN

## Übersicht

Mithilfe dieser Funktion werden Kopien gelocht und ausgegeben. Die Papierformate, die gelocht werden können, weichen je nach installiertem Lochermodul ab.

- Die Lochpositionen finden Sie unter „ANZEIGEN DER KOPIENVORSCHAU“.
- Für die Papierlochung ist ein Lochermodul erforderlich.
- Die Anzahl der möglichen Löcher und der Abstand zwischen diesen hängt vom jeweils installierten Lochermodul ab.
- Papier im Format A3W (12" × 18") und Spezialmedien wie z. B. Transparentfolien können nicht verwendet werden.
- Die Lochfunktion kann mit den Sattelheft- und Papierfaltfunktionen nicht verwendet werden. Sie kann jedoch für die Z-Faltfunktion für A3, B4 oder 11" × 17" verwendet werden.

## Bedienung

1. #### Berühren Sie die Taste [Ausgabe]

2. #### Berühren Sie die Registerkarte [Lochen] und anschließend die zu verwendende Lochung

   Berühren Sie nach der Einstellung das .

   ###### So brechen Sie die Lochfunktion ab:

   Berühren Sie die ausgewählte Lochtaste.

Zurück nach oben