# KOPIERFUNKTIONSEINSTELLUNGEN

## "Registerkarte Anfangsstatus-Einstellungen“

Die hier gewählten Standardeinstellungen werden auf alle Funktionen des Geräts angewandt (nicht nur auf die Kopierfunktion).
Die Kopiereinstellungen werden auf den Anfangszustand zurückgesetzt, wenn die Taste [EIN/AUS] eingeschaltet wird, wenn die Taste [CA] berührt wird, oder wenn das Rückstellautomatikintervall abgelaufen ist. Diese Einstellungen dienen zum Ändern der Standardeinstellungen für den Kopiermodus.

###### Liste der Einrichtungselemente

Option | Beschreibung
--- | ---
Farbmodus | Damit konfigurieren Sie die Vorgabeeinstellungen für den Farbmodus.
Papierkassette | Legen Sie fest, welches Papierfach standardmäßig ausgewählt werden soll.
Belichtungsart | Konfigurieren Sie die Standardeinstellungen für den Belichtungsmodus.
Zoomfaktor | Legen Sie fest, welcher Zoomfaktor standardmäßig ausgewählt werden soll.
2-seitig kopieren | Konfigurieren Sie die Einstellungen für den 2-seitigen Modus, die standardmäßig ausgewählt werden sollen. Wenn diese Einstellung zum Ändern der Standardeinstellung für die Duplexfunktion auf eine andere Option als "1-seitig auf 1-seitig" verwendet wird und die Duplexfunktion oder der automatische Originaleinzug fehlerhaft ist oder deaktiviert wird, wird die Einstellung auf "1-seitig auf 1-seitig" zurückgesetzt.
AUSGABE | Legen Sie die Druckausgabeart und das Ausgabefach fest, die standardmäßig verwendet werden sollen.
Trimmer einstel. | Hier können Sie den Standardtrimmbetrag für die Trimmerfunktion einstellen. Diese Option wird angezeigt, wenn der Sattelhefter und das Trimmingmodul installiert sind.
Zurück auf Standard | Damit werden alle Optionen auf die Werkseinstellungen zurückgesetzt.

## Registerkarte „Einstellungen für Kopieren“

Die folgenden Einstellungen beziehen sich auf die Kopierfunktion.

###### Belichtungskorrektur für Kopieren

Passt den Belichtungspegel an, wenn beim Kopieren der Belichtungswert [Auto] verwendet wird.

Option | Beschreibung
--- | ---
Farbe | Damit können Sie den Belichtungspegel beim Kopieren im Farbmodus für das Vorlagenglas und den automatischen Originaleinzug einstellen.
S/W | Damit können Sie den Belichtungspegel beim Kopieren im Schwarzweißmodus für das Vorlagenglas und den automatischen Originaleinzug einstellen.

###### Drehen bei Kopieren - Einstellung

Wenn Original und Papier in unterschiedliche Ausrichtung eingelegt sind, kann mit dieser Funktion das Bild automatisch um 90 Grad gedreht werden, um eine korrekte Kopie auf dem Papier zu ermöglichen.
Aktivieren Sie die Einstellung für Drehen bei Kopieren, um ein Original im Format A5 (5-1/2" x 8-1/2") auf Papier im Format A5R (5-1/2" x 8-1/2"R) zu kopieren.

###### Weitere Abbildungsverhältnisse hinzufügen oder ändern

Weitere Abbildungsverhältnisse hinzufügen oder ändern: Es können zwei voreingestellte Vergrößerungsverhältnisse (101 % bis 400 %) und zwei voreingestellte Verkleinerungsverhältnisse (25 % bis 99 %) hinzugefügt werden.
Sie können auch bei Bedarf das voreingestellte Verhältnis ändern.
Mit Ausnahme von hinzugefügten Abbildungsverhältnisvoreinstellungen können voreingestellte Abbildungsverhältnisse nicht geändert werden.

###### Maximale Kopienzahl einstellen

Diese Einstellung legt die maximale Zahl fest, die als Zahl der Kopien (Zahl der kontinuierlichen Kopien) eingegeben werden kann. Es kann eine beliebige Zahl von 1 bis 9999 eingegeben werden.

###### Grundeinstellung der Randversetzung

Damit kann die vorgegebene Randverschiebung eingestellt werden. Legen Sie einen Wert zwischen 0 mm (0") und 50 mm (2") in Schritten von je 3 mm (1/8") für die Vorder- und die Rückseite fest.

###### Randlöschung einstellen

Damit kann die standardmäßige Löschbreite für die Löschfunktion eingestellt werden. Wählen Sie für die Löschung an Rand und Mitte in Schritten von 3 mm Werte von 0 mm (0") bis 25 mm (1") aus.

###### Kartenbeilage-Einstellungen

Diese Einstellungen dienen zum Definieren des Standardoriginalformats für die Kartenbeilagefunktion.
Sowohl die X- (horizontal) als auch die Y-Abmessung (vertikal) des Originals kann von 25 mm (1") bis 216 mm (8-1/2") in Schritten von 3 mm (1/8") eingestellt werden.
Wenn das Kontrollkästchen „An Seite anpassen“ auf gesetzt wurde, wird die Taste [An Seite anpassen] stets im Kartenbeilagenfenster angezeigt.

###### Automatische Sattelheftung

Die Sattelheftung wird beim Kopieren von Broschüren automatisch aktiviert.

###### Registerseiten-Grund-Kopiereinstellung

Dient zum Einstellen der Standard-Bildverschiebungsbreite (Registerbreite) bei Registerkopien.
Wählen Sie einen Wert von 0 mm (0") bis 25 mm (1") in Schritten von 3 mm (1/8").

###### Registrierung des Programms deaktivieren

Diese Einstellung dient zum Unterbinden des Löschens und Änderns von in Auftragsprogrammen gespeicherten Kopiereinstellungen.

###### Manuelles Eingabefach bei Duplex-Kopie deakt.

Deaktiviert die Verwendung des manuellen Einzugs beim 2-seitigen Kopieren.
Der manuelle Einzug wird häufig zum Einziehen von Etikettenpapier, Transparentfolie und anderen speziellen Medien verwendet, die nicht zweiseitig kopiert werden können. Falls ein Blatt dieser speziellen Medien in die Wendeeinheit gelangt, kann dies in einem Papierstau oder der Beschädigung der Einheit resultieren. Bei der häufigen Verwendung von speziellen Medien, die nicht zweiseitig kopiert werden dürfen, empfiehlt es sich, diese Einstellung zu aktivieren.

###### Deaktivierung automat. Papierauswahl

Deaktiviert die automatische Papierwahlfunktion.
Wenn diese Einstellung aktiviert ist, erfolgt keine automatische Auswahl von Papier im Format des auf das Vorlagenglas oder in den automatischen Originaleinzug gelegten Originals.

###### Einstellung für automatische Auswahl des verwendeten Papierfachs

Wenn diese Einstellung aktiviert ist und Papier in einem Papierfach eingelegt ist, während das Gerät im Standby-Betrieb im Kopiermodus läuft, wird dieses Fach automatisch ausgewählt.

###### Registrierung des benutzerspezifischen Bildes deaktivieren

Deaktiviert das Speichern benutzerdefinierter Bilder.

###### Senden beim Kopieren deaktivieren

Deaktiviert die Funktion Bild senden beim Kopieren.

###### S/W 600 dpi x 600 dpi Scanmodus für Dokumenteneinzug

Beim Schwarzweißkopieren unter Verwendung des automatischen Originaleinzugs kann die Auflösung von 600 x 400 dpi zu 600 x 600 dpi (hohe Auflösung) geändert werden.
Bei Verwendung der hohen Auflösung werden klein gedruckter Text und dünne Linien deutlicher wiedergegeben, der Scanvorgang dauert jedoch länger.
Wenn keine hohe Auflösung gewählt ist, müssen die folgenden Voraussetzungen erfüllt sein, um mit einer Auflösung von 600 x 400 dpi scannen und die höchste Geschwindigkeit erreichen zu können.

- Das Kopierverhältnis muss auf 100% eingestellt werden.
- Wählen Sie keinen Spezialmodus, der das Abbildungsverhältnis ändert.
- [Kopie von Kopie] darf nicht aktiviert sein.
- Verwenden Sie die Taste [FARBE STARTEN] nicht zum Erstellen von Schwarzweißkopien.

###### S/W Schnellscan von Vorlagenglas

Beim Schwarzweißkopieren unter Verwendung des Vorlagenglases kann die Auflösung von 600 x 600 dpi zu 600 x 400 dpi (hohe Geschwindigkeit) geändert werden.
Wenn die hohe Geschwindigkeit gewählt ist, wird die Erstkopie schneller erstellt, die Kopie ist jedoch unschärfer.
Wenn keine hohe Auflösung gewählt ist, müssen die folgenden Voraussetzungen erfüllt sein, um mit einer Auflösung von 600 x 400 dpi scannen und die höchste Geschwindigkeit erreichen zu können.

- Das Kopierverhältnis muss auf 100% eingestellt werden.
- Wählen Sie keinen Spezialmodus, der das Abbildungsverhältnis ändert.
- [Kopie von Kopie] darf nicht aktiviert sein.
- Verwenden Sie die Taste [FARBE STARTEN] nicht zum Erstellen von Schwarzweißkopien.

###### Vor Ausf. d. Kopierauftr. autom. löschen

Aktiviert die automatische Löschfunktion beim Kopieren auch dann, wenn ein Kopierauftrag noch nicht abgeschlossen ist. Dies verhindert eine Blockierung des Geräts durch den nicht abgeschlossenen Kopierauftrag.

## Farbangleichung

Die folgenden Einstellungen beziehen sich auf die Farbe.

### Farbbalance-Grundeinstellung

Wenn Sie die Farbbalance mithilfe der Farbbalanceangleichung oder einer anderen Funktion angepasst und diese im Programm (bis zu 48 Einstellungen) registriert haben, können Sie diese aufrufen und als Standardeinstellung einrichten*. Wenn die angepasste Einstellung oder die Farbbalance mit den gewünschten Farbkomponenten geändert wurde, können Sie diese Methode verwenden, um die Standardeinstellung dauerhaft abrufen zu können.
* Die Standardwerte, die beim Öffnen des Angleichungsfensters „Farbbalance“ einer anderen Funktion angezeigt werden.

###### Zurück auf Standard

Die registrierten Anpassungswerte werden auf die Standardwerte (alle Farben auf 8 Stufen werden auf Null gesetzt) zurückgesetzt.

### Automatische Farb-Kalibration

Führt eine automatische Farbkalibrierung aus, wenn die Farbe in Farbkopien abweicht. Das Gerät druckt ein Testmuster, scannt dieses und korrigiert automatisch die Farbe.
Wenn Sie die Taste [Ausführen] berühren und ein Testmuster drucken, werden Sie über eine Meldung aufgefordert, die automatische Farbkalibrierung zu starten. Legen Sie das Testmuster wie unten gezeigt auf das Vorlagenglas (so dass die dünne Linie an der Kante der Seite links liegt).

Legen Sie Kopierpapier (ca. fünf Blatt) im Format des Testmusters über das eingelegte Testmuster, schließen Sie den automatischen Originaleinzug vorsichtig, und berühren Sie die Taste [Ausführen].

- Prüfen Sie vor dem Durchführen der Auto Color Calibration, dass die Registrierungskorrektur richtig eingestellt ist. Gehen Sie bei einer abweichender Registrierungskorrektur vor wie unter „Registrierungsabgleich“ erläutert.
- Wenn Sie auch nach dem Durchführen von Auto Color Calibration eine Farbabweichung feststellen, kann die Farbwiedergabe möglicherweise durch das nochmalige Durchführen von Auto Color Calibration verbessert werden.

Zurück nach oben