# EINSTELLUNG FÜR AUTOMATISCHE ABSCHALTUNG

## Übersicht

In diesem Modus wird die Stromversorgung des Bedienfelds und der Fixiereinheit abgeschaltet, und das Gerät verharrt bei minimalem Energieverbrauch.
Die Einstellung für die automatische Abschaltung wird aktiviert, wenn nach Ablauf des festgelegten Zeitraums im Wartestatus kein Auftrag ausgeführt wird.
Im Vergleich zum Vorwärmmodus wird deutlich mehr Energie gespart, die Anlaufzeit ist jedoch länger.
Die Schaltfläche [Stromsparmodus] blinkt, wenn die Einstellung für die automatische Abschaltung für das Gerät aktiviert ist.
Die Einstellung für die automatische Abschaltung kann auch aktiviert werden, indem Sie die Schaltfläche [Stromsparmodus] drücken, wenn diese nicht leuchtet.
Dieser Modus wird gelöscht, wenn Druckdaten empfangen wird ausgegeben wird oder wenn die Taste [Stromsparmodus] gedrückt wird, während es blinkt.

15 Sekunden vor dem Umschalten in den Modus „Automatische Abschaltung“ wird eine Meldung angezeigt. Berühren Sie [Fortsetzen], um die Meldung zu schließen und mit dem Normalbetrieb fortzufahren.
15 Sekunden vor Ablauf der normalen Betriebszeit wird diese Meldung erneut angezeigt.
Wenn 15 Sekunden nach Anzeige der Meldung keine Reaktion erfolgt, schaltet das Gerät in den Modus „Automatische Abschaltung“ um.
So können Sie die Meldungsanzeige einstellen:
Einstellung [Stromsparmodus] → [Energieverwaltungseinstellungen] → [Meldung für zeitliche Verzögerung des Umschaltens in den Vorwärmmodus anzeigen / Automatische Abschaltung] im "Einstellmodus (Administratoren)".
Zurück nach oben