# ANPASSEN DER INTENSITÄT (SÄTTIGUNG) EINER KOPIE (INTENSITÄT)

## Übersicht

Mithilfe dieser Funktion wird die Intensität (Sättigung) eines Farbkopiebilds angepasst.

Vor dem Scannen des Originals muss [Intensität] angegeben werden.
Diese Funktion kann nicht mit [Kopie von Kopie] oder [Farbton-Steigerung] unter Belichtung kombiniert werden.

## Bedienung

1. #### Berühren Sie die Taste [Sonstiges] und anschließend die Taste [Intensität]

2. #### Berühren Sie die Taste , oder verschieben Sie den Schieberegler, um die Intensität anzupassen

   Berühren Sie nach dem Beenden der Einstellungen nacheinander die Tasten und [Zurück].

   ###### So brechen Sie die Intensitätseinstellung ab:

   Berühren Sie die Taste [AUS].

3. #### Legen Sie das Original ein, und berühren Sie die Taste [Vorschau].

   Legen Sie das Original in den automatischen Originaleinzug oder auf das Vorlagenglas.
   - AUTOMATISCHER ORIGINALEINZUG
   - VORLAGENGLAS

4. #### Prüfen Sie das Vorschaubild im Vorschaufenster

   ###### So brechen Sie alle Einstellungen ab:

   Berühren Sie das Feld [CA].

5. #### Berühren Sie die Taste [FARBE STARTEN], um den Kopiervorgang zu starten

   ###### So erstellen Sie mindestens zwei Kopiensätze:

   Berühren Sie die Kopienanzeigetaste, um die Anzahl der Kopien festzulegen.

Zurück nach oben