# TONERPATRONE

## Übersicht

Halten Sie stets einen Satz Ersatztonerpatronen bereit, so dass Sie immer sofort die Patrone austauschen können, wenn der Toner ausgeht.

### Austauschmeldung

Wenn der Toner zur Neige geht, wird die Meldung „Tonerkasette wechseln“ angezeigt. Wenn diese Meldung im oberen Bildschirmbereich angezeigt wird, müssen Sie die Tonerpatrone in der angegebenen Farbe auswechseln. (Beispiel: im Kopiermodus)

Wenn Sie das Gerät weiterhin verwenden, ohne die Tonerpatrone auszuwechseln, wird folgende Meldung angezeigt, wenn der Toner verbraucht ist.

Farben, die einen geringen Tonerstand aufweisen oder leer sind, werden in () angezeigt.

- Y: Toner Gelb
- M: Toner Magenta
- C: Toner Cyan
- Bk: Toner Schwarz

- Wenn eine der Tonerfarben (einschließlich des schwarzen Toners) ausgeht, ist kein Farbdruck möglich. Wenn die Tonerpatronen in Gelb, Magenta oder Cyan leer sind, jedoch noch ein Rest schwarzer Toner vorhanden ist, erfolgt der Druck in Schwarzweiß.
- Je nach Nutzungsbedingungen werden die Farben aufgehellt oder das Bild wird unscharf.
- Installieren Sie stets vier Tonerpatronen (Y/M/C/Bk).
- Bewahren Sie die verbrauchten Tonerpatronen in einer Plastiktüte auf (werfen Sie sie nicht weg). Ihr Kundendiensttechniker wird die verbrauchten Tonerpatronen mitnehmen.
- Wenn die Startseite oder das Fenster des ursprünglichen Kopiermodus angezeigt wird, halten Sie die Taste [Startseite] gedrückt, um die ungefähre Restmenge an Toner (in %) anzuzeigen. Halten Sie eine Austauschtonerpatrone bereit, bevor der Prozentsatz bei „0%“ angelangt ist.
- Wenn der Toner ausgeht, während die Startseite angezeigt wird, erscheint oben rechts im Bildschirm die Meldung [Toner leer].

- Werfen Sie keine Tonerpatronen ins Feuer. Andernfalls kann es zu Verbrennungen durch herumfliegenden Toner kommen.
- Bewahren Sie die Tonerpatronen außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
- Wenn eine Tonerpatrone über einen langen Zeitraum gelagert wird, kann der Toner hart und unbrauchbar werden. Lagern Sie Tonerpatronen stets seitlich.
- Die Verwendung einer nicht von SHARP empfohlenen Tonerpatrone kann dazu führen, dass das Gerät nicht die volle Qualität und Leistung erreicht. Zudem kann das Gerät beschädigt werden. Stellen Sie sicher, dass eine von SHARP empfohlene Tonerpatrone verwendet wird.

## Bedienung

1. #### Öffnen Sie die Frontabdeckung (oben)

2. #### Ziehen Sie die Tonerpatrone in Ihre Richtung

   Ziehen Sie die Tonerpatrone waagrecht heraus.
   Wenn Sie die Patrone ruckartig herausziehen, kann Toner austreten.

   (Beispiel) Austauschen der gelben Tonerpatrone
   Halten Sie die Tonerpatrone wie in der Abbildung mit beiden Händen, und ziehen Sie sie vorsichtig aus dem Gerät.

3. #### Entnehmen Sie eine neue Tonerpatrone aus der Verpackung, und schütteln Sie diese fünf oder sechs Mal in waagrechter Position

4. #### Setzen Sie die neue Tonerpatrone vorsichtig waagrecht ein

   Es kann keine Tonerpatrone einer anderen Farbe installiert werden. Stellen Sie sicher, dass eine Tonerpatrone derselben Farbe installiert wird.

5. #### Drücken Sie die Patrone hinein, bis diese sicher einrastet

6. #### Schließen Sie die (obere) Frontabdeckung.

   Nach dem Austauschen der Tonerpatrone wechselt das Gerät automatisch in den Bildanpassungsmodus. Öffnen Sie währenddessen nicht die vordere Abdeckung.

Zurück nach oben