# VORWÄRMMODUS

## Übersicht

In diesem Modus wird die Temperatur der Fixiereinheit herabgesetzt, und das Gerät verharrt bei geringem Energieverbrauch.
Der Vorwärmmodus wird aktiviert, wenn nach Ablauf des festgelegten Zeitraums im Wartestatus kein Auftrag ausgeführt wird.
Im Vergleich zur Einstellung für die automatische Abschaltung wird weniger Energie gespart und die Anlaufzeit ist kürzer.
Im Vorwärmmodus leuchtet die Schaltfläche [Startseite], nicht jedoch der Sensorbildschirm und die Taste [Stromsparmodus].
Der Sensorbildschirm wird entfernt, wenn Sie diesen berühren oder die Schaltfläche [Startseite] drücken.

###### So richten Sie den Vorwärmmodus ein:

Wählen Sie im „Einstellungsmodus (Administrator)“ [Stromsparmodus] → [Einstellung für Energie-Management] → [Einstellung Vorwärmmodus] aus.
15 Sekunden vor dem Umschalten wird eine Meldung angezeigt. Berühren Sie [Fortsetzen], um die Meldung zu schließen und mit dem Normalbetrieb fortzufahren.
15 Sekunden vor Ablauf der normalen Betriebszeit wird diese Meldung erneut angezeigt.
Wenn 15 Sekunden nach Anzeige der Meldung keine Reaktion erfolgt, schaltet das Gerät in den Vorwärmmodus um.
So können Sie die Meldungsanzeige einstellen:
Einstellung [Stromsparmodus] → [Energieverwaltungseinstellungen] → [Meldung für zeitliche Verzögerung des Umschaltens in den Vorwärmmodus anzeigen / Automatische Abschaltung] im "Einstellmodus (Administratoren)".
Zurück nach oben