# SCHNELLEINSTELLUNGEN

Wählt die minimal erforderlichen Einstellungen zum Anschluss des Geräts an das Netzwerk.
Wenn die Einstellungen geändert werden, werden diese erst nach einem Neustart des Geräts wirksam. Informationen zum Neustart des Geräts finden Sie unter „EIN- UND AUSSCHALTEN SOWIE NEUSTARTEN DES GERÄTS“.

### IPv4-Einstellungen

Verwenden Sie diese Einstellung zum Konfigurieren der IP-Adresse des Geräts, wenn es in einem TCP/IP-Netzwerk (IPv4) verwendet wird.

###### DHCP/BOOTP

Verwenden Sie diese Einstellung, damit die IP-Adresse automatisch per DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) bzw. BOOTP (Bootstrap Protocol) zugewiesen wird. Ist diese Einstellung aktiviert, müssen Sie die IP-Adresse nicht manuell eingeben.
Wird das Gerät in einem TCP/IP-Netzwerk verwendet, müssen Sie die Option „TCP/IP“ aktivieren.
Bei Verwendung von DHCP/BOOTP kann sich die dem Gerät zugeteilte IP-Adresse automatisch ändern. Wenn sich die IP-Adresse geändert hat, ist Drucken nicht mehr möglich.

###### IPv4-Adresse

Geben Sie die IP-Adresse des Geräts ein.

###### Subnetzmaske

Geben Sie die IP-Subnetzmaske ein.

###### Standard-Gateway

Geben Sie die Standard-Gatewayadresse ein.

### IPv6-Einstellungen

Verwenden Sie diese Einstellung zum Konfigurieren der IP-Adresse des Geräts, wenn es in einem TCP/IP-Netzwerk (IPv6) verwendet wird.

###### IPv6

Aktivieren Sie diese Einstellung.

###### DHCPv6

Verwenden Sie diese Einstellung, damit die IP-Adresse automatisch per DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) v6 zugewiesen wird. Ist diese Einstellung aktiviert, müssen Sie die IP-Adresse nicht eingeben.

###### Manuelle Adresse/Präfixlänge

Geben Sie die IP-Adresse und die Präfixlänge (0 bis 128) für das Gerät ein.

###### Standard-Gateway

Geben Sie die Standard-Gatewayadresse ein.

- Wird das Gerät in einem TCP/IP-Netzwerk verwendet, müssen Sie im Folgenden die Option „TCP/IP“ aktivieren.
- In einer IPv6-Umgebung kann das Gerät das LPD oder das IPP-Protokoll verwenden.

- Bei Verwendung von DHCPv6 kann sich die dem Gerät zugeteilte IP-Adresse automatisch ändern. Wenn sich die IP-Adresse geändert hat, ist Drucken nicht mehr möglich.

### Netzwerkname einstellen

###### Gerätename

Geben Sie einen Gerätenamen ein.

###### Domänenname

Geben Sie den Domänennamen ein.

### DNS-Einstellungen

###### Primärer Server

Geben Sie die IP-Adresse des primären DNS-Servers ein.

###### Sekundärer Server

Geben Sie die IP-Adresse des sekundären DNS-Servers ein.

###### Domänenname

Geben Sie den Namen der Domäne für den ausgewählten DNS-Server ein.

### SMTP-Einstellungen

###### Primärer Server

Geben Sie die IP-Adresse oder den Hostnamen des primären SMTP-Servers ein.

###### Antwort E-Mail-Adresse

Falls die Datenübertragung fehlschlägt, wird die nicht zugestellte E-Mail eventuell vom Server zurückgeschickt. Geben Sie eine E-Mail-Adresse (nur eine einzelne Adresse) an, um derartige nicht zugestellte Mails zu empfangen. In der Regel sollte die E-Mail-Adresse des Systemadministrators angegeben werden.

###### SSL aktivieren

Wenn ausgewählt wurde, kann die verschlüsselte Kommunikation mittels SMTP-over-TLS mit dem STARTTLS-Befehl gestartet werden.
Hierzu muss der Server den Befehl STARTTLS unterstützen.
Um die SSL-Kommunikation zu ermöglichen, geben Sie als „Portnummer“ die gleiche Portnummer an wie bei normalem SMTP.

###### SMTP-Authentifizierung

Wenn aktiviert ist, wird die SMTP-Server-Authentifizierung durchgeführt.

###### Benutzername

Geben Sie den Benutzernamen ein.

###### Passwort

Um das Passwort zu ändern, setzen Sie das Kontrollkästchen [Passwort ändern] auf , und geben Sie das neue Passwort ein.

###### Verbindungstest

Berühren Sie die Taste [Ausführen], um die Verbindung zum SMTP-Server zu testen.

### LDAP-Einstellungen

###### Name

Geben Sie den Adressbuchnamen ein.

###### Standardadresse einstellen

Geben Sie die Suchvoreinstellungen zur Suche nach einem bestimmten Bereich im Informationsbaum des LDAP-Verzeichnisses ein.
Beispiel: o = ABC, ou = NY, cn = Everyone
Einträge müssen durch Semikolon oder Komma getrennt werden.

###### LDAP-Server

Geben Sie die IP-Adresse oder den Hostnamen des LDAP-Servers ein.

###### Benutzername

Geben Sie den Kontennamen für die LDAP-Einstellung ein.

###### Passwort

Um das Passwort zu ändern, setzen Sie das Kontrollkästchen [Passwort ändern] auf , und geben Sie das neue Passwort ein.

###### Authentifizierung

Wählen Sie den Authentifizierungsserver aus der Dropdown-Liste aus.

###### KDC-Server

Geben Sie die IP-Adresse oder den Hostnamen des Kerberos-Authentifizierungs-Servers ein.

###### Realm

Geben Sie den Kerberos Realm ein

###### SSL aktivieren

Bei der Einstellung ist die verschlüsselte SSL-Kommunikation aktiviert.

###### Verbindungstest

Berühren Sie die Taste [Ausführen], um die Verbindung zum LDAP-Server zu testen.

### Einstellung Öffentl. Ordner / NAS

Setzen Sie die einzelnen Optionen auf [Unzulässig], wenn das Speichergerät nicht verwendet wird.
Zurück nach oben