# ANPASSEN DER AUFLÖSUNG AUFLÖSUNG BEIM SCANNEN (SCANAUFLÖSUNG)

## Übersicht

Mithilfe dieser Funktion wird die Auflösung beim Scannen des Originals angepasst, sodass je nach Anwendung qualitativ hochwertige oder besonders schnelle Ausgaben möglich sind.

- Vor dem Scannen des Originals muss die Scanauflösung angegeben werden.
- Die Scanauflösungseinstellung wird für das Erstellen einer Schwarzweißkopie in voller Größe übernommen.

## Bedienung

1. #### Berühren Sie die Taste [Sonstiges] und anschließend die Taste [Scanauflösung]

2. #### Wählen Sie die Auflösung aus

   Die Auflösung kann sowohl für den Originaleinzug als auch für das Vorlagenglas festgelegt werden.
   Berühren Sie nach dem Beenden der Einstellungen nacheinander die Tasten und [Zurück].

3. #### Legen Sie das Original ein, und berühren Sie die Taste [Vorschau].

   Legen Sie das Original in den automatischen Originaleinzug oder auf das Vorlagenglas.
   - AUTOMATISCHER ORIGINALEINZUG
   - VORLAGENGLAS

4. #### Berühren Sie die Taste [SCHWARZWEISS STARTEN], um den Kopiervorgang zu starten

   ###### So erstellen Sie mindestens zwei Kopiensätze:

   Berühren Sie die Kopienanzeigetaste, um die Anzahl der Kopien festzulegen.

Zurück nach oben