# SICHERHEITSEINSTELLUNGSLISTEE

## Übersicht

Die folgende Liste zeigt Elemente im Einstellungsmodus, Werkseinstellungen und Einschränkungen für die einzelnen Elemente.
Je nach Gerätespezifikation und installierten Peripheriegeräten sind einige Einstellungen unter Umständen nicht verfügbar.
U: Allgemeiner Benutzer; A: Systemadministrator/Administrator

Option | Werksseitige Standardeinstellung | U | A
--- | --- | --- | ---
| Sicherheitseinstellungen
| Passwort ändern
| - | Nein | Ja
| Port-Kontrolle
| Nein | Ja
| Server-Port
| Nein | Ja
| HTTP
| Aktivieren | Nein | Ja
| Portnummer
| 80 | Nein | Ja
| HTTPS
| Aktivieren | Nein | Ja
| Portnummer
| 443 | Nein | Ja
| FTP-DRUCK
| Aktivieren | Nein | Ja
| Portnummer
| 21 | Nein | Ja
| Raw-Druck
| Aktivieren | Nein | Ja
| Portnummer
| 9100 | Nein | Ja
| LPD
| Aktivieren | Nein | Ja
| Portnummer
| 515 | Nein | Ja
| IPP
| Aktivieren | Nein | Ja
| Portnummer
| 631 | Nein | Ja
| IPP-SSL
| Deaktivieren | Nein | Ja
| Portnummer
| 443 | Nein | Ja
| Tandemausgabe bei Empfangen
| Aktivieren | Nein | Ja
| Portnummer
| 50001 | Nein | Ja
| PC-Scan
| Aktivieren | Nein | Ja
| Portnummer
| 52000 | Nein | Ja
| Bedienfeld für Fernbedienung
| Aktivieren | Nein | Ja
| Portnummer
| 5900 | Nein | Ja
| SNMPD
| Aktivieren | Nein | Ja
| Telnet
| Aktivieren | Nein | Ja
| NBT/WINS
| Deaktivieren | Nein | Ja
| JCP
| Deaktivieren | Nein | Ja
| RARP
| Deaktivieren | Nein | Ja
| SMTP
| Aktivieren | Nein | Ja
| WSD
| Aktivieren | Nein | Ja
| USB-Geräteerweiterung*1
| Aktivieren | Nein | Ja
| Sharp OSA (Erweiterte Plattform)
| Nein | Ja
| HTTP
| Aktivieren | Nein | Ja
| Portnummer
| 10080 | Nein | Ja
| HTTPS
| Aktivieren | Nein | Ja
| Portnummer
| 10443 | Nein | Ja
| Client-Port
| Nein | Ja
| HTTP
| Aktivieren | Nein | Ja
| HTTPS
| Aktivieren | Nein | Ja
| FTP
| Aktivieren | Nein | Ja
| FTPS
| Aktivieren | Nein | Ja
| SMTP
| Aktivieren | Nein | Ja
| SMTP-SSL
| Aktivieren | Nein | Ja
| POP3
| Aktivieren | Nein | Ja
| POP3-SSL
| Aktivieren | Nein | Ja
| SNMP-TRAP
| Aktivieren | Nein | Ja
| Benachrichtigung bei Auftragsende
| Aktivieren | Nein | Ja
| LDAP
| Aktivieren | Nein | Ja
| LDAP-SSL
| Aktivieren | Nein | Ja
| SMB/WINS
| Aktivieren | Nein | Ja
| SNTP
| Deaktivieren | Nein | Ja
| mDNS
| Deaktivieren | Nein | Ja
| Tandemausgabe bei Senden
| Aktivieren | Nein | Ja
| Filtereinstellung
| Deaktivieren | Nein | Ja
| Einstellungen für IP-Adressenfilter
| Nein | Ja
| Filtermodus
| Erlaubt | Nein | Ja
| Filteradressen 1 bis 4
| Nein | Ja
| Start-IP-Adresse
| 0.0.0.0 | Nein | Ja
| End-IP-Adresse
| 0.0.0.0 | Nein | Ja
| Einstellungen für MAC-Adressenfilter
| Nein | Ja
| Filteradressen 1 bis 10
| 000000000000 | Nein | Ja
| SSL-Einstellungen
| Nein | Ja
| Server-Port
| Nein | Ja
| HTTPS
| Aktivieren | Nein | Ja
| IPP-SSL
| Deaktivieren | Nein | Ja
| HTTP über Geräte-Webseitenzugang auf HTTPS umleiten
| Deaktivieren | Nein | Ja
| Client-Port
| Nein | Ja
| HTTPS
| Aktivieren | Nein | Ja
| FTPS
| Aktivieren | Nein | Ja
| SMTP-SSL
| Aktivieren | Nein | Ja
| POP3-SSL
| Aktivieren | Nein | Ja
| LDAP-SSL
| Aktivieren | Nein | Ja
| Verschlüsselungsgrad
| Niedr. | Nein | Ja
| Zertifikatsinformationen
| - | Nein | Ja
| IEEE802.1X Einstellung
| Nein | Ja
| IEEE802.1X-Authentifizierung
| Deaktivieren | Nein | Ja
| EAP-Authentifizierungsmethode
| EAP-TLS | Nein | Ja
| EAP-Benutzername
| - | Nein | Ja
| Passwort
| - | Nein | Ja
| Authentifizierungsserver
| Aktivieren | Nein | Ja
| EAP-Zeitüberschreitung
| 10 Sekunden | Nein | Ja
| Anzahl der EAP-Wiederholungen
| 3 Mal | Nein | Ja
| Zertifikatsinformationen
| - | Nein | Ja
| Einstellungen zum Datenlöschen
| Deaktivieren | Nein | Ja
| Anmeldedatei/-ordner freigeben
| - | Nein | Ja
| IPsec-Einstellungen
|  | Nein
| IPsec
| Deaktivieren | Nein | Ja
| IKEv1-Einstellungen
|  | Nein
| Pre-Shared Key
| - | Nein | Ja
| SA Lifetime (Zeit)
| 28800 Sekunden | Nein | Ja
| SA Lifetime (Größe)
| 28800 KB | Nein | Ja
| IKE Lifetime
| 30 Sekunden | Nein | Ja
| IPsec-Regeln
| - | Nein | Ja
| Druck des verborg. Musters
| Nein | Ja
| Standardeinstellungen
| Einstellung Druck des verborgenen Musters
| Standard | Nein | Ja
| In Farbe drucken
| Schwarz | Nein | Ja
| Belichtung
| Standard | Nein | Ja
| Schriftgröße
| 48 Punkt | Nein | Ja
| Winkel
| 0 Grad | Nein | Ja
| Schriftstil
| Standard | Nein | Ja
| Tarnmuster
| Muster 1 | Nein | Ja
| Druckmethode
| Positiv | Nein | Ja
| Einstellung Druckinhalt
| Nein | Ja
| Voreing. Wort
| NICHT KOPIEREN | Nein | Ja
| Voreingestellter Text
| Deaktivieren | Nein | Ja
| Geräte-Seriennummer
| Deaktivieren | Nein | Ja
| Kontoauftrags-ID
| Deaktivieren | Nein | Ja
| Login-Name/Benutzernummer
| Deaktivieren | Nein | Ja
| Kontrollnr.
| Deaktivieren | Nein | Ja
| Datum/Uhrzeit
| Deaktivieren | Nein | Ja
| Direkteingabe aus
| Deaktivieren | Nein | Ja
| Kontrast
| Nein | Ja
| Schwarz
| 5 | Nein | Ja
| Magenta
| 5 | Nein | Ja
| Cyan
| 5 | Nein | Ja
| Gelb
| 5 | Nein | Ja
| Benutzerspezifische Textregistrierung
| - | Nein | Ja
| Verfolgungsinformationen drucken
| - | Nein | Ja
| Einstellung Verfolgungsinformationen drucken
| Deaktivieren | Nein | Ja
| Druckinformationen
| Nein | Ja
| Geräte-Seriennummer
| Aktivieren | Nein | Ja
| Text
| Deaktivieren | Nein | Ja
| Kontoauftrags-ID
| Aktivieren | Nein | Ja
| Login-Name/Benutzernummer
| Aktivieren | Nein | Ja
| Datum/Uhrzeit
| Aktivieren | Nein | Ja
| Druckfarbe auswählen
| Schwarz | Nein | Ja
| Druckposition
| Nein | Ja
| Vertikale Position
| Nein | Ja
| Obere Seite des Papiers drucken
| Deaktivieren | Nein | Ja
| Untere Seite des Papiers drucken
| Aktivieren | Nein | Ja
| Horizontale Position
| Nein | Ja
| Linke Seite des Papiers drucken
| Aktivieren | Nein | Ja
| Rechte Seite des Papiers drucken
| Deaktivieren | Nein | Ja
| Auftrag zum Drucken auswählen
| Nein | Ja
| Kopie
| Aktivieren | Nein | Ja
| DRUCKER
| Aktivieren | Nein | Ja
| Drucke (Dokumentenabl.)
| Aktivieren | Nein | Ja
| Listendruck
| Aktivieren | Nein | Ja
| Pr. Daten/Daten i. Gerät initial
| - | Nein | Ja

*1 Angezeigt, wenn das Anwendungs-Kommunikationsmodul oder der Produktschlüssel des Moduls für externe Konten aktiviert ist
*2 Angezeigt, wenn die Netzwerkscannerfunktion aktiviert ist
Zurück nach oben