# AUTOMATISCHE BELICHTUNGSANPASSUNG

## Übersicht

Wenn die Taste [Belichtung] auf „Auto“ gesetzt ist, werden die Belichtungsstufe und die Originalart von der Anpassungsfunktion automatisch für das Original angepasst. Mit dieser Funktion wird das Bild für eine optimale Kopie während des Schwarzweiß- bzw. Farbkopiervorgangs automatisch eingestellt.

- ###### So ändern Sie die Standardbelichtung:

- Wählen Sie im „Einstellungsmodus (Administrator)“ [Systemeinstellungen] → [Einstellungen für Kopieren] → [Einstellungen Ausgangsstatus] → [Belichtung] aus.

- ###### So passen Sie den Belichtungspegel an, wenn beim Kopieren der Belichtungswert [Auto] verwendet wird:

- Wählen Sie im „Einstellungsmodus (Administrator)“ [Systemeinstellungen] → [Einstellungen für Kopieren] → [Einstellungen für Kopieren] → [Belichtungskorrektur für Kopieren] aus.

Zurück nach oben